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1. CMR-01
Control Motor Rack

Serienummer _________
Hårdvaru-revision _________ 

2. CMP-01
Control Motor Power

Serienummer _________
Hårdvaru-revision _________ 

3. CMD-RM2 Control Motor Driver

Serienummer _________
Hårdvaru-revision _________ 

DIP-inställning
aktuell
standard 


4-polig dip-omkopplare i front
vänst. höger 
vänst.
höger

1. Drive 1

(
(
(
(
Drivström 1

2. Drive 2

(
(
(
(
Drivström 2

3. 


(
(
(
(
Används inte
4. Hold

(
(
(
(
Hållström

Ingen larmgränsinställning inställning på denna enhet.

4. CMI-01 Control Motor Interface

Serienummer _________
Hårdvaru-revision _________ 
Program-revison _________
DIP-inställning 
aktuell
standard
Funktion

off
on
off
on

Gänga styrskruv
SW2/1
(
(
(
(
Gänga styrskruv
SW2/2
(
(
(
(
CMD-kort
SW2/3
(
(
(
(
Riktning
SW2/4
(
(
(
(
Hastighetsinsällning 
aktuell
standard 
justerområde
Höghastighet (H_sp)
-

100 %
50 - 150

Låghastighet (L_sp)
-

100 %
50 - 150

5. KONTAKT
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Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon:  08-556 477 00
Telefax: 08-556 477 29

E-post: service@dametric.se
Websida: www.dametric.se
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