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GAP MONITORING SYSTEM
1 Parametrar
1.1 DCM
Parameter
Nod 1
Nod 2
DCA – Produktionsgräns
1.50
1.50
TDC – Analog utgång, offset
0.00
0.00

TDC – Analog utgång, område
3.00
3.00

TDC – Filter
2
2

TDC – Gränsvärde -
0.50
0.50

TDC – Gränsvärde - -
0.30
0.30

TDC – Gränsvärde +
1.00
1.00

TDC – Gränsvärde + +
1.20
1.20

TDC – Raffinörvarvtal
1500
1500
TDC – Raffinörvarvtal
1500
1500
1.2 DTM
Parameter
Nod 1
Nod 2
DTM – Gränsvärde, hög
200
200

DTM – Gränsvärde, låg
90
90

DTM – Gränsvärde, mitt
150
150

DTM – Produktionsgräns temperatur (min)
90
90

1.3 APO
Parameter
Nod 1
Nod 2
AGS – Hus, Temperatur Larmgräns
75
75
APO – Distans
2.50
2.50
APO – Statiskt fel
1
1
1.4 TVD/TED
Parameter
Nod 1
Nod 2
AGS – Impedansmätning aktiv
1
1
IMP – Analog utgång, Inställning - nod
1
1
IMP – Analog utgång, Inställning - signal
1
2
IMP – Analog utgång, Inställning - resistans
500
500
TED – Raffinörvarvtal (synkronisering)
1500
1500
TVD – Förstärkning produktion
2
2
TVD – Förstärkning tomgång
2
2

TVD – Gräns för produktion (min)
3
3
TVD – Viktfaktor hela bandet produktion
0.5
0.5
TVD – Viktfaktor hela bandet tomgång
1.0
1.0
1.5 POM
Parameter
Nod 1
Nod 2
ACM – AGS summalarm till PLC/DCS
1
1
RPO/HPM – Inkoppling
2
2
RPO/HPM – Kvot
1.00
1.00
RPO/HPM – Larmtid för TDC kalibreringsflaggor
0
0
RPO/HPM – Offset
-25.40
-25.40
RPO/HPM – Område
50.80
50.80
1.6 AGS Kalibreringsparametrar
Parameter
Nod 1
Nod 2
TDC – Förstärkningsvärde
1.00
1.00
TDC – Nollvärde
0.00
0.00
TDC – Offsetvärde (tomgång)
0.00
0.00
TED – Antal sektorer för skrappunkt
4
4
TED – Gränsnivå för skrappunkt
20
20
TVD – Gräns för skrappunkt, produktion
50
50
TVD – Gräns för skrappunkt, tomgång
20
20
1.7 System Settings - System
1.7.1 System

Parameter
Värde
Help text
Svenska

Refiner ID
18

Refiner type
Andritz HXD

Log AGS Calibration
on
1.7.2 IO
Parameter
Värde
CEC Serial no.
1066
1.7.3 AGS
Parameter
Nod 1
Nod 2
AGS ”x” suffix
1
2
AGS ”x” Sensor type
AGS-HXD
AGS-HXD
AGS ”x” Last service
2010-09-14
2010-09-14
AGS ”x” Next service
2011-09-14
2011-09-14
AGS ”x” Tip ser. no.
0000
0000
AGS ”x” Tip tot hours
0
0
AGS ”x” Tip prod h.
0
0
2 KONTAKT

Utveckling, produktion och service:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Tel:  08-556 477 00
Telefax: 08-556 477 29

e-post: ags@dametric.se
www.dametric.se
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