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Auth.: Service

Parameter Node Value
[PPC - Acceptans - Gapminskningsgrans

IPPC - Acceptans - Gapokningsforandring

IPPC - Acceptans - Rotorpositionsférandring 0.05

IPPC - Acceptans - Spetstemperatursokningsgr 5

IPPC - AGS-kalibreringsnotifikation 14

IPPC - Produktionskalibreringsalarm 1

IPPC - Valj kalibreringstyp 0

ITDC - Forstarkningsvérde 1.00

[TDC - Nollvérde 0.00

ITDC - Offset varde (tomgéng) 0.00

ITED - Antal sektorer for skrappunkt 5

ITED - Gréns for skrappunkt, produktion (elekt 0 l
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GMS-SD1 

PARAMETERLISTA
GAP MONITORING SYSTEM
1 Enheter

Enhet
Beskrivning
Serie nr.
SW rev.
HW rev.
Raffinörtyp
Metso RF5
-
-

GMS-ESD1
Panel

x
-
1.0

PPC-84T3
Panel-PC
0xx
2.5.5022
3.00
CEC-DM1
CAN-Ethernet Converter
10xx
1.03
3.00
ACM-DM_
AGS Control Module
10xx
3.02
2.63
DCM-DM1
Disc Clearance Module
10xx
1.86
3.60
AIM-DM1
Analogue Input Module
10xx
1.01
1.01

AOM-DM1
Analogue Output Module
10xx
1.04
3.00
DXM-DM1
Digital Extension Module
10xx
1.01
1.00
AGS-xxx
AGS Sensor
10xx
1.92
4.50
2 Parametrar
2.1 DCM
Parameter
Värde
DCA – Produktionsgräns
1.50

TDC – Analog utgång, offset
0.00

TDC – Analog utgång, område
3.00

TDC – Filter
2

TDC – Gränsvärde -
0.50

TDC – Gränsvärde - -
0.30

TDC – Gränsvärde - L
0.80

TDC – Gränsvärde +
1.00

TDC – Gränsvärde + +
1.20

TDC – Grovkalibrering, förregling
0.00
TDC – Raffinörvarvtal
1500
2.2 DTM
Parameter
Värde

DTM – Gränsvärde, hög
200

DTM – Gränsvärde, låg
90

DTM – Gränsvärde, mitt
150

DTM – Produktionsgräns temperatur (min)
90

2.3 APO
Parameter
Värde
AGS – Hus, Temperatur Larmgräns
75
APO – Distans
2.50
APO – Statiskt fel
1

APO – APO hemmaläge område
0.05
2.4 TVD/TED
Parameter
Värde

AGS – Impedansmätning aktiv
1
IMP – Analog utgång, Inställning - nod
1
IMP – Analog utgång, Inställning - signal
1
IMP – Analog utgång, Inställning - resistans
500
TED – Raffinörvarvtal (synkronisering)
2200
TVD – Förstärkning produktion
2
TVD – Förstärkning tomgång
2
TVD – Gräns för produktion (min)
5
TVD – Viktfaktor hela bandet produktion
0.5
TVD – Viktfaktor hela bandet tomgång
1.0
2.5 POM
Parameter
Värde
ACM – AGS summalarm till PLC/DCS
1
AIM-DM1 C1 - Offset
0.00 
AIM-DM1 C1 - Range
10.00

AIM-DM1 C1 - Type
1
AIM-DM1 C2 - Offset
0.00
AIM-DM1 C2 - Range
100.00

AIM-DM1 C2 - Type
2

AIM-DM1 C3 - Offset
0.00

AIM-DM1 C3 - Range
0.00

AIM-DM1 C3 - Type
0
AIM-DM1 C4 - Offset
0.00
AIM-DM1 C4 - Range
0.00

AIM-DM1 C4 - Type
0
AIM-DM1 Hardware revision
1.00

AIM-DM1 Serial number
1000

AIM-DM1 Software revision
1.01
AOM-DM1 Hardware revision
1.00 

AOM-DM1 Serial number
1000 

AOM-DM1 Software revision
1.04 

DXM-DM1 Hardware revision
0.00 

DXM-DM1 Serial number
0 
DXM-DM1 Software revision
0.00

RPO Produktionsgräns
1.00

RPO/HPM – Inkoppling
2
RPO/HPM – Kvot
1
RPO/HPM – Kvot
1.00
RPO/HPM – Larmtid för TDC kalibreringsflaggor
0
RPO/HPM – Offset
0.00
RPO/HPM – Område
5.00
2.6 AGS Kalibreringsparametrar
Parameter
Värde
PPC – Acceptance – Gap decrease limit
0.20

PPC – Acceptance – gap increase change
1.00

PPC – Acceptance – Rotor position change
0.10

PPC – Acceptance – Tip temp. increase limit
5

PPC – AGS Calibration Notification
14

PPC – Production Calibration alarm
1

PPC – Select Calibration type
0

TDC – Förstärkningsvärde
1.00
TDC – Nollvärde
0.00
TDC – Offsetvärde (tomgång)
0.00
TED – Antal sektorer för skrappunkt
4
TED – Gränsnivå för skrappunkt
20
TVD – Gräns för skrappunkt, produktion
50
TVD – Gräns för skrappunkt, tomgång
20
2.7 Parametrar för malspaltsregulator
Option för system med ACM-DM2

Parameter
Värde

Dödband
0.020
Faktor POM/GAP
0.342
Filtertid
2
Förstärkning
100
GapGuard - Avvikelsegräns
20

GapGuard - Förstärkning
100
Gräns för överlarm
50
Gräns för underlarm
10
Intervalltid
5
Nedräkningstakt för överlarm
0.10
2.8 System Settings - System
2.8.1 System

Parameter
Värde
Help text
Svenska

Refiner ID
x
Refiner type
AGS-SB170
Log AGS Calibration
on
2.8.2 IO
Parameter
Värde
CEC Serial no.
10xx
2.8.3 AGS
Parameter
Värde
AGS ”1” suffix
1

AGS ”1” Sensor type
AGS-CFS

AGS ”1” Last service
2010-xx-xx
AGS ”1” Next service
2011-xx-xx
AGS ”1” Tip ser. no.
0000
AGS ”1” Tip tot hours
0
AGS ”1” Tip prod h.
0
3 KONTAKT

Utveckling, produktion och service:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Tel:  08-556 477 00
Telefax: 08-556 477 29

e-post: dametric@dametric.se
www.dametric.se
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