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PARAMETERLISTA





GAP MONITORING SYSTEM



[bookmark: _Toc254069403]Enheter
Enhet	Beskrivning	Serie nr.	SW rev.	HW rev.
Raffinörtyp	Metso RF5	-	-
GMS-ESD1	Panel		x	-	1.0
PPC-84T3	Panel-PC	0xx	2.5.5022	3.00
CEC-DM1	CAN-Ethernet Converter	10xx	1.03	3.00
ACM-DM_	AGS Control Module	10xx	3.02	2.63
DCM-DM1	Disc Clearance Module	10xx	1.86	3.60
AIM-DM1	Analogue Input Module	10xx	1.01	1.01
AOM-DM1	Analogue Output Module	10xx	1.04	3.00
DXM-DM1	Digital Extension Module	10xx	1.01	1.00
AGS-xxx	AGS Sensor	10xx	1.92	4.50
Parametrar
DCM
Parameter	Värde
[bookmark: _Toc254069404]DCA – Produktionsgräns	1.50
TDC – Analog utgång, offset	0.00
TDC – Analog utgång, område	3.00
TDC – Filter	2
TDC – Gränsvärde -	0.50
TDC – Gränsvärde - -	0.30
TDC – Gränsvärde - L	0.80
TDC – Gränsvärde +	1.00
TDC – Gränsvärde + +	1.20
TDC – Grovkalibrering, förregling	0.00
TDC – Raffinörvarvtal	1500
DTM
Parameter	Värde
DTM – Gränsvärde, hög	200
DTM – Gränsvärde, låg	90
DTM – Gränsvärde, mitt	150
DTM – Produktionsgräns temperatur (min)	90
APO
Parameter	Värde
AGS – Hus, Temperatur Larmgräns	75
APO – Distans	2.50
APO – Statiskt fel	1
APO – APO hemmaläge område	0.05
TVD/TED
Parameter	Värde
AGS – Impedansmätning aktiv	1
IMP – Analog utgång, Inställning - nod	1
IMP – Analog utgång, Inställning - signal	1
IMP – Analog utgång, Inställning - resistans	500
TED – Raffinörvarvtal (synkronisering)	2200
TVD – Förstärkning produktion	2
TVD – Förstärkning tomgång	2
TVD – Gräns för produktion (min)	5
TVD – Viktfaktor hela bandet produktion	0.5
TVD – Viktfaktor hela bandet tomgång	1.0
POM
Parameter	Värde
ACM – AGS summalarm till PLC/DCS	1
AIM-DM1 C1 - Offset	0.00 
AIM-DM1 C1 - Range	10.00
AIM-DM1 C1 - Type	1
AIM-DM1 C2 - Offset	0.00
AIM-DM1 C2 - Range	100.00
AIM-DM1 C2 - Type	2
AIM-DM1 C3 - Offset	0.00
AIM-DM1 C3 - Range	0.00
AIM-DM1 C3 - Type	0
AIM-DM1 C4 - Offset	0.00
AIM-DM1 C4 - Range	0.00
AIM-DM1 C4 - Type	0
AIM-DM1 Hardware revision	1.00
AIM-DM1 Serial number	1000
AIM-DM1 Software revision	1.01
AOM-DM1 Hardware revision	1.00 
AOM-DM1 Serial number	1000 
AOM-DM1 Software revision	1.04 
DXM-DM1 Hardware revision	0.00 
DXM-DM1 Serial number	0 
DXM-DM1 Software revision	0.00
RPO Produktionsgräns	1.00
RPO/HPM – Inkoppling	2
RPO/HPM – Kvot	1
RPO/HPM – Kvot	1.00
RPO/HPM – Larmtid för TDC kalibreringsflaggor	0
RPO/HPM – Offset	0.00
RPO/HPM – Område	5.00
AGS Kalibreringsparametrar
Parameter	Värde
PPC – Acceptance – Gap decrease limit	0.20
PPC – Acceptance – gap increase change	1.00
PPC – Acceptance – Rotor position change	0.10
PPC – Acceptance – Tip temp. increase limit	5
PPC – AGS Calibration Notification	14
PPC – Production Calibration alarm	1
PPC – Select Calibration type	0
TDC – Förstärkningsvärde	1.00
TDC – Nollvärde	0.00
TDC – Offsetvärde (tomgång)	0.00
TED – Antal sektorer för skrappunkt	4
TED – Gränsnivå för skrappunkt	20
TVD – Gräns för skrappunkt, produktion	50
TVD – Gräns för skrappunkt, tomgång	20


[bookmark: _GoBack]Parametrar för malspaltsregulator
Option för system med ACM-DM2
Parameter	Värde
Dödband	0.020
Faktor POM/GAP	0.342
Filtertid	2
Förstärkning	100
GapGuard - Avvikelsegräns	20
GapGuard - Förstärkning	100
Gräns för överlarm	50
Gräns för underlarm	10
Intervalltid	5
Nedräkningstakt för överlarm	0.10
System Settings - System
System
Parameter	Värde
Help text	Svenska
Refiner ID	x
Refiner type	AGS-SB170
Log AGS Calibration	on
IO
Parameter	Värde
CEC Serial no.	10xx
AGS
Parameter	Värde
AGS ”1” suffix	1
AGS ”1” Sensor type	AGS-CFS	
AGS ”1” Last service	2010-xx-xx
AGS ”1” Next service	2011-xx-xx
AGS ”1” Tip ser. no.	0000
AGS ”1” Tip tot hours	0
AGS ”1” Tip prod h.	0
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Utveckling, produktion och service:

Dametric AB
[image: dametric_da]Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva
Tel:  08-556 477 00	Telefax: 08-556 477 29
e-post: dametric@dametric.se	www.dametric.se
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Parameter Node Value
[PPC - Acceptans - Gapminskningsgrans

IPPC - Acceptans - Gapokningsforandring

IPPC - Acceptans - Rotorpositionsférandring 0.05

IPPC - Acceptans - Spetstemperatursokningsgr 5

IPPC - AGS-kalibreringsnotifikation 14

IPPC - Produktionskalibreringsalarm 1

IPPC - Valj kalibreringstyp 0

ITDC - Forstarkningsvérde 1.00

[TDC - Nollvérde 0.00

ITDC - Offset varde (tomgéng) 0.00

ITED - Antal sektorer for skrappunkt 5

ITED - Gréns for skrappunkt, produktion (elekt 0 l
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