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1 Enheter

Enhet
Beskrivning
Serie nr.
HW Revision
SW-revision

GMS-V11
System
00x
-
-

PPC-121T1
Panel-PC
0204
1.00
3.5.6072
CEC-DM1
CAN-Ethernet Converter
1083
3.00
1.03

RAC
Remote Access
-
2

DCM-DM1
Disc Clearance Module
1041
3.60
2.00

ACM-DM2
AGS Control Module
1003
2.20
3.31
IPN-DM1
Industrial Profinet Module
1001
1.00
1.10

AGS-SD65
AGS Givare (komplett)
xxxx
-
-
AGS-HM-H4
AGS Hus
1136
4.50
2.01
AGS-XP-S270
AGS Mätspets
-
-
-

AGS-SP-SD65-H
AGS Hållare
-
-
-
2 AGS Kalibreringsparametrar
Meny / AGS-Service och Kalibrering / (Logga in) / Kalibreringsparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

PPC – Acceptans – Gapminskningsgräns
0.15
mm
ja
PPC – Acceptans – Gapökningsgräns
0.50
mm
ja
PPC – Acceptans – Rotorpositionsförändring
0.10
mm
ja
PPC – Acceptans – Spetstemperaturökningsgräns
5
ºC
ja
PPC – Produktionskalibreringslarm
1
-
ja
PPC – TDC-kalibreringsnotifikation
14
dagar
ja
TDC - Förstärkningsvärde
1
mm
ja

TDC - Nollvärde
0
mm
ja

TDC - Offset värde (tomgång)
0
mm
ja
TED - Antal sektorer för skrappunkt
3
-
ja

TED - Gräns för skrappunkt, produktion (elektr.)
0
%
ja
TED - Gräns för skrappunkt, tomgång (elektr.)
0
%
ja
TVD - Gräns för skrappunkt, tomgång (vib.)
25
%
ja
TVD - Gräns för skrappunkt, produktion (vib.)
5
%
ja
3 DCM Parametrar
Meny / Service / DCM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

GMS – Industrigränssnitt
1

ja
GMS – Systemtyp
11

ja
4 ACM Parametrar
Meny / Service / ACM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

GMS – Industrigränssnitt
1

ja

GMS – Systemtyp
11

ja

5 GC Parametrar (Regulator, GapGuard, Feeduard)
Meny / Service / GC / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

FG - FeedGuard, max position för kontroll
0,00
mm
ja
FG - FeedGuard, resultat
0,00
mm
ja
FG - FeedGuard, slaglängd ventil
0,00
mm
ja
FG - FeedGuard, svarstid
0,5
s
ja
FG - FeedGuard, säkerhetsavstånd
0,00
mm
ja

FG - FeedGuard, tidsgräns
0
s
ja
GC - Dödband
0.02
mm
ja
GC - Filtertid
4
s
ja
GC - Förstärkning
60
%
ja
GC - GAP/POM förhållande
0,342
-
ja
GC - Intervalltid
8
s
ja
GC – Kontrollmotorvarv för 1.00mm POM distans
251
-
ja
GC - Larmstatus
0
-
ja

GC - Lågt A-tryck, förreglings-gräns
0,0
bar
ja
GC - Underreglering - Gräns
35
st
ja

GC - Överreglering - Gräns
50
%
ja
GC - Överreglering - Nedräkningstakt
0.05
-
ja
GG - GapGuard, Avvikelsegräns
50
%
ja
GG - GapGuard, Förstärkning
100
%
ja
6 MPM Parametrar
Meny / Service / MTM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

MPM – Motoreffekt – Filtertid, Gräns Flytande
2
s
nej
MPM – Motoreffekt – Funktion/Område
-1,00

ja

MPM – Motoreffekt – Larmnivå, Gräns 1
6,00
MW
nej
MPM – Motoreffekt – Larmnivå, Gräns 2 
4,00
MW
nej
MPM – Motoreffekt – Larmnivå, Gräns Flytande
1.00

nej
MPM – Motoreffekt – Larmnivå, Hysteres
0.50
MW
nej
PPC – Visningsområde för MPM i huvudmenyn
3
MW
ja

7 POM Parametrar
Meny / Service / POM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

POM - Position Monitor 1 - Larmnivå, Gräns 1
3,00
mm
ja

POM - Position Monitor 1 - Larmnivå, Gräns 2
2,95
mm
ja

POM - Position Monitor 1 - Larmnivå, Gräns 3
2,75
mm
ja
POM - Position Monitor 1 - Larmnivå, Gräns 4
1,00
mm
nej
POM - Rotorposition - Inkoppling
1
mm
ja

POM - Rotorposition - Kvot
1
mm
ja

POM - Rotorposition - Offset
-15,00
mm-
ja

POM - Rotorposition - Område
25,65
mm
ja

POM - Rotorposition - Produktionsgräns
0
mm
ja

8 TVD Parametrar
Meny / Service / TVD / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

TVD - Stator - Larmnivå, Gräns 1 (TvdLimH1)
20
%
ja
TVD - Stator - Larmnivå, Gräns 2 (TvdLimH2)
50
%
ja
TVD – Stator Skrappunkt - Inkoppling 
1

ja
TVD – Stator Skrappunkt - Offset 
0,00

ja
TVD – Stator Skrappunkt - Område 
1,00

ja
9 AGS-Hus Parametrar
Meny / Service / AGS / Hus / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Inga parametrar
10 AGS-Hus/SM Parametrar

Meny / Service / AGS / Hus / SM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Inga parametrar

11 AGS-Hus/APO Parametrar
Meny / Service / AGS / Hus / APO / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

APO - APO i hemmaläge gränsvärde
0.05
mm
ja
APO - Distans
2.50
mm
ja
APO - Statiskt fel
1 
-
ja
12 AGS-Hus/TVDT Parametrar
Meny / Service / AGS / Hus / TVDT / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

TVD - Förstärkning produktion
2

ja
TVD - Förstärkning tomgång
2

ja
TVD - Min-Gräns för registrering av produktionstid
2
%
ja
TVD - Viktfaktor hela bandet produktion
0,5

ja
TVD - Viktfaktor hela bandet tomgång
1,0

ja
13 AGS-Hus/TEDT Parametrar
Meny / Service / AGS / Hus / TEDT / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

IMP - Analog utgång, Inställning - nod
0

nej
IMP - Analog utgång, Inställning - signal
1

nej 
IMP - Analog utgång, Område – resistans
200

nej 
TED - Raffinörvarvtal (synkronisering)
470

ja

TED - Impedansmätning aktiv
1

ja
14 AGS-Givare/TDC Parametrar

Meny / Service / AGS / Givare / TDC / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

DCA - Filter malspaltssignal (end. vid spetskalibrering)
10

ja
DCA - Max-gräns för registrering av produktionstid
1,50
mm
ja
DCA - Segment-taper
0,00 
mm
ja
TDC - Analog utgång offset
0,00

nej
TDC - Analog utgång område
3,00

nej
TDC - Filter
2,0
s
ja
TDC - Grovkalibrering förregling
0,00
mm
ja

TDC - Gränsvärde -
0,15
mm
ja
TDC - Gränsvärde - -
0,10 
mm
ja
TDC - Gränsvärde - L
0,40 
mm
nej
TDC - Gränsvärde +
1,00 
mm
ja
TDC - Gränsvärde ++
1,20 
mm
ja
TDC - Gränsvärde +++
3,00 
mm
ja
TDC - Raffinörvarvtal
470
rpm
ja
15 AGS-Givare/DTMT Parametrar

Meny / Service / AGS / Givare / DTMT / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

DTM - Gränsvärde Hög
110 
ºC
ja
DTM - Gränsvärde Låg
90 
ºC
ja
DTM - Gränsvärde Mellan
150 
ºC
nej
DTM - Min-gräns för registrering av produktionstid
50 
ºC
ja
16 Systeminställningar
Meny / Logga in / Systeminställningar / System:
Parameter
Värde

Help text
Svenska

ja
Refiner ID
R5

ja
System type
Valmet V11

ja
Meny / Service / Logga in / Systeminställningar / IO:
Logfile format
EasyView

ja
Logger
1000
ms
ja
Meny / Service / Logga in / Systeminställningar / AGS:
AGS ”1” suffix
1

ja
AGS ”1” Sensor type
AGS-SD65

ja
AGS ”1” Last service
2016-03-01

ja
AGS ”1” Next service
2017-03-01

ja
AGS ”1” Tip ser. no.
0000
h
nej
AGS ”1” Tip tot hours
1275
h
nej
AGS ”1” Tip prod h.
4
h
nej
17 REVISIONSLISTA

2020-04-21/BL
Lagt till parametrar ”POM - Rotorposition – Kvot” och ”POM - Rotorposition – Produktionsgräns”.
18 KONTAKT
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