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1 Enheter

Enhet
Beskrivning
Serie nr.
HW Revision
SW-revision

GMS-V12
System
00x
-
-

PPC-121T1
Panel-PC
0203
1.00
3.5.6072
CEC-DM1
CAN-Ethernet Converter
1113
3.00
1.03

RAC
Remote Access
-
2

CMD-DM1
Control Motor Module
1012
5.00
2.00

DCM-DM1
Disc Clearance Module
1054
3.60
2.00

ACM-DM2
AGS Control Module
1002
2.20
3.31
PTM-DM1
Position and Touchpoint Module
1014
2.60
2.00

VPT-DM1
Vib., Pressure and Temp. Module
1012
2.60
2.00

IPN-DM1
Industrial Profinet Module
1001
1.00
1.10

AGS-200S
AGS Givare (komplett)
xxxx
-
-
AGS-HM-H4
AGS Hus
1151
4.00
2.10

AGS-XP-S200
AGS Mätspets
-
-
-

AGS-SP-200S-H
AGS Hållare
-
-
-
2 AGS Kalibreringsparametrar
Meny / AGS-Service och Kalibrering / (Logga in) / Kalibreringsparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

PPC – Acceptans – Gapminskningsgräns
0.20
mm
ja
PPC – Acceptans – Gapökningsgräns
1.00
mm
ja
PPC – Acceptans – Rotorpositionsförändring
0.05
mm
ja
PPC – Acceptans – Spetstemperaturökningsgräns
5
ºC
ja
PPC – Produktionskalibreringslarm
0
-
ja
PPC – TDC-kalibreringsnotifikation
7
dagar
ja
TDC - Förstärkningsvärde
1
mm
ja

TDC - Nollvärde
0
mm
ja

TDC - Offset värde (tomgång)
0
mm
ja
TED - Antal sektorer för skrappunkt
3
-
ja

TED - Gräns för skrappunkt, produktion (elektr.)
40
%
ja
TED - Gräns för skrappunkt, tomgång (elektr.)
20
%
ja
TVD - Gräns för skrappunkt, tomgång (vib.)
20
%
ja
TVD - Gräns för skrappunkt, produktion (vib.)
50
%
ja
3 CMD Parametrar
Meny / Service / CM / CMD / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

CMD – Hastighet, Högfart
0.25
mm/s
ja
CMD – Hastighet, Lågfart
0.05
mm/s
ja
CMD – Hastighet, Matningsvakt
0.35
mm/s
ja
CMD – Justerskruv gängstigning
1
mm/varv
ja
CMD – Justerskruv utväxling
1
-
ja
CMD – Matningsspänning enhet (Sup24Cmd)
(23,78)
V
ja
CMD – Matningsspänning motor(Sup24Sm)
(23,78)
V
ja
GMS – Industrigränssnitt
1

ja
GMS – Systemtyp
12

ja
4 DCM Parametrar
Meny / Service / DCM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

GMS – Industrigränssnitt
1

ja
GMS – Systemtyp
12

ja
5 ACM Parametrar
Meny / Service / ACM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

GMS – Industrigränssnitt
1

ja

GMS – Systemtyp
12

ja

6 GC Parametrar (Regulator, GapGuard, Feeduard)
Meny / Service / GC / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

FG - FeedGuard, max position för kontroll
30
mm
ja
FG - FeedGuard, resultat
1,06
mm
ja
FG - FeedGuard, slaglängd ventil
1.00
mm
ja
FG - FeedGuard, svarstid
0.5
s
ja
FG - FeedGuard, säkerhetsavstånd
1
mm
ja

FG - FeedGuard, tidsgräns
6
s
ja
GC - Dödband
0.05
mm
ja
GC - Filtertid
5
s
ja
GC - Förstärkning
80
%
ja
GC - GAP/POM förhållande
1
-
ja
GC - Intervalltid
10
s
ja
GC – Kontrollmotorvarv för 1.00mm POM distans
0
-
nej
GC - Larmstatus
0
-
ja

GC - Lågt A-tryck, förreglings-gräns
1,5
bar
ja
GC - Underreglering - Gräns
10
st
ja

GC - Överreglering - Gräns
0
%
ja
GC - Överreglering - Nedräkningstakt
0.1
-
ja
GG - GapGuard, Avvikelsegräns
30
%
ja
GG - GapGuard, Förstärkning
100
%
ja
7 MTM Parametrar
Meny / Service / MTM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

MPM – Motoreffekt – Filtertid, Gräns Flytande
2
s
nej
MPM – Motoreffekt – Funktion/Område
-1

ja

MPM – Motoreffekt – Larmnivå, Gräns 1
2.00
MW
ja

MPM – Motoreffekt – Larmnivå, Gräns 2
0.50
MW
ja

MPM – Motoreffekt – Larmnivå, Hysteres
0.10
MW
ja

PPC – Visningsområde för MPM i huvudmenyn
15
MW
ja

8 PTM Parametrar
Meny / Service / PTM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

GMS – Industrigränssnitt
1

ja

GMS – Systemtyp
12

ja
9 POM Parametrar
Meny / Service / POM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

AiPomPRa
1
mm
nej

POM - Position Monitor 1 – Inkoppling mätning
1
mm
ja

POM - Position Monitor 1 - Larmnivå, Gräns 1
0
mm
nej

POM - Position Monitor 1 - Larmnivå, Gräns 1
36
mm
ja

POM - Position Monitor 1 - Larmnivå, Gräns 2
0
mm
nej
POM - Position Monitor 1 - Larmnivå, Gräns 2
28
mm
ja

POM - Position Monitor 1 - Larmnivå, Gräns 3
0
mm
nej
POM - Position Monitor 1 - Larmnivå, Gräns 3
2
mm
ja
POM - Position Monitor 1 - Larmnivå, Gräns 4
0
mm
nej
POM - Position Monitor 1 - Larmnivå, Gräns 4
48
mm
nej
POM - Position Monitor 1 - Område
50
mm
ja
POM - Position Monitor 1 - Riktning
0
-
ja
POM - Position Monitor 2 – Inkoppling mätning
0
mm
ja

POM - Position Monitor 2 - Larmnivå, Gräns 1
36
mm
nej
POM - Position Monitor 2 - Larmnivå, Gräns 2
28
mm
nej
POM - Position Monitor 2 - Larmnivå, Gräns 3
2
mm
nej
POM - Position Monitor 2 - Område
50
mm
nej
10 TVD Parametrar
Meny / Service / TVD / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

TVD – Skrappunktsdet. 1 - Förstärkning, produktion
20
%
ja
TVD – Skrappunktsdet. 1 - Förstärkning, tomgång
50
%
ja
TVD - Skrappunktsdet. 1 – Inkoppling mätning
1

ja

TVD - Skrappunktsdet. 1 - Larmnivå, Gräns 1
50
%
ja

TVD - Skrappunktsdet. 1 - Larmnivå, Gräns 2
80
%
nej
TVD - Skrappunktsdet. 1,2 - Grundförstärkning
10

ja
TVD - Skrappunktsdet. 2 - Förstärkning, produktion
20
%
nej
TVD - Skrappunktsdet. 2 - Förstärkning, tomgång
40
%
nej
TVD - Skrappunktsdet. 2 – Inkoppling mätning
2

ja

TVD - Skrappunktsdet. 2 - Larmnivå, Gräns 1
80
%
nej
TVD - Skrappunktsdet. 2 - Larmnivå, Gräns 2
70
%
nej
TVD - Stator - Larmnivå, Gräns 1
1
%
nej
TVD - Stator - Larmnivå, Gräns 2
1
%
nej
TVD – Stator Skrappunkt - Inkoppling 
0

nej
TVD – Stator Skrappunkt - Offset 
0,00

nej

TVD – Stator Skrappunkt - Område 
100

nej
11 VPT Parametrar

Meny / Service / VPT / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

GMS – Industrigränssnitt
1

ja
GMS – Systemtyp
12

ja
12 VIM Parametrar
Meny / Service / VIM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

VIM 1 – Vibrationsmätning 1 - Inkoppling mätning
1
-
ja
VIM 1 – Vibrationsmätning 1 - Larmnivå, Gräns 1
10
mm/s
ja
VIM 1 – Vibrationsmätning 1 - Larmnivå, Gräns 2
8
mm/s
ja
VIM 2 – Vibrationsmätning 2 - Inkoppling mätning
0
-
ja

VIM 2 – Vibrationsmätning 2 - Larmnivå, Gräns 1
10
mm/s
nej
VIM 2 – Vibrationsmätning 2 - Larmnivå, Gräns 2
12
mm/s
nej
13 OTM (1,2) Parametrar
Meny / Service / OTM (1) alt. OTM(2) / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

OTM 1 - Oljetemperatur - Inkoppling mätning
1

ja
OTM 1 - Oljetemperatur - Larmnivå - Gräns 1
80 
ºC
ja
OTM 1 - Oljetemperatur - Larmnivå - Gräns 2
70 
ºC
ja
OTM 2 - Oljetemperatur - Inkoppling mätning
1

ja
OTM 2 - Oljetemperatur - Larmnivå - Gräns 1
60 
ºC
ja
OTM 2 - Oljetemperatur - Larmnivå - Gräns 2
50 
ºC
ja
OTM 3 - Oljetemperatur - Inkoppling mätning
0

ja
OTM 3 - Oljetemperatur - Larmnivå - Gräns 1
70 
ºC
nej
OTM 3 - Oljetemperatur - Larmnivå - Gräns 2
60 
ºC
nej
OTM 4 - Oljetemperatur - Inkoppling mätning
0 

ja
OTM 4 - Oljetemperatur - Larmnivå - Gräns 1
70 
ºC
nej
OTM 4 - Oljetemperatur - Larmnivå - Gräns 2
60 
ºC
nej
14 HPM (1,2) Parametrar
Meny / Service / HPM (1) alt. HPM(2) / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

HPM - Hydraultryck A - Inkoppling mätning
1

ja
HPM - Hydraultryck A - Larmnivå, Gräns 1
1,5
ton
ja
HPM - Hydraultryck A - Larmnivå, Gräns 2
4,0 
ton
nej
HPM - Hydraultryck A - Område
75 
ton
ja
HPM - Hydraultryck B - Inkoppling mätning
1

ja
HPM - Hydraultryck B - Larmnivå, Gräns 1
50 
ton
nej
HPM - Hydraultryck B - Larmnivå, Gräns 2
40 
ton
nej
HPM - Hydraultryck B - Område
150 
ton
ja
15 HOP Parametrar
Meny / Service / HOP / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

HOP - Hus-tryck - Inkoppling mätning
0 

ja
HOP - Hus-tryck - Larmnivå, Gräns 1
0
kPa
nej
HOP - Hus-tryck - Larmnivå, Gräns 2
0
kPa
nej
HOP - Hus-tryck - Område
60
kPa
nej
16 INP Parametrar

Meny / Service / HOP / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

INP - Inlopps-tryck - Inkoppling mätning
0

ja
INP - Inlopps -tryck - Larmnivå, Gräns 1
0
kPa
nej
INP - Inlopps -tryck - Larmnivå, Gräns 2
0
kPa
nej
INP - Inlopps -tryck - Område
60
kPa
nej
17 AGS-Hus Parametrar
Meny / Service / AGS / Hus / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Inga parametrar
xx
ºC
ja
18 AGS-Hus/SM Parametrar

Meny / Service / AGS / Hus / SM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Inga parametrar

19 AGS-Hus/APO Parametrar
Meny / Service / AGS / Hus / APO / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

APO - APO i hemmaläge gränsvärde
0.05
mm
ja
APO - Distans
2.5
mm
ja
APO - Statiskt fel
1 
-
ja
20 AGS-Hus/TVDT Parametrar
Meny / Service / AGS / Hus / TVDT / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

TVD - Förstärkning produktion
2

ja
TVD - Förstärkning tomgång
2

ja
TVD - Min-Gräns för registrering av produktionstid
3
%
ja
TVD - Viktfaktor hela bandet produktion
0.5

ja
TVD - Viktfaktor hela bandet tomgång
1

ja
21 AGS-Hus/TEDT Parametrar
Meny / Service / AGS / Hus / TEDT / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

IMP - Analog utgång, Inställning - nod
0

nej
IMP - Analog utgång, Inställning - signal
1

nej 
IMP - Analog utgång, Område – resistans
200

nej 
TED - Raffinörvarvtal (synkronisering)
1500

ja

TED - Impedansmätning aktiv
1

ja
22 AGS-Givare/TDC Parametrar

Meny / Service / AGS / Givare / TDC / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

DCA - Filter malspaltssignal (end. vid spetskalibrering)
10

ja
DCA - Max-gräns för registrering av produktionstid
1
mm
ja
DCA - Segment-taper
0 
mm
ja
TDC - Analog utgång offset
0

nej
TDC - Analog utgång område
3

nej
TDC - Filter
2
s
ja
TDC - Gränsvärde -
0.3
mm
ja
TDC - Gränsvärde - -
0.2 
mm
ja
TDC - Gränsvärde - L
0.4 
mm
nej
TDC - Gränsvärde +
0.7 
mm
ja
TDC - Gränsvärde ++
2.5 
mm
ja
TDC - Gränsvärde +++
2.8 
mm
ja
TDC - Grovkalibrering förregling
30
mm
ja
TDC - Raffinörvarvtal
1500
rpm
ja
23 AGS-Givare/DTMT Parametrar

Meny / Service / AGS / Givare / DTMT / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

DTM - Gränsvärde Hög
200 
ºC
ja
DTM - Gränsvärde Låg
20 
ºC
ja
DTM - Gränsvärde Mellan
90 
ºC
nej
DTM - Min-gräns för registrering av produktionstid
100 
ºC
ja
24 Systeminställningar
Meny / Logga in / Systeminställningar / System:
Parameter
Värde

Help text
Svenska

ja
Refiner ID
R1

ja
System type
Valmet V12

ja
Meny / Service / Logga in / Systeminställningar / IO:
Logfile format
EasyView

ja
Logger
1000
ms
ja
Meny / Service / Logga in / Systeminställningar / AGS:
AGS ”1” suffix
1

ja
AGS ”1” Sensor type
AGS-200S

ja
AGS ”1” Last service
2016-03-01

ja
AGS ”1” Next service
2017-03-01

ja
AGS ”1” Tip ser. no.
0000
h
nej
AGS ”1” Tip tot hours
1275
h
nej
AGS ”1” Tip prod h.
4
h
nej
25 KONTAKT
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