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1 Enheter

Enhet
Beskrivning
Serie nr.
HW Revision
SW-revision

GMS-V1T01
System
001
-
-

PSU-120W-24
Nätaggregat 120W
0xx
1.00
-
PPC-84T4
Panel-PC
0xx
1.00
3.5.6072
BRM-DM1
Basic Refiner Module
101
2.00
1.00

DCM-DM1
Disc Clearance Module
10xx
3.60
2.02

CEC-DM1
CAN-Ethernet Converter
10xx
3.00
1.06
GIR-PI1
GIR Power Injector
10xx
2

GIR-SW2
GIR Isolated Switch
10xx
2.63
3.30
AOM-DM1
Analog Output Module
10xx
2.61
2.00

IPA-ISO/0-20/P
Passiv strömisolator



TDC-IZT
TDC-Givare IZ Temp.mätning

-
-
2 TDC Kalibreringsparametrar
Parameterbenämning
värde
sort
används
Meny / AGS-Service och Kalibrering / (Logga in) / Kalibreringsparametrar:
DTM – Temperaturökningsgräns
5
˚C
ja

POM – Avstånd, skrap till nollpunkt
0.10
mm
ja
TDC – Förstärkningsvärde
1.4
mm
ja
TDC – Nollvärde
0.4
mm
ja
TDC – Offset värde (tomgång)
0
mm
nej
TVD – Kalibreringsgräns
20
%
ja
3 PPC Parametrar (Panel-PC)
Meny / Service / PanelPC / PPC / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
MPM – Visningsområde för MPM i huvudmenyn
8
MW
ja

4 CM Parametrar (stegmotor)
Meny / Service / CM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
CMD – Hastighet, Högfart
0.25
mm/s
ja

CMD – Hastighet, Lågfart
0.05
mm/s
ja

CMD – Hastighet, Matningsvakt
0.50
mm/s
nej
CMD – Inkoppling
1

ja

CMD – Justerskruv gängstigning
1
mm/varv
ja

CMD – Riktning
0

ja

5 DCM Parametrar
Meny / Service / DCM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
GMS – Industrigränssnitt
0

ja
GMS – Systemtyp
0

ja
6 BRM Parametrar
Meny / Service / BRM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
GMS – Givartyp för malspalt
0

ja

GMS – Industrigränssnitt
0

ja

GMS – Systemtyp
0

ja

7 DI Parametrar (Digitala ingångar)
Meny / Service / DI / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
DIO – Digital In inställning
1

ja
8 DO Parametrar (Digitala utgångar)
Meny / Service / DO / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
DIO – Digital Ut inställning
1

ja
9 POM Parametrar (Rotorposition)
Meny / Service / POM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
POM – Inkoppling mätning
1

ja
POM – Larmnivå, Gräns 1, HH (hög-hög)
36?
mm
ja
POM – Larmnivå, Gräns 2, H (hög)
28?
mm
ja
POM – Larmnivå, Gräns 3, L (låg)
6?
mm
ja
POM – Riktning
0
-
ja
10 TVD Parametrar (Segmentvibration)
Meny / Service / TVD / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
TVD - Förstärkning, produktion
100

ja
TVD – Förstärkning, tomgång
20

ja
TVD – Inkoppling mätning
1

ja
TVD – Larmnivå, Gräns 1
10
%
ja
TVD – Larmnivå, Gräns 2
8
%
nej
11 MPM Parametrar (Huvudmotoreffekt)
Meny / Service / MPM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
MPM – Inkoppling mätning
1

ja
MPM – Larmnivå, Gräns Låg
4.0
MW
ja
MPM – Larmnivå, Gräns Låg-Låg
2.0
MW
ja

MPM – Område
8.0
MW
ja

MPM – Typ
1

ja
12 VIM Parametrar (Raffinörvibration)
Meny / Service / VIM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
VIM – Inkoppling mätning
1

ja
VIM – Larmnivå, Gräns 1, HH (Hög-Hög)
10
mm/s
ja
VIM – Larmnivå, Gräns 2, H (Hög)
8
mm/s
nej
VIM – Exciteringsspänning (endast visning)
10*
V
nej
13 OTM (1,2) Parametrar (Oljetemperatur lager)
Meny / Service / OTM (1) alt. OTM(2) / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
OTM 1 – Inkoppling mätning
0

ja
OTM 1 – Larmnivå - Gräns 1
80 
ºC
nej
OTM 1 – Larmnivå - Gräns 2
70 
ºC
nej
OTM 2 – Inkoppling mätning
0

nej
OTM 2 – Larmnivå - Gräns 1
60 
ºC
nej
OTM 2 – Larmnivå - Gräns 2
50 
ºC
nej
14 HPM (A,B) Parametrar
Meny / Service / HPM (A) alt. HPM(B) / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
HPM – A - Inkoppling mätning
0

ja
HPM – A - Larmnivå, Gräns 1, L (Låg)
10
ton
nej
HPM – A - Larmnivå, Gräns 2, LL (Låg-Låg)
5 
ton
nej
HPM – A - Område
50 
ton
nej
HPM – B - Inkoppling mätning
0

ja
HPM – B - Larmnivå, Gräns 1, HH (Hög-Hög)
40 
ton
nej
HPM – B - Larmnivå, Gräns 2, H (Hög)
35 
ton
nej
HPM – B - Område
50 
ton
nej
15 AIN Parametrar (Analog ingång)
Meny / Service / AIN / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
AIN – Inkoppling mätning
0

ja
AIN – Larmnivå, Gräns Låg
1.0
MW
nej

AIN – Larmnivå, Gräns Låg-Låg
1.0
MW
nej

AIN – Område
19.0
MW
nej

AIN – Typ
0

nej
16 TDC-Givare/TDC Parametrar (Malspaltsmätning)
Meny / Service / TDC / Sensor / TDC / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
DCA - Filter malspaltssignal (end. vid spetskalibrering)
10

nej
DCA - Max-gräns för registrering av produktionstid
3
mm
nej
DCA - Segment-taper
0 
mm
nej
TDC - Analog utgång offset
0
mm
ja
TDC - Analog utgång område
2
mm
ja
TDC - Filter
2
s
ja
TDC - Gränsvärde -
0.5
mm
ja
TDC - Gränsvärde - -
0.3 
mm
ja
TDC - Gränsvärde - L
0.4 
mm
nej
TDC - Gränsvärde +
1.1 
mm
ja
TDC - Gränsvärde ++
2.8 
mm
ja
TDC - Gränsvärde +++
3 
mm
nej
TDC - Grovkalibrering förregling
35 
mm
ja
TDC - Raffinörvarvtal
1500
rpm
ja
17 TDC-Givare/DTMT Parametrar (Malzonstemperatur)
Meny / Service / TDC / Sensor / DTMT / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
DTM - Gränsvärde Hög
150 
ºC
ja
DTM - Gränsvärde Låg
90 
ºC
nej
DTM - Gränsvärde Mellan
110 
ºC
nej
DTM - Min-gräns för registrering av produktionstid
90 
ºC
nej
18 Systeminställningar
Meny / Service / Logga in / Systeminställningar / System:
Parameter
Värde

Help text
Svenska

ja
Refiner ID
R4

ja
System type
GMS V1T01

ja
Meny / Service / Logga in / Systeminställningar / IO:
Logfile format
EasyView

ja
Logger
1000
ms
ja
Meny / Service / Logga in / Systeminställningar / AGS:
AGS ”1” suffix
1

ja
AGS ”1” Sensor type
TDC

ja
19 KONTAKT
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