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1 Dokumentrevision
2020-01-28/BL
Skapad.

2020-09-11/JL
Översättning till Svenska.

2 Enheter
Enhet
Beskrivning
Serie nr.
HW Revision
SW-revision

GMS-V1T02
System
-
-
-

PPC-84T5
Panel-PC
?
1,00
3.6.?
RAC
Remote Access
-
2

BRM-DM2
Basic Refiner Module
10?
2.01
1.21

DCM-DM1
Disc Clearance Module
10?
4,10
2,05

IPN-DM1
Industrial Profinet Module
005
1,00
1,10

TDC-200S
TDC Sensor
xxxx
-
-

3 TDC Kalibreringsparametrar
Meny / AGS-Service och Kalibrering / (Logga in) / CD-zon / Kalibreringsparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet       används
DCA - DTM-skrapräknare (TDC)
0
-
ja
DTM - Temperaturökningsgräns (TDC)
0
ºC
ja
POM - Avstånd skrap till nollpunkten (TDC)
0.20
mm
ja
TDC - Offset-värde (tomgång) (AGS)
0.10
mm
nej
TDC - Förstärkningsvärde
1.00
mm
ja
TDC - Nollvärde
0.00
mm
ja
TVD - Kalibreringsgräns (TDC)
20
%
ja
4 PanelPC

4.1 PPC Parametrar
Meny / Service / PanelPC / PPC / (flik) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet        används
PPC – Visningsområde för MPM i huvudvyn
10
MW
ja
5 GMS-Panel

5.1 CMD Parametrar
Meny / Service / CM / CMD / (flik) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet
används
CMD - Justerskruv gängstigning
1,00
mm/varv
ja
CMD - Riktning
0
-
ja
CMD - Inkoppling
1

ja
CMD - Hastighet, Matningsvakt
0,50
mm/s
ja
CMD - Hastighet, Högfart
0,25
mm/s
ja
CMD - Hastighet, Lågfart
0,05
mm/s
ja
5.2 FG Parametrar
Meny / Service / FG / (flik) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet
används
FG - Max position för utvärdering
36
mm
ja
FG - Slaglängd ventil
3.00
mm
ja
FG - Svarstid
0.5
s
ja
FG - Resultat (Endast avläsning)
X.XX
mm
ja
FG - Säkerhetsavstånd
3.00
mm
ja
FG - Tidsgräns
20
s
ja
FG - Typ
2
-
ja
5.3 GC Parametrar (Gap control, GapGuard)

Meny / Service / GC / (flik) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet
används
GC - AGS-kalibrering förreglar regulator
2
-
ja
GC – Rotorhastighet
0.03
mm/s
ja
GC - Dödband
0.03
mm
ja
GC - Filtertid
4
s
ja
GC - Förstärkning
80
%
ja
GG - GapGuard, Förstärkning
100
%
ja
GG - GapGuard, Avvikelsegräns
20
%
ja
GC - Intervalltid
8
s
ja
GC - Lågt A-tryck, förreglings-gräns
1,5
bar
ja
Cz/Pz - Arbetsmod
1

ja
GC - Överreglering - Nedräkningstakt
0.05
-
ja
GC - Överreglering - Gräns
0
%
ja
GC - Underreglering - Gräns
10

ja
5.4 DCM Parametrar 

Meny / Service / DCM / (flik) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet
används
GMS - Industrigränssnitt
1

ja
GMS - Systemtyp
6

ja
5.5 BRM Parametrar
Ställs in på BRM-enheten:

Parameterbenämning
värde
enhet
används
BRM Can node no.
1

ja
Meny / Service / BRM / (flik) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet
används
GMS - Givartyp för malspalt
1

ja
GMS - Industrigränssnitt
1

ja
GMS - Systemtyp
8:GMS-V1T02

ja
5.6 DI Parametrar
Meny / Service / DI / (flik) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet
används
DIO – Digital In inställning
0

ja
5.7 DO Parametrar
Meny / Service / DO / (flik) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet
används
DIO - Digital ut inställning
0

ja
5.8 POM Parametrar
Meny / Service / POM / (flik) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet
används
POM - Larmnivå, Gräns 1, HH
36.00
mm
ja
POM - Larmnivå, Gräns 2, H
28.00
mm
ja
POM - Larmnivå, Gräns 3, L
2.00
mm
ja
POM - Riktning
0

ja
POM - Inkoppling mätning
2
mm
ja
POM - Kvot
0.27

ja
5.9 TVD Parametrar
Meny / Service / TVD / (flik) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet
används
TVD - Inkoppling mätning
2

ja
TVD - Larmnivå, Tomgång Gräns H
20
%
nej
TVD - Larmnivå, Tomgång Gräns HH
30
%
nej
TVD - Larmnivå, Produktion Gräns H
60
%
ja
TVD - Larmnivå, Produktion Gräns HH
80
%
ja
TVD - Känslighet, tomgång
50
%
ja
TVD - Känslighet, produktion
10
%
ja
5.10 MPM Parametrar
Meny / Service / MTM / (flik) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet
används
MPM - Gräns flytande
30
MW
ja
MPM - Larmnivå, Gräns 2 Låg
3.00
MW
ja
MPM - Larmnivå, Gräns 1 Låg-låg
1.30
MW
ja
MPM - Inkoppling
2

ja
MPM - Filtertid, Gräns Flytande
3
s
ja
MPM - Område
30.00
MW
ja
MPM - Typ
1

ja
5.11 VIM Parametrar
Meny / Service / VIM / (flik) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet
används
VIM - Larmnivå, Gräns 1, HH
10
mm/s
ja
VIM - Larmnivå, Gräns 2, H
8
mm/s
nej
VIM - Inkoppling mätning
2
-
ja
5.12 OTM (1,2) Parametrar
Meny / Service / OTM (1) alt. OTM(2) / (flik) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet
används
OTM - 1 - Larmnivå - Gräns 1, HH
80 
ºC
ja
OTM - 1 - Larmnivå - Gräns 2, H
70 
ºC
ja
OTM - 1 - Inkoppling mätning från lager
2

ja
OTM - 2 - Larmnivå - Gräns 1, HH
60 
ºC
ja
OTM - 2 - Larmnivå - Gräns 2, H
50 
ºC
ja
OTM - 2 - Inkoppling mätning till lager
2

ja
5.13 HPM (1,2) Parametrar
Meny / Service / HPM (1) alt. HPM(2) / (flik) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet
används
HPM - A - Larmnivå, Gräns 1, L
1,5
ton
ja
HPM - A - Larmnivå, Gräns 2, LL
4,0 
ton
nej
HPM - A - Inkoppling mätning
2

ja
HPM - A - Område
75 
ton
ja
HPM - B - Larmnivå, Gräns 1, HH
50 
ton
nej
HPM - B - Larmnivå, Gräns 2, H
40 
ton
nej
HPM - B - Inkoppling mätning
2

ja
HPM - B - Område
150 
ton
ja
5.14 AIN Parametrar
Meny / Service / AIN / (flik) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet
används
AIN - Larmnivå, gräns 1
1 

nej
AIN - Larmnivå, gräns 2
2 

nej
AIN - Inkoppling
0 

ja
AIN - Område 
10.00 

nej
AIN - Typ
0 

nej
5.15 SSM Parametrar
Meny / Service / SSM / (flik) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet
används
SSM - Index
2

ja
SSM - Larmgräns pulser
9

ja
SSM - Inkoppling
1

ja
5.16 TDC-Sensor/TDCT Parametrar
Meny / Service / TDC / Sensor / TDC / (flik) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet
används
DCA - Filter malspaltssignal (end. vid spetskalibrering)
10

ja
DCA - Max-gräns för registrering av produktionstid
1
mm
ja
DCA - Segment-taper
0 
mm
ja
TDC - Analog utgång offset
0,00

nej
TDC - Analog utgång område
2,00

nej
TDC - Filter
2
s
ja
TDC - Grovkalibrering förregling
30,00
mm
ja
TDC - Gränsvärde -
0.75
mm
ja
TDC - Gränsvärde - -
0.17 
mm
ja
TDC - Gränsvärde - L
n/a 
mm
nej
TDC - Gränsvärde +
1.00 
mm
ja
TDC - Gränsvärde ++
1.20 
mm
ja
TDC - Gränsvärde +++
n/a 
mm
nej
TDC - Raffinörvarvtal
1500
rpm
ja.
5.17 TDC-Sensor/DTMT Parametrar
Meny / Service / TDC / Sensor / DTMT / (flik) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

Parameterbenämning
värde
enhet
används
DTM - Gränsvärde Hög
180 
ºC
ja
DTM - Gränsvärde Låg
90
ºC
ja
DTM - Gränsvärde Medel
150
ºC
nej
DTM - Min-gräns för registrering av produktionstid
100 
ºC
ja
6 Systeminställningar
Meny / Logga in / Systeminställningar / System:

Parameter
värde

används
Help text
Svenska

ja
Refiner ID
R100

ja
System type
Valmet V1T02

ja
Meny / Service / Logga in / Systeminställningar / IO:

Logfile format
EasyView

ja
Logger
1000
ms
ja
7 Reservdelar
Unit
description
Serial no.
HW Rev.
SW-rev.
Status

PPC-84T5
Panel-PC
?
1,00
3.5.10
Spare part 
BRM-DM2
Basic Refiner Module
?
2.01
1,21
Spare part
DCM-DM1
Disc Clearance Module
?
4,10
2.05
Spare part
IPN-DM1
Industrial Profinet Module
?
-
1.03
Spare part
8 Kontakt
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