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1 Dokumentrevision

2019-10-04/BL
Skapad.

2019-11-17/BL
Uppdaterad efter installation SE/Skoghall.
2020-01-09/BL
Lagt till SSM-parameter.
2 Enheter

Enhet
Beskrivning
Serie nr.
HW Revision
SW-revision

GMS-V2A01
System
-
-
-

PPC-84T5
Panel-PC
?
1,00
3.6.?
RAC
Remote Access
-
2

BRM-DM2
Basic Refiner Module
10?
2.01
1.21
BRM-DM2
Basic Refiner Module
10?
2.01
1.21
DCM-DM1
Disc Clearance Module
10?
4,10
2,05
DCM-DM1
Disc Clearance Module
10?
4,10
2,05

IPN-DM1
Industrial Profinet Module
005
1,00
1,10

AGS-I76S
AGS Givare (komplett)
11xx
-
-

AGS-O76S
AGS Givare (komplett)
11xx
-
-

AGS-HM-H4
AGS Hus
1175
4,65
2,05
AGS-HM-H4
AGS Hus
1175
4,65
2,05
AGS-XP-360
AGS Mätspets (CZ)
0240
-
-

AGS-XP-460
AGS Mätspets (FZ)
0240
-
-

AGS-SP-O76S-H
AGS Hållare (CZ)
-
-
-
AGS-SP-I76S-H
AGS Hållare (FZ)
-
-
-
3 AGS Kalibreringsparametrar
Meny / AGS-Service och Kalibrering / (Logga in) / Välj sida / Kalibreringsparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

AGS-1, CD-zon

DCA – DTM-skrapräknare (TDC)
0
-
nej

DTM – Temperaturökningsgräns (TDC)
0
ºC
nej

PPC – Acceptans – Gapminskningsgräns
0,50
mm
ja
PPC – Acceptans – Gapökningsgräns
1,00
mm
ja
PPC – Acceptans – Rotorpositionsförändring
0,10
mm
ja
PPC – Acceptans – Spetstemperaturökningsgräns
5
ºC
ja
PPC – Maximalt tillåtet GAP-värde
2.60
mm
ja

PPC – Produktionskalibreringslarm
1
-
ja
PPC – TDC-kalibreringsnotifikation
28
dagar
ja
TDC - Förstärkningsvärde
1.00
mm
ja

TDC - Nollvärde
0.00
mm
ja

TDC - Offset värde (tomgång)
0.10
mm
ja
TED - Antal sektorer för skrappunkt
3
-
ja

TED - Gräns för skrappunkt, produktion (elektr.)
0
%
ja
TED - Gräns för skrappunkt, tomgång (elektr.)
20
%
ja
TVD - Gräns för skrappunkt, produktion (vib.)
40
%
ja
TVD - Gräns för skrappunkt, tomgång (vib.)
25
%
ja
TVD – Kalibreringsgräns
20
%
nej

POM – Avstånd skrap till nollpunkten (TDC)
0.20
mm
nej
AGS-2, Plan-zon

DCA – DTM-skrapräknare (TDC)
0
-
nej

DTM – Temperaturökningsgräns (TDC)
0
ºC
nej

PPC – Acceptans – Gapminskningsgräns
0,50
mm
ja

PPC – Acceptans – Gapökningsgräns
1,00
mm
ja

PPC – Acceptans – Rotorpositionsförändring
0,10
mm
ja

PPC – Acceptans – Spetstemperaturökningsgräns
5
ºC
ja

PPC – Maximalt tillåtet GAP-värde
2.60
mm
ja

PPC – Produktionskalibreringslarm
1
-
ja

PPC – TDC-kalibreringsnotifikation
14
dagar
ja

TDC - Förstärkningsvärde
1.00
mm
ja

TDC - Nollvärde
0.00
mm
ja

TDC - Offset värde (tomgång)
0.10
mm
ja

TED - Antal sektorer för skrappunkt
3
-
ja

TED - Gräns för skrappunkt, produktion (elektr.)
60
%
ja

TED - Gräns för skrappunkt, tomgång (elektr.)
20
%
ja

TVD - Gräns för skrappunkt, produktion (vib.)
40
%
ja

TVD - Gräns för skrappunkt, tomgång (vib.)
25
%
ja
TVD – Kalibreringsgräns
20
%
nej

POM – Avstånd skrap till nollpunkten (TDC)
0.20
mm
nej
4 PanelPC

4.1 PPC Parametrar
Meny / Service / PanelPC / PPC / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

PPC – Visningsområde för MPM i huvudvyn
10
MW
ja
4.2 CEC

Serienr.
0103
-
ja

Ip-adress
192.168.11.XXX

ja

5 GMS-Panel

5.1 CMD Parametrar

Meny / Service / CM / CMD / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

CMD – Hastighet, Högfart
0,25
mm/s
ja

CMD – Hastighet, Lågfart
0,05
mm/s
ja

CMD – Hastighet, Matningsvakt
0,50
mm/s
ja

CMD – Inkoppling
1

ja

CMD – Justerskruv gängstigning
1,00
mm/varv
ja

CMD – Riktning
0
-
ja

5.2 FG Parametrar (FeedGuard)
Meny / Service / FG / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

FG - Max position för utvärdering 
36
mm
ja

FG – Resultat (endast avläsning)
X.XX
mm
ja

FG – Säkerhetsavstånd 
3.00
mm
ja

FG - Slaglängd ventil   
3.00
mm
ja

FG – Svarstid 
0.5
s
ja

FG – Tidsgräns 
20
s
ja

FG – Typ 
2
-
ja

5.3 GC Parametrar (Regulator, GapGuard)
Meny / Service / GC / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

CD-zon - Dödband
0.03
mm
ja
CD-zon - Filtertid
4
s
ja

CD-zon - Förstärkning
100
%
ja

CD-zon - GapGuard, Avvikelsegräns
25
%
ja

CD-zon - GapGuard, Förstärkning
100
%
ja
CD-zon - Överreglering - Gräns
30
%
ja

CD-zon - Överreglering - Nedräkningstakt
0.02
-
ja

CD-zon - Underreglering - Gräns
15
st
ja

Cz/Pz - AGS-kalibrering förreglar regulator
2

ja

Cc/Pz - Arbetsmod
2
-
ja

Cc/Pz - Intervalltid mellan varje regulatorförsök
8
s
ja

Cz/Pz - Lågt A-tryck, förreglings-gräns
3.1
ton
ja

Plan-zon - Dödband
0.03
mm
ja
Plan -zon - Filtertid
4
s
ja

Plan -zon - Förstärkning
100
%
ja

Plan -zon - GapGuard, Avvikelsegräns
25
%
ja

Plan -zon - GapGuard, Förstärkning
100
%
ja
Plan -zon - Överreglering - Gräns
30
%
ja

Plan -zon - Överreglering - Nedräkningstakt
0.05
-
ja

Plan -zon - Underreglering - Gräns
10
st
ja

5.4 DCM (1,2) Parametrar 
Meny / Service / DCM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:

DCM-1, CD-zon

Parameterbenämning
värde
sort
används

GMS – Industrigränssnitt
1

ja

GMS – Systemtyp
4

ja

DCM-2, Plan-zon

GMS – Industrigränssnitt
1

ja

GMS – Systemtyp
4

ja

5.5 BRM (1,2) Parametrar
Parametreras med resp. enhets knappsats och display:
Parameterbenämning
värde
sort
används

BRM-1, CD-zon

BRM Can node no.
1

ja

BRM-2, Plan-zon

BRM Can node no.
2

ja

Meny / Service / BRM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

BRM-1, CD-zon

GMS – Givartyp för malspalt
2

ja

GMS – Industrigränssnitt
1

ja

GMS – Systemtyp
4:GMS-V2A01

ja

BRM-2, Plan-zon

GMS – Givartyp för malspalt
2

ja

GMS – Industrigränssnitt
1

ja

GMS – Systemtyp
4:GMS-V2A01

ja

5.6 DI Parametrar
Meny / Service / DI / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

DIO – Digital In inställning
0

ja

5.7 DO Parametrar
Meny / Service / DO / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

DIO – Digital Ut inställning
0

ja

5.8 POM (1,2) Parametrar
Meny / Service / POM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

POM-1, CD-zon

POM – Inkoppling mätning
2
mm
ja

POM - Larmnivå, Gräns 1, HH
39.00
mm
ja

POM - Larmnivå, Gräns 2, H
28.00
mm
ja

POM - Larmnivå, Gräns 3, L
2.00
mm
ja
POM - Riktning
0
-
ja
POM – Kvot
0.27
-
ja
POM-2, Plan-zon

POM – Inkoppling mätning
2
mm
ja

POM - Larmnivå, Gräns 1, HH
25.00
mm
ja
POM - Larmnivå, Gräns 2, H
13.00
mm
ja

POM - Larmnivå, Gräns 3, L
4.00
mm
ja
POM - Riktning
0
-
ja
POM – Kvot
1.00
-
ja
5.9 TVD (1,2) Parametrar

Meny / Service / TVD / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

TVD-1, Cd-zon

TVD - Inkoppling mätning 
2

ja
TVD - Larmnivå, Produktion Gräns H 
50
%
ja

TVD - Larmnivå, Produktion Gräns HH 
75
%
ja
TVD - Larmnivå, Tomgång Gräns H 
50
%
nej
TVD - Larmnivå, Tomgång Gräns HH 
75
%
nej
TVD – Känslighet, produktion
10
%
ja

TVD – Känslighet, tomgång
50
%
ja

TVD-2, Plan-zon

TVD - Inkoppling mätning 
2

ja
TVD - Larmnivå, Produktion Gräns H 
50
%
ja

TVD - Larmnivå, Produktion Gräns HH 
75
%
ja
TVD - Larmnivå, Tomgång Gräns H 
50
%
nej
TVD - Larmnivå, Tomgång Gräns HH 
75
%
nej
TVD – Känslighet, produktion
10
%
ja

TVD – Känslighet, tomgång
50
%
ja

5.10 MPM Parametrar
Meny / Service / MTM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

MPM – Filtertid, Gräns Flytande
3
s
ja
MPM – Inkoppling
2

ja

MPM – Larmnivå, Gräns 1 Låg-låg
2.00
MW
ja

MPM – Larmnivå, Gräns 2 Låg
7.00
MW
ja

MPM – Gräns flytande
30
MW
ja
MPM – Område
30.00
MW
ja

MPM – Typ
1

ja

5.11 VIM Parametrar
Meny / Service / VIM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

VIM - 1 – Inkoppling mätning
2
-
ja
VIM - 1 – Larmnivå, Gräns 1
10
mm/s
ja
VIM - 1 – Larmnivå, Gräns 2
8
mm/s
nej
Rev01
5.12 OTM (1,2) Parametrar
Meny / Service / OTM (1) alt. OTM(2) / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

OTM 1 - Inkoppling mätning från lager
2

ja
OTM 1 - Larmnivå - Gräns 1, HH
80 
ºC
ja
OTM 1 - Larmnivå - Gräns 2, H
70 
ºC
ja
OTM 2 - Inkoppling mätning till lager
2

ja
OTM 2 - Larmnivå - Gräns 1, HH
60 
ºC
ja
OTM 2 - Larmnivå - Gräns 2, H
50 
ºC
ja
5.13 HPM (A,B) Parametrar
Meny / Service / HPM (1) alt. HPM(2) / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

HPM - A - Inkoppling mätning
2

ja
HPM - A - Larmnivå, Gräns 1, L
3.0
ton
ja
HPM - A - Larmnivå, Gräns 2, LL
4,0 
ton
nej
HPM - A - Område
97.6 
ton
ja
HPM - B - Inkoppling mätning
2

ja
HPM - B - Larmnivå, Gräns 1, HH
80 
ton
nej
HPM - B - Larmnivå, Gräns 2, H
60 
ton
nej
HPM - B - Område
160 
ton
ja
5.14 AIN Parametrar
Meny / Service / AIN / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

AIN - Inkoppling 
0 

ja

AIN – Larmnivå, gräns 1 
1 

nej
AIN – Larmnivå, gräns 2 
2 

nej
AIN – Område 
10.00 

nej
AIN - Typ 
0 

nej
5.15 SSM Parametrar

Meny / Service / SSM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

SSM – Inkoppling 
1

ja

SSM – Larmgräns pulser 
4

ja
SSM – Index
2

ja
6 AGS 1 Parametrar (CD-con)
6.1 Hus 1 Parametrar
Meny / Service / AGS 1 / Hus / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Inga parametrar
6.1.1 SM 1 Parametrar

Meny / Service / AGS 1 / Hus / SM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Inga parametrar

6.1.2 APO 1 Parametrar
Meny / Service / AGS 1 / Hus / APO / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

APO - APO i hemmaläge gränsvärde
0.05
mm
ja
APO - Distans
2.50
mm
ja
APO - Statiskt fel
1 
-
ja
6.1.3 TVDT 1 Parametrar
Meny / Service / AGS 1 / Hus / TVDT / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

TVD - Förstärkning produktion
2

ja
TVD - Förstärkning tomgång
2

ja
TVD - Min-Gräns för registrering av produktionstid
3
%
ja
TVD - Viktfaktor hela bandet produktion
0.5

ja
TVD - Viktfaktor hela bandet tomgång
1

ja
6.1.4 TEDT 1 Parametrar
Meny / Service / AGS 1/ Hus / TEDT / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

TED - Raffinörvarvtal (synkronisering)
1500

ja

TED - Impedansmätning aktiv
1

ja
6.2 Givare 1 Parametrar

6.2.1 TDCT 1 Parametrar

Meny / Service / AGS 1 / Givare 1 / TDCT 1 / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

DCA - Filter malspaltssignal (end. vid spetskalibrering)
10

ja

DCA - Max-gräns för registrering av produktionstid
1
mm
ja

DCA - Segment-taper
0
mm
ja

TDC - Analog utgång offset
0,00

nej

TDC - Analog utgång område
2,00

nej

TDC - Filter
2
s
ja

TDC - Grovkalibrering förregling
30,00
mm
ja

TDC - Gränsvärde -
0.75
mm
ja

TDC - Gränsvärde - -
0.17 
mm
ja

TDC - Gränsvärde - L
n/a 
mm
nej

TDC - Gränsvärde +
1.00 
mm
ja

TDC - Gränsvärde ++
1.20 
mm
ja

TDC - Gränsvärde +++
n/a 
mm
nej
TDC - Raffinörvarvtal
1500
rpm
ja
6.2.2 DTMT 1 Parametrar

Meny / Service / AGS 1 / Givare 1 / DTMT 1/ (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

DTM - Gränsvärde Hög-Hög
210 
ºC
ja
Rev01
DTM - Gränsvärde Låg
90
ºC
ja

DTM - Gränsvärde Hög
200
ºC
nej
Rev01
DTM - Min-gräns för registrering av produktionstid
100 
ºC
ja

7 AGS 2 Parametrar (Plan-zon)

7.1 Hus 2 Parametrar
Meny / Service / AGS 2 / Hus / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Inga parametrar

7.1.1 SM 2 Parametrar
Meny / Service / AGS  2/ Hus / SM / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Inga parametrar

7.1.2 APO 2 Parametrar
Meny / Service / AGS 2 / Hus / APO / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

APO - APO i hemmaläge gränsvärde
0.05
mm
ja
APO - Distans
2.50
mm
ja
APO - Statiskt fel
1 
-
ja
7.1.3 TVDT 2 Parametrar
Meny / Service / AGS 2 / Hus / TVDT / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

TVD - Förstärkning produktion
2

ja
TVD - Förstärkning tomgång
2

ja
TVD - Min-Gräns för registrering av produktionstid
3
%
ja
TVD - Viktfaktor hela bandet produktion
0.5

ja
TVD - Viktfaktor hela bandet tomgång
1

ja
7.1.4 TEDT 2 Parametrar
Meny / Service / AGS 2/ Hus / TEDT / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

TED - Raffinörvarvtal (synkronisering)
1500

ja

TED - Impedansmätning aktiv
1

ja
7.2 Givare 2 Parametrar

7.2.1 TDCT 2 Parametrar

Meny / Service / AGS 2 / Givare 2 / TDCT 2 / (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

DCA - Filter malspaltssignal (end. vid spetskalibrering)
10

ja

DCA - Max-gräns för registrering av produktionstid
1
mm
ja

DCA - Segment-taper
0
mm
ja

TDC - Analog utgång offset
0,00

nej

TDC - Analog utgång område
2,00

nej

TDC - Filter
2
s
ja

TDC - Grovkalibrering förregling
20,00
mm
ja

TDC - Gränsvärde -
1.10
mm
ja

TDC - Gränsvärde - -
0.50 
mm
ja

TDC - Gränsvärde - L
n/a 
mm
nej

TDC - Gränsvärde +
1.35 
mm
ja

TDC - Gränsvärde ++
1.50 
mm
ja

TDC - Gränsvärde +++
n/a 
mm
nej
TDC - Raffinörvarvtal
1500
rpm
ja
7.2.2 DTMT 1 Parametrar

Meny / Service / AGS 2 / Givare 2 / DTMT 2/ (tab) Inställningar / Logga in / Användarparametrar:
Parameterbenämning
värde
sort
används

DTM - Gränsvärde Hög-Hög
210 
ºC
ja
DTM - Gränsvärde Låg
90
ºC
ja

DTM - Gränsvärde Hög
200
ºC
nej
DTM - Min-gräns för registrering av produktionstid
100 
ºC
ja

8 Systeminställningar
Meny / Logga in / Systeminställningar / System:
Parameter
Värde

används
Help text
Svenska

ja
Refiner ID
R100

ja
System type
Valmet V2A01

ja
Meny / Service / Logga in / Systeminställningar / IO:
Logfile format
EasyView

ja
Logger
1000
ms
ja
Meny / Service / Logga in / Systeminställningar / AGS:
AGS ”1” suffix
C

ja

AGS ”1” Sensor type
AGS-O76S

ja

AGS ”1” Last service
2019-11-17

ja

AGS ”1” Next service
2020-11-17

ja

AGS ”1” Tip ser. no.
0

nej

AGS ”1” Tip tot hours
0
h
nej

AGS ”1” Tip prod h.
0
h
nej

AGS ”2” suffix
F

ja

AGS ”2” Sensor type
AGS-I76S

ja

AGS ”2” Last service
2019-11-17

ja

AGS ”2” Next service
2020-11-17

ja

AGS ”2” Tip ser. no.
0

nej

AGS ”2” Tip tot hours
0
h
nej

AGS ”2” Tip prod h.
0
h
nej

9 Reservdelar 

Enhet
Beskrivning
Serie nr.
HW Rev.
SW-rev.
Status
PPC-84T5
Panel-PC
?
1,00
3.5.11
Reservdel 
BRM-DM2
Basic Refiner Module
?
2.11
1,22
Reservdel
DCM-DM1
Disc Clearance Module
?
4,10
2.05
Reservdel

IPN-DM1
Industrial Profinet Module
?
-
1.03
Reservdel
10 Kontakt
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