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AGS - Kalibrering
· Informera operatören att raffinören skall kalibreras, vilket innebär att processen skall hållas stabil.
· Tryck Menu.
· Tryck Login, mata in 1212, tryck OK, tryck Close.

· Tryck AGS Service.

· Tryck Auto Calibrate.

· Tryck Run.

· Vänta tills kalibreringssekvensen är färdig, vilket tar ca 20-40 sekunder.

· Jämför nuvarande malspaltsvärde (Gap) mot det föreslagna nya värdet.
Tryck Accept om du är nöjd (den nya kalibreringen slår igenom), eller…
…tryck No för att avböja (vilket innebär att kaliberingen blir ogiltig).
· Tryck Close för att avsluta kalibreringsformuläret.

· Tryck Logout.

· Tryck Close för att lämna AGS Service.

· Tryck Close för att återgå till normalvisning.
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