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DCU编程参数
针对总报警检查激活的单元
	菜单2	单元	实际值	默认值
	磨盘温度（CD）	ACMc	-		ON
	磨盘温度（平）	ACMf	-		ON
	可选温度 -3*	ER-1	-		OFF
	可选温度 -4*	ER-2	-		OFF
	可选温度 -5*	ER-3	-		OFF
	可选温度 -6*	ER-4	-		OFF
	液压压力	HPM	-		OFF
	电机功率	MPM	-		ON
	可选温度 -1	OTM -1	-		OFF
	可选温度 -2	OTM -2	-		OFF
	转子位置（CD）	POMc	-		ON
	转子位置（平）	POMf	-		ON
	触点（CD）	TVDc	-		ON
	触点（平）	TVDf	-		ON
	震动	VIM	-		ON
	* 如果使用，此单元装在RMS-ER1机柜中。
范围设置
菜单3	单元	实际值	 默认值
	主电机功率	MPM	-		10.00 MW 
	POMc行程	POM	-		50 mm 
	POMf行程	POM	-		50 mm 
	A腔压力	HPM-A	-		50.0吨
	B腔压力	HPM-B	-		50.0吨
	DCA CD-区	DCAc	-		2.00 mm 
	DCA 平面区	DCAf	-		2.00 mm 
DCA标定设置
菜单4	单元	实际值	默认值
	TVDc极限	TVD	-		50 %
	TVDf极限	TVD	-		50 %
CD-区调节器设置
菜单5		实际值	默认值
	静带		-		0.05 mm 
	间隔		- 		10 s 
	增益		-		100 %
	滤波器系数		- 		5 s 
	超出报警		- 		50 %
	速度限制（超出报警）		-		0.10 mm/分 
	不足报警		-		10 间隔
	A腔室低压		-		启用

平面区调节器设置
菜单6		实际值	默认值
	静带		-		0.05 mm 
	增益		-		100 %
	滤波器系数		- 		5 s 
	相向进给		- 		100 %
	进给分离		- 		100 %
	齿轮箱运行间隙		- 		0.00 mm
	超出报警		- 		50 %
	速度限制（超出报警）		-		0.10 mm/分 
	不足报警		-		10 间隔
进给保护设置
菜单7		实际值	默认值
	活塞长度		-		3.00 mm 
	转子安全距离		-		3.00 mm 
	超时		- 		30 s 
间隙保护设置
菜单11		实际值	默认值
	时间		-		2 s 
	CD距离		-		25 % 
	平区距离		-		25 % 
	CD增益		-		100 %
	平区增益		-		100 %
CD扇形板固定器类型
菜单9		实际值	默认值
	扇形板固定器类型		- 		1
平板显示器类型
	菜单12		实际值	默认值
	操作员面板		-		-
	PDU		-		ON
	平板电脑（AGS）		ON		-
 	
	软件版本： 		6.17
	硬件版本： 		7.00
	序列号： 		130
[bookmark: _Toc315245122]
AGS/平板电脑参数
标定参数（AGS维护 – 参数）
参数设置		实际值	默认值
TDC偏移值（空转）	C-侧	-		0.00
TDC偏移值（空转）	F-侧	-		0.00
TDC间距值	C-侧	-		1.20
TDC间距值	F-侧	-		1.20
TDC 零值	C-侧	-		0.20
TDC 零值	F-侧	-		0.20
TED 触点极限电位，空转	C-侧	-		20	*
TED 触点极限电位，空转	F-侧	-		20	*
TED 触点极限电位，生产	C-侧	-		20	*
TED 触点极限电位，生产	F-侧	-		20	*
TED 接触的扇件数量	C-侧	-		3
TED 接触的扇件数量	F-侧	-		3
TVD 接触极限电平，空转	C-侧	-		20
TVD 接触极限电平，空转	F-侧	-		20
TVD 接触极限电平，生产	C-侧	-		50
TVD 接触极限电平，生产	F-侧	-		50
* = 如果启用
DCA参数（维护 – DCA – 参数）
参数设置		实际值	默认值
TDC 模拟输出偏移	C-侧	-		0.00 mm
TDC 模拟输出偏移	F-侧	-		0.00 mm
TDC 模拟输出范围	C-侧	-		3.00 mm
TDC 模拟输出范围	F-侧	-		3.00 mm
TDC 粗略标定互锁	C-侧	-		25.00 mm
TDC 粗略标定互锁	F-侧	-		25.00 mm
TDC 滤波器	C-侧	-		2 Hz
TDC 滤波器	F-侧	-		2 Hz
TDC 磨浆机转速	C-侧	-		1500
TDC 磨浆机转速	F-侧	-		1500
DCA 生产间隙（最大）极限	C-侧	-		1.50 mm
DCA 生产间隙（最大）极限	F-侧	-		1.50 mm
DTM参数（维护 – DTM – 参数）
参数设置		实际设置	默认设置
ACM–AGS 至PLC/DC的总成报警	C-侧	-		1
ACM–AGS 至PLC/DC的总成报警	F-侧	-		1
DTM 生产温度（最小）极限	C-侧	-		120 °C
DTM 生产温度（最小）极限	F-侧	-		120 °C


APO参数（维护 – APO – 参数）
参数设置		实际值	默认值
AGS 温度	C-侧	只读		只读
AGS 温度	F-侧	只读		只读
AGS 温度极限	C-侧	-	 	75°C
AGS 温度极限	F-侧	-	 	75°C
APO 距离	C-侧	-		2.50 mm
APO 距离	F-侧	-		2.50 mm
TVD参数（维护 – TVD – 参数）
参数设置		实际值	默认值
AGS 脉冲测量启用	C-侧	-	 	0
AGS 脉冲测量启用	F-侧	-	 	0
AGS 脉冲滤波器	C-侧	-	 	0（未使用）
AGS 脉冲滤波器	F-侧	-	 	0（未使用）
AGS 脉冲模拟输出范围	C-侧	-	 	500
AGS 脉冲模拟输出范围	F-侧	-	 	500
TED 磨浆机速度（同步）	C-侧	-	 	1500
TED 磨浆机速度（同步）	F-侧	-	 	1500
TVD 空转增益	C-侧	-		2
TVD 空转增益	F-侧	-		2
TVD 生产增益	C-侧	-		2
TVD 生产增益	F-侧	-		2
TVD 重量系数，完全/上部空转	C-侧	-	 	1.0
TVD 重量系数，完全/上部空转	F-侧	-	 	1.0
TVD 重量系数，完全/上部生产	C-侧	-	 	0.5
TVD 重量系数，完全/上部生产	F-侧	-	 	0.5
TVD 生产极限	C-侧	-	 	5
TVD 生产极限	F-侧	-	 	5
系统设置 – 系统
参数设置		实际值	默认值
帮助文字语言		-		英语
磨浆机识别号		-		R1
系统设置 – IO
参数设置		实际值	默认值
CEC 序列号		-		-


系统设置 – AGS
参数设置		实际值	默认值
AGS 尾端侧-1		C		C
AGS 尾端侧-2		F		F
AGS 传感器类型侧-1		AGS-O76	AGS-O76
AGS 传感器类型侧-2		AGS-I76	AGS-I76
AGS 上次维护侧-1（只读）		2010-09-01	
AGS 上次维护侧-2（只读）		2010-09-01
AGS 下次维护侧-1（只读）		2011-09-01
AGS 下次维护侧-2（只读）		2011-09-01
探头序列号侧-1（只读）		-		-
探头序列号侧-2（只读）		-		-
探头总小时数侧-1（只读）		-		-
探头总小时数侧-2（只读）		-		-
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CMD-RM1
DIP 设置		实际值	默认值	功能
前部的4柱 DIP开关			左	右	左	右
PWM								PWM控制
I*0.6								电流减小
CCW								转动方向
1/2								1/2变换角
前部的16柱旋转开关			-		A		相位电流
CMD-RM2
DIP设置		实际值	默认值	功能
前部的4柱 DIP开关			左	右	左	右
1. 驱动 1							驱动电流1
2. 驱动2							驱动电流2
3.								未使用
4. 保持							保持电流
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DIP设置		实际值	默认值 	
功能				OFF	ON	OFF	ON
调节螺钉螺距	SW2/1				
调节螺钉螺距	SW2/2				
CMD-RM1/CMD-RM2	SW2/3				
反向（-RM2）	SW2/4				

极限调节（速度）		实际设置	默认设置
高速（H_sp）		-		100 %
低速（L_sp）		-		76 %
[bookmark: _Toc315245125]MPM参数
在DCU单元中配置电机的公称功率。
DIP 设置		实际值	默认值	功能
				OFF	ON	OFF	ON
使用极限 3 (浮动)	SW4/1					如果未使用设置为 OFF
未使用	SW4/2				
未使用	SW4/3				
未使用	SW4/4				

极限调节		实际值	默认值
低	（L 1）		-		4.0 MW 
低低 (L 2)		-		2.0 MW 
浮动 (L 3 电平)		-		2.0 MW 
浮动 (L 3 时间)		-		3.0 s 
极限 3 (浮动)仅用于 MPM-RM2 单元。
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DIP 设置	
此单元上无 DIP 设置

极限调节		实际值	默认值
极限 1 (L 1)		-		10 mm/s
极限 2 (L 2)		-		15 mm/s
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极限调节		实际值	默认值
极限1（L 1）		-		37.50 mm 
极限2（L 2）		-		25.00 mm
极限3（L 3）		-		15.00 mm
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极限调节		实际值	默认值
极限1（L 1）		-		37.50 mm 
极限2（L 2）		-		25.00 mm
极限3（L 3）		-		15.00 mm
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TVDc参数	（CD区）
DIP设置		实际值	默认值 	
传感器位置衰减			OFF	ON	OFF	ON
		SW3/1				
		SW3/2				
		SW3/3				
		SW3/4				
低增益衰减			OFF	ON	OFF	ON
		SW4/1				
		SW4/2				
		SW4/3				
		SW4/4				
耳机音量			OFF	ON	OFF	ON
		SW2/1				
		SW2/2				
极限调节		实际值	默认值
极限 1 (L 1)		-		75 %
极限 2 (L 2)		-		50 % 
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DIP设置		实际值	默认值 	
传感器位置衰减			OFF	ON	OFF	ON
		SW3/1				
		SW3/2				
		SW3/3				
		SW3/4				
低增益衰减			OFF	ON	OFF	ON
		SW4/1				
		SW4/2				
		SW4/3				
		SW4/4				
耳机音量			OFF	ON	OFF	ON
		SW2/1				
		SW2/2				

极限调节		实际值	默认值
极限1（L 1）		-		75 %
极限2（L 2）		-		50 %
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DIP设置		实际值	默认值
				OFF	ON	OFF	ON
主电机转速	SW6/1				
主电机转速	SW6/2				
减小的测量时间	SW6/3				
减小的测量时间	SW6/4				

增加的测量时间	SW7/1				
增加的测量时间	SW7/2				
RMS / RMS+AGS	SW7/3				
传感器检查	SW7/4				

平面/锥形区域	SW8/1				
启用按钮	SW8/2				
测量范围	SW8/3				
响应时间	SW8/4				

未使用	SW9/1				
未使用	SW9/2				
未使用	SW9/3				
未使用	SW9/4				

极限调节		实际值	默认值
极限  + + (L1)		-		1.20 mm
极限  +  (L2)		-		1.00 mm 
极限 - （L3）		-		0.50 mm
极限 - -（L4）		-		0.30 mm
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DCAf参数	（平面区）
DIP设置		实际值	默认值
				OFF	ON	OFF	ON
主电机转速	SW6/1				
主电机转速	SW6/2				
减小的测量时间	SW6/3				
减小的测量时间	SW6/4				

增加的测量时间	SW7/1				
增加的测量时间	SW7/2				
RMS / RMS+AGS	SW7/3				
传感器检查	SW7/4				

平面/锥形区域	SW8/1				
启用按钮	SW8/2				
测量范围	SW8/3				
响应时间	SW8/4				

未使用	SW9/1				
未使用	SW9/2				
未使用	SW9/3				
未使用	SW9/4				

极限调节		实际值	默认值
极限  + + (L1)		-		1.20 mm
极限  +  (L2)		-		1.00 mm 
极限 - （L3）		-		0.50 mm
极限 - -（L4）		-		0.30 mm
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极限调节		实际值	默认值
极限 1  (L1)		-		200 º	
极限 2  (L2)		-		170 º	
极限 3  (L3)		-		90 º
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极限调节		实际值	默认值
极限 1  (L1)		-		200 º	
极限 2  (L2)		-		170 º	
极限 3  (L3)		-		90 º	
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极限调节		实际值	默认值（50 吨 HPM 设置）
A-腔压力，极限 1		-		3.5吨	
A-腔压力，极限 2		-		20吨	
B-腔压力，极限 1		-		30吨	
B-腔压力，极限 2		-		20吨
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DIP设置		实际值	默认值 (100C)
				OFF	ON	OFF	ON
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
所有 4 个必须为 OFF 或ON：100 C - 所有的设置为OFF,   200 °C -所有的设置为ON。
极限调节		实际值	默认值 (100C)
通道 1, 极限 1 (C1L1)		-		60 °C 	
通道 1, 极限 2 (C1L2)		-		50 °C 	
通道 2, 极限 1 (C2L1)		-		60 °C 	
通道 2, 极限 2 (C2L2)		-		50 °C 	
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DIP设置		实际值	默认值 (100C)
				OFF	ON	OFF	ON
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
所有 4 个必须为 OFF 或ON：100 C - 所有的设置为OFF,   200 °C -所有的设置为ON。
极限调节		实际值	默认值 (100C)
通道 1, 极限 1 (C1L1)		-		60 °C 	
通道 1, 极限 2 (C1L2)		-		50 °C 	
通道 2, 极限 1 (C2L1)		-		60 °C 	
通道 2, 极限 2 (C2L2)		-		50 °C 
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DIP设置		实际值	默认值
				OFF	ON	OFF	ON
旋转时间	SW2/1					
重置		SW2/2				
测量旋转方向	SW2/3				
未使用	SW2/4				
故障脉冲 (0-9)	SW3		-		4
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