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1 Enheter

1.1 RMS panel

Enhet
Beskrivning
Serienummer. 
HW rev.
SW rev.

RMS-CD1
RMS Rack
?
2.0
CMD-RM1/2
Control Motor Driver
?
6.2
CMI-RM1
Control Motor Interface
?
6.1
4.2

MPM-RM1/2
Motor Power Monitor
?
3.0
1.1
VIM-RM1 
Vibration Monitor
?
8.1
POM-RM1 (c)
Position Monitor
?
9.0

POM-RM1 (f)
Position Monitor
?
9.0

TVD-RM1 (c)
Touchpoint Monitor
?
7.1
TVD-RM1 (f)
Touchpoint Monitor
?
7.1

DCU-RM2
Display Control Unit RMS-CD
?
8.0
7.18
DCA-RM1 (c)
Disc Clearance Amplifier
?
8.0
7.26
DCA-RM1 (f)
Disc Clearance Amplifier
?
8.0
7.26
ACM-RM1 (c)
AGS Control Module
?
3.1
1.42
ACM-RM1 (f)
AGS Control Module
?
3.1
1.42
HPM-RM1
Hydraulic Pressure Monitor
?
4.2

OTM-RM1 (1)
Oil Temperature Monitor
?
7.1

OTM-RM1 (2)
Oil Temperature Monitor
?
7.1

SSM-RM1
Safeset Monitor
?
3.0

1.2 AGS Hus
CD-zon

Typ AGS-HM-H4 
Serienr. ________
HW-revision 4.63 
SW-revison 2.04
Plan-zon

Typ AGS-HM-H4 
Serienr. ________
HW-revision 4.63 
SW-revison 2.04
1.3 AGS Hållare
CD-zon

Typ AGS-SP-? 
Serienr. ________
HW -revision ________
Plan-zon

Typ AGS-SP-? 
Serienr. ________
HW -revision ________
1.4 AGS Mätspets
CD-zon

Typ AGS-XP-?
Serienr. ________ 
HW -revision ________
Plan-zon

Typ AGS-XP-?
Serienr. ________ 
HW -revision ________
1.5 Panel-PC
Typ PPC-84T4
Serienr. ________
HW-revision 4.00
SW-revison 2.6.xxxx
1.6 CEC-enhet
Typ CEC-DM1
Serienr. ________
HW-revision 3.00
SW-revison 1.06
1.7 Raffinör
Typ RGP-?
Serienr. R?
2 DCU PARAMETRAR
Menu 2, Aktiva enheter för summalarmskontroll


Parameter 
Enhet
aktuell
standard

Disc temp. (CD)
ACMc
-
On+A

Disc temp. (Flat)
ACMf
-
On+A

Hydr. Pressure
HPM
-
Off


Motor Power
MPM
-
On+A

Opt. Temp -1
OTM-1
-
Off


Opt. Temp -2
OTM-2
-
Off


Rotor Position (CD)
POMc
-
On+A

Rotor Position (Flat)
POMf
-
On+A

Touchpoint (CD)
TVDc
-
On+A

Touchpoint (Flat)
TVDf 
-
On+A

Vibration
VIM
-
On+A
Not. Inställningen “On+A” (Larm) är tillgänglig för DCU-RM2 enheter med 7.10 eller högre SW-revision. Äldre revisioner använder endast “On” eller “Off”.

Menu 3, Mätområde 

Parameter 
Enhet
aktuell
 standard

Huvudmotoreffekt
MPM
-
10.00 MW 

 
POMc Slaglängd
POM
-
50 mm 


POMf Slaglängd
POM
-
50 mm 

 
A-kammartryck
HPM-A
-
50.0 ton 

 
B-kammartryck
HPM-B
-
50.0 ton 


Malspalt CD-zon
DCAc
-
2.00 mm 


Malspalt Planzon
DCAf
-
2.00 mm 
Menu 4, DCA kalibreringsparametrar

Parameter 
Enhet
aktuell
standard

TVDc Gräns
TVD
-
50 %


TVDf Gräns
TVD
-

50 %
Menu 5, Regulatorparametrar  CD-zon


Parameter 
aktuell
standard

Dödband
-
(0.05 mm 


Intervall
- 
10 s 


Förstärkning
-
100 %


Filterfaktor
- 
5 s 


Överlarm
- 
50 %


Reglerhastighet (överlarm)
-
0.10 mm/min 


Underlarm
-
10 intervall


Lågt A-kammartryck (pressure)
-
Enabled 
Menu 6, Regulatorparametrar  Plan-zon

Parameter 
aktuell
standard

Dödband
-
(0.05 mm 


Förstärkning
-
100 %


Filterfaktor
- 
5 s 


Feed Forward ihop
- 
100 %


Feed Forward isär
- 
100 %


Vändglapp växel
- 
0.00 mm


Överlarm
- 
50 %


Reglerhastighet (överlarm)
-
0.10 mm/min


Underlarm
-
10 intervall 
Menu 7, Feed Guard inställlning

Parameter 
aktuell
standard

Kolvlängd
-
3.00 mm 


Säkerhetsavstånd
-
3.00 mm 


Tidsgräns
- 
30 s 
Menu 11, Gap Guard inställlning

Parameter 1
aktuell
standard

Tid
-
2 s 


Avstånd CD-zon
-
25 % 


Avstånd Planzon
-
25 % 


Förstärkning CD-zon
-
100 %


Förstärkning Planzon
-
100 %

Menu 9, CD segmenthållartyp

Parameter 

aktuell
standard

CD segmenthållartyp
- 
0.25
Menu 12, Display


PPC+AGS
3 AGS/Panel-PC Parametrar 
3.1 AGS/TDC Kalibreringsparametrar
Meny / AGS-Service och Kalibrering / (Logga in) / Kalibreringsparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard
C-sida
PPC Acceptans Gapminskningsgräns
C-sida
-
0.20 mm

PPC Acceptans Gapökningsförändring
C-sida
-
0.50 mm

PPC Acceptans Rotorpositionsändring
C-sida
-
0.05 mm

PPC Acceptans Spetstemperaturökning
C-sida
-
5 ˚C

PPC Produktionskalibreringsalarm

C-sida
-
1

PPC Maximalt tillåtet TDC-värde

C-sida
-
2.6 mm
PPC TDC-kalibreringsnotifikation

C-sida
-
14 dagar

TDC Förstärkningsvärde 
C-sida
-
1.20

TDC Nollvärde
C-sida
-
0.20

TDC Offset värde (tomgång)
C-sida
-
0.00

TED Antal sektorer för skrappunkt 
C-sida
-
5
TED Gräns för skrappunkt, produktion (elektr.).
C-sida
-
0
TED Gräns för skrappunkt, tomgång (elektr.)
C-sida
-
20

TVD Gräns för skrappunkt, produktion (vib.)
C-sida
-
50

TVD Gräns för skrappunkt, tomgång (vib.)
C-sida
-
20

F-sida

PPC Acceptans Gapminskningsgräns
F-sida

-0.20 mm

PPC Acceptans Gapökningsförändring
F-sida
-
0.50 mm

PPC Acceptans Rotorpositionsändring
F-sida

-0.10 mm

PPC Acceptans Spetstemperaturökning
F-sida

-5 ˚C

PPC Produktionskalibreringsalarm

F-sida

-1

PPC Maximalt tillåtet TDC-värde

C-sida
-
2.6 mm
PPC TDC-kalibreringsnotifikation

F-sida

14 dagar

TDC Förstärkningsvärde
F-sida
-
1.20

TDC Nollvärde
F-sida
-
0.20

TDC Offset värde (tomgång)
F-sida
-
0.00

TED Antal sektorer för touch
F-sida
-
3

TED Gräns för skrappunkt, produktion (elektr.).
F-sida
-
0
TED Gräns för skrappunkt, tomgång (elektr.)
F-sida
-
20

TVD Gräns för skrappunkt, produktion (vib.)
F-sida
-
50

TVD Gräns för skrappunkt, tomgång (vib.)
F-sida
-
20
Not. Dessa parametrar kan även ändras via DCU-enhetens knappar och display. Se punkt 2 ovan.
3.2 PPC parametrar

Meny / Service / (Logga in) / PanelPC – PPC – Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

Inga parametrar förnärvarande.
3.3 DCU parametrar

Meny / Service / (Logga in) / RMS-Rack – DCU – Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

Inga parametrar förnärvarande.

3.4 GC parametrar (malspaltsregulator)

Meny / Service / (Logga in) / RMS-Rack – GC – Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

CD-zon: Dödband
C-sida
0.02
mm
CD-zon: Filtertid
C-sida
1
s
CD-zon: Förstärkning
C-sida
100
%
CD-zon: GapGuard, Avvikelsegräns
C-sida
25
%
CD-zon: GapGuard, Förstärkning
C-sida
100
%
CD-zon: Överreglering - Gräns
C-sida
0
%
CD-zon: Överreglering - Nedräkningstakt
C-sida
0.1
-
CD-zon: Underreglering - Gräns
C-sida
10
st
GC - Intervalltid
C-sida
10
s
GG – GapGuard, Tid
C-sida
10
s
CD-zon: Dödband
F-sida
0.02
mm
CD-zon: Feed-Forward förstäkning, Ihop
F-sida
90
%
CD-zon: Feed-Forward förstäkning, Isär
F-sida
90
%
CD-zon: Filtertid
F-sida
1
s
CD-zon: Förstärkning
F-sida
100
%
CD-zon: GapGuard, Avvikelsegräns
F-sida
25
%
CD-zon: GapGuard, Förstärkning
F-sida
100
%
CD-zon: Överreglering - Gräns
F-sida
0
%
CD-zon: Överreglering - Nedräkningstakt
F-sida
0.1
-
CD-zon: Underreglering - Gräns
F-sida
10
st
CD-zon: Vändglapp
F-sida
0.00
mm
3.5 ACM Cz parametrar

Meny / Service / (Logga in) / RMS-Rack – ACM Cz – Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

ACM – AGS summalarm till PLC/DCS
C-sida
1
1
3.6 DCA Cz parametrar

Meny / Service / (Logga in) / RMS-Rack – DCA Cz – Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

Inga parametrar förnärvarande.
3.7 ACM Fz parametrar

Meny / Service / (Logga in) / RMS-Rack – ACM Fz – Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

ACM – AGS summalarm till PLC/DCS
F-sida
1
1
3.8 DCA Fz parametrar

Meny / Service / (Logga in) / RMS-Rack – DCAvFCz – Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

Inga parametrar förnärvarande.
3.9 AGS Cz parametrar

Meny / Service / (Logga in) / AGC Cz – Hus – SM Cz - Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

Inga parametrar förnärvarande.
Meny / Service / (Logga in) / AGC Cz – Hus – APO Cz - Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

APO - APO i hemmaläge gränsvärde
C-sida

0.05 mm
APO - Distans
C-sida
-
2.50 mm

APO - Statiskt fel
C-sida
-
1
PPC - APO i hemmaläge gränsvärde
C-sida
-
0.05 mm

Meny / Service / (Logga in) / AGC Cz – Hus – TVDT Cz - Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

TVD - Förstärkning produktion
C-sida
-
2

TVD - Förstärkning tomgång
C-sida
-
2

TVD - Min-Gräns för registrering av prod..
C-sida

2
TVD - Viktfaktor hela bandet produktion
C-sida
-
0.5

TVD - Viktfaktor hela bandet tomgång
C-sida
-
1.0

Meny / Service / (Logga in) / AGC Cz – Hus – TEDT Cz - Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

IMP - Analog utgång, Område - resistans
C-sida
-
500

TED - Raffinörvarvtal (synkronisering)
C-sida
-
1500

TED - Impedansmätning aktiv
C-sida
-
1
Meny / Service / (Logga in) / AGC Cz – Givare Cz – TDC Cz - Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

DCA - Filter malspaltssignal (end. vid spetskal…)
C-sida

10

DCA - Max-gräns för registrering av produktionstid
C-sida

3 mm

DCA - Segment-taper
C-sida

0 mm

TDC - Analog utgång offset
C-sida

0 mm
TDC - Analog utgång område
C-sida

2 mm
TDC - Filter
C-sida

2.0 s

TDC - Grovkalibrering förregling
C-sida

35.00 mm

TDC - Raffinörvarvtal
C-sida

1500 rpm

Meny / Service / (Logga in) / AGC Cz – Givare Cz – DTM Cz - Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

ACM - TDC givare
C-sida

0

DTM - Min-gräns för registrering av produktionstid
C-sida

90 ˚C
3.10 AGS Fz parametrar

Meny / Service / (Logga in) / AGC Fz – Hus – SM Fz - Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

Inga parametrar förnärvarande.
Meny / Service / (Logga in) / AGC Fz – Hus – APO Fz - Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

APO - APO i hemmaläge gränsvärde
F-sida

0.05 mm
APO - Distans
F-sida
-
2.50 mm

APO - Statiskt fel
F-sida
-
1
PPC - APO i hemmaläge gränsvärde
F-sida
-
0.05 mm

Meny / Service / (Logga in) / AGC Fz – Hus – TVDT Fz - Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

TVD - Förstärkning produktion
F-sida
-
2

TVD - Förstärkning tomgång
F-sida
-
2

TVD - Min-Gräns för registrering av prod..
F-sida

2

TVD - Viktfaktor hela bandet produktion
F-sida
-
0.5

TVD - Viktfaktor hela bandet tomgång
F-sida
-
1.0

Meny / Service / (Logga in) / AGC Fz – Hus – TEDT Fz - Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

IMP - Analog utgång, Område - resistans
F-sida
-
500

TED - Raffinörvarvtal (synkronisering)
F-sida
-
1500

TED - Impedansmätning aktiv
F-sida
-
1
Meny / Service / (Logga in) / AGC Fz – Givare Fz – TDC Fz - Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

DCA - Filter malspaltssignal (end. vid spetskal…)
F-sida

10

DCA - Max-gräns för registrering av produktionstid
F-sida

3 mm

DCA - Segment-taper
F-sida

0 mm

TDC - Analog utgång offset
F-sida

0 mm

TDC - Analog utgång område
F-sida

2 mm

TDC - Filter
F-sida

2.0 s

TDC - Grovkalibrering förregling
F-sida

35.00 mm

TDC - Raffinörvarvtal
F-sida

1500 rpm

Meny / Service / (Logga in) / AGC Fz – Givare Fz – DTM Fz - Inställningar - Användarparametrar:
Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

ACM - TDC givare
F-sida

0

DTM - Min-gräns för registrering av produktionstid
F-sida

90 ˚C
3.11 Systeminställningar
Meny / Systeminställningar / (Logga in) / System:
Parameterinställning

aktuell
standard
Help text language

Svenska
English

Refiner ID

-
R1
GMS/RMS System

Valmet RMS-CD1
Meny / Systeminställningar / (Logga in) / IO:
Logfile format

Easyview

Logger (ms)

1000
1000 ms

Meny / Systeminställningar / (Logga in) / AGS:
AGS ‘1’ Suffix 

C
C
AGS ‘2’ Suffix

F
F
AGS ‘1’ Sensor type 

AGS-O76
AGS ‘2’ Sensor type 

AGS-I76
AGS ‘1’ Last service 
-

(end. läsbar)
AGS ‘2’ Last service 
-

(end. läsbar)
AGS ‘1’ Next service
-

(end. läsbar)
AGS ‘2’ Next service
-

(end. läsbar)
Tip ‘1’ Serial no.
-

(end. läsbar)
Tip ‘2’ Serial no.

-
(end. läsbar)
Tip ‘1’ Total hours

-
(end. läsbar)

Tip ‘2’ Total hours

-
(end. läsbar)

Tip ‘1’ Prod. hours

-
(end. läsbar)

Tip ‘2’ Prod. hours

-
(end. läsbar)

4 CMD PARAMETRAR
4-polig dip-omkopplare i front
vänst. höger 
vänst.
höger

1. Drive
(
(
(
(
Drivström 1

2. Drive
(
(
(
(
Drivström 2

3. 

(
(
(
(
Används ej

4. Hold
(
(
(
(
Hållström

5 CMI PARAMETRAR
DIP-inställning

aktuell
standard 


Funktion

off
on
off
on

Gänga styrskruv
SW2/1
(
(
(
(
Gänga styrskruv
SW2/2
(
(
(
(
CMD-RM1/2
SW2/3
(
(
(
(
Reversering (CMD-RM2)
SW2/4
(
(
(
(
Hastighetsintällning

aktuell
standard
Höghastighet (H_sp)

-

100 %
Låghastighet (L_sp)

-

76 %
6 MPM PARAMETRAR
Nominell motoreffekt konfigureras i DCU-enheten. Se manual PRO-CD1.

DIP-inställning

aktuell
standard 
funktion





off
on
off
on

Använd gräns 3 (flytande)
SW4/1
(
(
(
(
Sätt i off om ej använd
Inte använd
SW4/2
(
(
(
(
Inte använd
SW4/3
(
(
(
(
Inte använd
SW4/4
(
(
(
(
Larmgränsinställning

aktuell
standard
Låg
(L 1)

-

4.0 MW


Låglåg (L 2)

-

2.0 MW


Flytande (L 3 LEVEL)

-

2.0 MW


Flytande (L 3 TIME)

-

3.0 s

Gräns 3 (Flytande) finns endast för MPM-RM2.

7 VIM PARAMETRAR
Larmgränsinställning

aktuell
standard
Gräns1 (L 1)

-

10 mm/s
Gräns2 (L 2)

-

8 mm/s
8 POMc PARAMETRAR (CD-zon Rotor)
Larmgränsinställning

aktuell
standard
Gräns1 (L 1)

-

39.00 mm 
Gräns2 (L 2)

-

2.00 mm
Gräns3 (L 3)

-

28.00 mm
9 POMf PARAMETRAR (Planzon Stator)
Larmgränsinställning

aktuell
standard
Gräns1 (L 1)

-

25.00 mm 
Gräns2 (L 2)

-

15.00 mm
Gräns3 (L 3)

-

4.00 mm
10 TVDc PARAMETRAR, CD-zon

DIP-inställning

aktuell
standard 


Dämpsats för givarplacering

off
on
off
on



SW3/1
(
(
(
(


SW3/2
(
(
(
(


SW3/3
(
(
(
(


SW3/4
(
(
(
(
Dämpsats produktion

off
on
off
on



SW4/1
(
(
(
(


SW4/2
(
(
(
(


SW4/3
(
(
(
(


SW4/4
(
(
(
(
Givartyps inställning

off
on
off
on



SW5/1
(
(
(
(


SW5/2
(
(
(
(


SW5/3
(
(
(
(


SW5/4
(
(
(
(
Headset volym

off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(
Larmgränsinställning

aktuell
standard
Gräns1 (L 1)

-

75 %
Gräns2 (L 2)

-

50 % 

11 TVDf PARAMETRAR, Planzon

DIP-inställning

aktuell
standard 


Dämpsats för givarplacering


off
on
off
on



SW3/1
(
(
(
(


SW3/2
(
(
(
(


SW3/3
(
(
(
(


SW3/4
(
(
(
(
Dämpsats produktion


off
on
off
on



SW4/1
(
(
(
(


SW4/2
(
(
(
(


SW4/3
(
(
(
(


SW4/4
(
(
(
(
Givartyps inställning

off
on
off      on



SW5/1
(
(
(
(


SW5/2
(
(
(
(


SW5/3
(
(
(
(


SW5/4
(
(
(
(
Headset volym


off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(
Larmgränsinställning

aktuell
standard
Gräns1 (L 1)

-

75 %
Gräns2 (L 2)

-

50 %
12 DCAc PARAMETRAR, CD-zon

DIP-inställning

aktuell
standard 




off
on
off
on

Huvudmotorvarvtal
SW6/1
(
(
(
(
Huvudmotorvarvtal
SW6/2
(
(
(
(
Minskad mättid
SW6/3
(
(
(
(
Minskad mättid
SW6/4
(
(
(
(
Ökad mättid
SW7/1
(
(
(
(
Ökad mättid
SW7/2
(
(
(
(
RMS / RMS+AGS
SW7/3
(
(
(
(
Givarkontroll
SW7/4
(
(
(
(
Plan/Konisk zon
SW8/1
(
(
(
(
Aktivera frontknappar
SW8/2
(
(
(
(
Mätområde
SW8/3
(
(
(
(
Responstid
SW8/4
(
(
(
(
Inte använd
SW9/1-4
(
(
(
(
Larmgränsinställning

aktuell
standard
Gräns + + (L1)

-

1.20 mm

Gräns +    (L2)

-

1.00 mm 

Gräns -     (L3)

-

0.50 mm

Gräns - -   (L4)

-

0.30 mm

13 DCAf PARAMETRAR, Planzon
DIP-inställning

aktuell
standard 




off
on
off
on

Huvudmotorvarvtal
SW6/1
(
(
(
(
Huvudmotorvarvtal
SW6/2
(
(
(
(
Minskad mättid
SW6/3
(
(
(
(
Minskad mättid
SW6/4
(
(
(
(
Ökad mättid
SW7/1
(
(
(
(
Ökad mättid
SW7/2
(
(
(
(
RMS / RMS+AGS
SW7/3
(
(
(
(
Givarkontroll
SW7/4
(
(
(
(
Plan/Konisk zon
SW8/1
(
(
(
(
Aktivera frontknappar
SW8/2
(
(
(
(
Mätområde
SW8/3
(
(
(
(
Responstid
SW8/4
(
(
(
(
Inte använd
SW9/1-4
(
(
(
(
Larmgränsinställning

aktuell
standard
Gräns + + (L1)

-

1.20 mm

Gräns +    (L2)

-

1.00 mm 

Gräns -     (L3)

-

0.50 mm

Gräns - -   (L4)

-

0.30 mm

14 ACMc PARAMETRAR, CD-zon
Larmgränsinställning

aktuell
standard
Gräns1 (L1)

-

200 º


Gräns2 (L2)

-

170 º


Gräns3 (L3)

-

90 º

15 ACMf PARAMETRAR, Planzon
Larmgränsinställning

aktuell
standard
Gräns1 (L1)

-

200 º


Gräns2 (L2)

-

170 º


Gräns3 (L3)

-

90 º


16 HPM PARAMETRAR
Larmgränsinställning

aktuell
standard
A-kammartryck, Gräns 1

-

3.1 ton (med 97.6 ton HPM-A område)

A-kammartryck, Gräns 2

-

20 ton


B-kammartryck, Gräns 1

-

30 ton (med 160 ton HPM-A område)

B-kammartryck, Gräns 2

-

20 ton


17 OTM-1 PARAMETRAR
DIP-inställning

aktuell
standard (100(C inst.)




off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(


SW2/3
(
(
(
(


SW2/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.
Larmgränsinställning

aktuell
standard (100(C inst.)
Mätkanal 1, Gräns1 (C1L1)

-

60 °C 


Mätkanal 1, Gräns2 (C1L2)

-

50 °C 


Mätkanal 2, Gräns1 (C2L1)

-

60 °C 


Mätkanal 2, Gräns2 (C2L2)

-

50 °C 


18 OTM-2 PARAMETRAR
DIP-inställning

aktuell
standard (100(C inst.)




off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(


SW2/3
(
(
(
(


SW2/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.
Larmgränsinställning

aktuell
standard (100(C inst.)
Mätkanal 1, Gräns1 (C1L1)

-

60 °C 


Mätkanal 1, Gräns2 (C1L2)

-

50 °C 


Mätkanal 2, Gräns1 (C2L1)

-

60 °C 


Mätkanal 2, Gräns2 (C2L2)

-

50 °C 

19 SSM PARAMETRAR
DIP-inställning

aktuell
standard 




off
on
off
on

Rotationstid
SW2/1
(
(
(
(


Återställning
SW2/2
(
(
(
(
Mät rotationsriktning
SW2/3
(
(
(
(
Inte använd
SW2/4
(
(
(
(
Felpulser (0-9)
SW3

-

4

20 KONTAKT
Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon:  08-556 477 00
Telefax: 08-556 477 29

E-post: ags@dametric.se
Websida: www.dametric.se
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