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INHALTSVERZEICHNIS
DCU PROGRAMMIERUNGSPARAMETER
CMD PARAMETER
CMI PARAMETER
MPM PARAMETER
VIM PARAMETER
POMc PARAMETER
POMf PARAMETER
TVDc PARAMETER
TVDf PARAMETER
DCAc PARAMETER
DCAf PARAMETER
DTMc PARAMETER
DTMf PARAMETER
HPM PARAMETER	Optionseinheit
OTM-1 PARAMETER	Optionseinheit
OTM-2 PARAMETER	Optionseinheit
OTM-3 PARAMETER	Optionseinheit
OTM-4 PARAMETER	Optionseinheit
OTM-5 PARAMETER	Optionseinheit
OTM-6 PARAMETER	Optionseinheit
SSM PARAMETER	Optionseinheit
1.	DCU PROGRAMMIERUNGSPARAMETER
1.1	Aktivierte Einheiten für die Summen-Alarm Kontrolle
Menu		Einheit	Aktuell	Standard
2	Disc temp. (CD)	DTMc	-	ein
	Disc temp. (Flat)	DTMf	-	ein
	Opt. Temp -3*	ER-1	-	aus
	Opt. Temp -4*	ER-2	-	aus
	Opt. Temp -5*	ER-3	-	aus
	Opt. Temp -6*	ER-4	-	aus
	Hydr. Pressure	HPM	-	aus
	Motor Power	MPM	-	ein
	Opt. Temp -1	OTM-1	-	aus
	Opt. Temp -2	OTM-2	-	aus
	Rotor Position (CD)	POMc	-	ein
	Rotor Position (Flat)	POMf	-	ein
	Touchpoint (CD)	TVDc	-	ein
	Touchpoint (Flat)	TVDf 	-	ein
	Vibration	VIM	-	ein
	* Optionseinheit ¨für die Anbringung im RMS-ER1 Expansionsrack.
1.2	Bereich-Einstellung
Menue	Einheit	Aktuell	 Standard
3	Motorstärke	MPM	-	10.00 MW 
 	POMc Schlag	POM	-	50 mm 
	POMf Schlag	POM	-	50 mm 
 	A- Kammerdruck	HPM-A	-	50.0 ton 
 	B- Kammerdruck	HPM-B	-	50.0 ton 
	DCA Bereich CD-Zone DCAc	-	2.00 mm 
	DCA Bereich Flache Zone DCAf	-	2.00 mm 
1.3	DCA Kalibrierungseinstellung
Menue	Einheit	Aktuell	Standard
4	TVDc Grenze	TVD	-	50 %
	TVDf Grenze	TVD	-	50 %
1.4	Regulatoreinstellung CD-Zone	
Menue		Aktuell	Standard
5	Toter Lauf		-	0.05 mm 
	Intervall		- 	10 s 
	Verstärkung		-	100 %
	Filter Faktor		- 	5 s 
	Überalarm		- 	50 %
	Geschw. grenze (Überalarm)	-	0.10 mm/min 
	Unteralarm		-	10 Intervall
	Low A-Pressure		-	Enabled
 
1.5	Regulatoreinstellung Flache-zone	
Menue		Aktuell	Standard
6	Toter Lauf		-	0.05 mm 
	Verstärkung		-	100 %
	Filter Faktor		- 	5 s 
	Feed Forward zusammen	- 	100 %
	Feed Forward auseinander	- 	100 %
	Wendespiel am Wechsel	- 	0.00 mm
	Überalarm		- 	50 %
	Geschw. grenze (Überalarm)	-	0.10 mm/min
	Unteralarm		-	10 Intervall 
1.6	Feed Guard Einstellung
Menue		Aktuell	Standard
7	Kolbenlänge		-	3.00 mm 
	Sicherheitsabstand		-	3.00 mm 
	Abbruchzeit		- 	30 s 
1.7	Gap Guard Einstellung
Menu			Aktuell	Standard
11	Zeit		-	2 s 
	Abstand CD zone		-	25 % 
	Abstand Flache-zone		-	25 % 
	Verstärkung CD zone		-	100 % 
	Verstärkung Flache-zone	-	100 %
1.8	CD Segmenthaltetyp
Menu			Aktuell	Standard
9	CD Segmenthaltetyp		- 	1 
1.9	Display
Menu			Aktuell	Standard
12	Display		- 	PDU on 


2.	CMD PARAMETER
CMD-RM1
2.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard 	Funktion
4-Pol Wipp-Schalter an der Front	Links Rechts 	Links	Rechts
PWM							PWM Kontrolle
I*0.6							Stromreduktion
CCW							Drehrichtung
1/2							1/2 Stufenwinkel
16 pos Drehschalter an der Front	-		A		Pfausstrom
2.2	Grenzjustierungen
Keine an dieser Einheit.
CMD-RM2
2.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard 	Funktion
4-Pol Wipp-Schalter an der Front	Links Rechts 	Links	Rechts
1. Drive						Triebstrom 1
2. Drive						Triebstrom 2
3.							Nicht benutzt
4. Hold						Haltestrom
2.2	Grenzjustierungen
Keine an dieser Einheit.
3.	CMI PARAMETER
3.1 Schalteinstellung	Aktuell	Standard
Funktion		aus	ein	aus	ein
Justierschraube	SW2/1				
Justierschraube	SW2/2				
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]CMD-RM1/2	SW2/3				
Reversirung (-RM2)	SW2/4				
3.2	Geschwindigkeitsjustierung	Aktuell	Standard
Hohe Geschwindigkeit (H_sp)	-	100 %	
Niedrige Geschwindigkeit (L_sp)	-	76 %	
4.	MPM PARAMETER
Keine an dieser Einheit. Der aktuelle Nennwert vom Motor wird in der DCU Einheit dargestellt.
4.1	Schalteinstellung MPM-RM1.
Keine Schalteinstellung an dieser Einheit. 
4.2	Schalteinstellung MPM-RM2	Aktuell	Standard
			aus	ein	aus	ein
Grenze 3 benutzt	SW4/1				
Nicht benutzt	SW4/2				
Nicht benutzt	SW4/3				
Nicht benutzt	SW4/4				
4.3	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard (mit 10.0 MW Einstellung)
Niedrig (Low, L 1)		-	4 MW	
Niedrig (LoLow, L 2)		-	2 MW	
Fliessend (L 3 LEVEL)		-	2 MW	
Fliessend (L 3 TIME)		-	3.0 s
Grenze 3 ist nur für MPM-RM2 vorgesehen.
5.	VIM PARAMETER
5.1	Schalteinstellung
Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.
5.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard
Grenze 1 (L 1)		-	10 mm/s	
Grenze 2 (L 2)		-	8 mm/s	
6.	POMc PARAMETER 	(CD-Zone)
6.1	Schalteinstellung	
Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.
6.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard
Grenze 1 (L 1)		-	37.50 mm 	
Grenze 2 (L 2)		-	25.00 mm	
Grenze 3 (L 3)		-	15.00 mm	
7.	POMf PARAMETER 	(Flache Zone)
7.1	Schalteinstellung	
Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.
7.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard
Grenze 1 (L 1)		-	37.50 mm 	
Grenze 2 (L 2)		-	25.00 mm	
Grenze 3 (L 3)		-	15.00 mm	
8.	TVDc PARAMETER	(CD-Zone)
8.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard
Geberplatzdämpfung		aus	ein	aus	ein
		SW3/1				
		SW3/2				
		SW3/3				
		SW3/4				
Niedrige Verstärkerdämpfung	aus	ein	aus	ein
		SW4/1				
		SW4/2				
		SW4/3				
		SW4/4				
Geber			aus	ein	aus	ein
		SW5/1				
		SW5/2				
		SW5/3				
		SW5/4				
Kopfhörer-Lautstärke		aus	ein	aus	ein
		SW2/1				
		SW2/2				
8.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard
Grenze 1 (L 1)		-	75 %	
Grenze 2 (L 2)		-	50 % 	
9.	TVDf PARAMETER	(Flache Zone)
9.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard
Geberplatzdämpfung		aus	ein	aus	ein
		SW3/1				
		SW3/2				
		SW3/3				
		SW3/4				
Niedrige Verstärkerdämpfung	aus	ein	aus	ein
		SW4/1				
		SW4/2				
		SW4/3				
		SW4/4				
Geber			aus	ein	aus	ein
		SW5/1				
		SW5/2				
		SW5/3				
		SW5/4				
Kopfhörer-Lautstärke		aus	ein	aus	ein
		SW2/1				
		SW2/2				
9.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard
Grenze 1 (L 1)		-	75 %	
Grenze 2 (L 2)		-	50 %	
10.	DCAc PARAMETER	(CD-Zone)
10.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard
			aus	ein	aus	ein
Hauptmotorgeschwindigk.  	SW6/1				
Hauptmotorgeschwindigk.  	SW6/2				
Verkürzte Messzeit	SW6/3				
Verkürzte Messzeit	SW6/4				
Erweiterte Messzeit	SW7/1				
Erweiterte Messzeit	SW7/2				
Nicht benutzt	SW7/3				
Geberkontrolle	SW7/4				
Flache/Konischen-Zone	SW8/1				
Interne Druckknöpfe	SW8/2				
Messbereich	SW8/3				
Reaktionszeit	SW8/4				
Nicht benutzt	SW9/1				
Nicht benutzt	SW9/2				
Nicht benutzt	SW9/3				
Nicht benutzt	SW9/4				

10.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard
Grenze 1 + + (L1)		-	1.20 mm
Grenze 2 +    (L2)		-	1.00 mm 
Grenze 1 -     (L3)		-	0.50 mm
Grenze 2 - -   (L4)		-	0.30 mm
11.	DCAf PARAMETER	(Flache Zone)
11.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard
			aus	ein	aus	ein
Hauptmotorgeschwindigk.  	SW6/1				
Hauptmotorgeschwindigk.  	SW6/2				
Verkürzte Messzeit	SW6/3				
Verkürzte Messzeit	SW6/4				
Erweiterte Messzeit	SW7/1				
Erweiterte Messzeit	SW7/2				
Nicht benutzt	SW7/3				
Geberkontrolle	SW7/4				
Flache/Konischen-Zone	SW8/1				
Interne Druckknöpfe	SW8/2				
Messbereich	SW8/3				
Reaktionszeit	SW8/4				
Nicht benutzt	SW9/1				
Nicht benutzt	SW9/2				
Nicht benutzt	SW9/3				
Nicht benutzt	SW9/4				
11.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard
Grenze 1 + + (L1)		-	1.20 mm
Grenze 2 +    (L2)		-	1.00 mm 
Grenze 1 -     (L3)		-	0.50 mm
Grenze 2 - -   (L4)		-	0.30 mm
12.	DTMc PARAMETER	(CD-Zone)
12.1	Schalteinstellung
Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.
12.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard
Grenze 1 (L1)		-	200ºC	
Grenze 2 (L2)		-	170ºC	
Grenze 3 (L3)		-	90ºC
13.	DTMf PARAMETER	(Flache Zone)
13.1	Schalteinstellung
Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.
13.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard
Grenze 1 (L1)		-	200ºC	
Grenze 2 (L2)		-	170ºC	
Grenze 3 (L3)		-	90ºC	
	
14.	HPM PARAMETER
14.1	Schalteinstellung
Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.
14.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard (mit 50 ton HPM Einstellung)
A-Kammerdruck, Grenze 1		-	3.3 ton	
A-Kammerdruck, Grenze 2		-	20 ton	
B-Kammerdruck, Grenze 1		-	30 ton	
B-Kammerdruck, Grenze 2		-	20 ton	
15.	OTM-1 PARAMETER
15.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard (100C)
			aus	ein	aus	ein
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alle 4 entweder aus oder ein: 100 ºC -  alle aus, 200 ºC - alle ein.
15.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard (mit 100 ºC gewählt)
Kanal 1, Grenze 1 (C1L1)		-	60°C 	
Kanal 1, Grenze 2 (C1L2)		-	50°C 	
Kanal 2, Grenze 1 (C2L1)		-	60°C 	
Kanal 2, Grenze 2 (C2L2)		-	50°C

16.	OTM-2 PARAMETER
16.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100C)
			aus	ein	aus	ein
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alle 4 entweder aus oder ein: 100 ºC -  alle aus, 200 ºC - alle ein.
16.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard (mit 100 ºC gewählt)
Kanal 1, Grenze 1 (C1L1)		-	60°C 	
Kanal 1, Grenze 2 (C1L2)		-	50°C 	
Kanal 2, Grenze 1 (C2L1)		-	60°C 	
Kanal 2, Grenze 2 (C2L2)		-	50°C
17.	OTM-3 PARAMETER	(Optionseinheit im RMS-ER1 Expansionsrack)
17.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100C)
			aus	ein	aus	ein
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alle 4 entweder aus oder ein: 100 ºC -  alle aus, 200 ºC - alle ein.
17.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard (mit 100 ºC gewählt)
Kanal 1, Grenze 1 (C1L1)		-	60°C 	
Kanal 1, Grenze 2 (C1L2)		-	50°C 	
Kanal 2, Grenze 1 (C2L1)		-	60°C 	
Kanal 2, Grenze 2 (C2L2)		-	50°C
18.	OTM-4 PARAMETER	(Optionseinheit im RMS-ER1 Expansionsrack)
18.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100C)
			aus	ein	aus	ein
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alle 4 entweder aus oder ein: 100 ºC -  alle aus, 200 ºC - alle ein.
18.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard (mit 100 ºC gewählt)
Kanal 1, Grenze 1 (C1L1)		-	60°C 	
Kanal 1, Grenze 2 (C1L2)		-	50°C 	
Kanal 2, Grenze 1 (C2L1)		-	60°C 	
Kanal 2, Grenze 2 (C2L2)		-	50°C
19.	OTM-5 PARAMETER	(Optionseinheit im RMS-ER1 Expansionsrack)
19.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100C)
			aus	ein	aus	ein
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alle 4 entweder aus oder ein: 100 ºC -  alle aus, 200 ºC - alle ein.
19.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard (mit 100 ºC gewählt)
Kanal 1, Grenze 1 (C1L1)		-	60°C 	
Kanal 1, Grenze 2 (C1L2)		-	50°C 	
Kanal 2, Grenze 1 (C2L1)		-	60°C 	
Kanal 2, Grenze 2 (C2L2)		-	50°C
20.	OTM-6 PARAMETER	(Optionseinheit im RMS-ER1 Expansionsrack)
20.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100C)
			aus	ein	aus	ein
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alle 4 entweder aus oder ein: 100 ºC -  alle aus, 200 ºC - alle ein.
20.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard (mit 100 ºC gewählt)
Kanal 1, Grenze 1 (C1L1)		-	60°C 	
Kanal 1, Grenze 2 (C1L2)		-	50°C 	
Kanal 2, Grenze 1 (C2L1)		-	60°C 	
Kanal 2, Grenze 2 (C2L2)		-	50°C
	
21.	SSM PARAMETER	(Optionsenhet)
21.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard
			aus	ein	aus	ein
Rotationszeit	SW2/1					
Reset		SW2/2				
Rotationsrichtung	SW2/3				
Nicht benutzt	SW2/4				

Fehlpulse (0-9)	SW3	-		4

21.2	Grenzjustierungen
Keine an dieser Einheit.
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