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1.  YKSIKÖT
Yksiköt
Kuvaus
Sarja no. 
HW rev.
SW rev.
Refiner
Valmet RGP-?
R?

RMS-CD1
RMS Rack
?
2.0


CMD-RM2
Control Motor Driver
?
6.2
CMI-RM1
Control Motor Interface
?
6.1
4.2

MPM-RM1/2
Motor Power Monitor
?
3.0
1.1
VIM-RM1 
Vibration Monitor
?
8.1
POM-RM1 (c)
Position Monitor
?
9.0

POM-RM1 (f)
Position Monitor
?
9.0

TVD-RM1 (c)
Touchpoint Monitor
?
7.1
TVD-RM1 (f)
Touchpoint Monitor
?
7.1

DCU-RM2
Display Control Unit RMS-CD
?
8.0
7.09
DCA-RM1 (c)
Disc Clearance Amplifier
?
8.0
7.19
DCA-RM1 (f)
Disc Clearance Amplifier
?
8.0
7.19
DTM-RM1 (c)
Disc Temperature Monitor
?
6.1
DTM-RM1 (f)
Disc Temperature Monitor
?
6.1
HPM-RM1
Hydraulic Pressure Monitor
?
4.2

OTM-RM1 (1)
Oil Temperature Monitor
?
7.1

OTM-RM1 (2)
Oil Temperature Monitor
?
7.1

SSM-RM1
Safeset Monitor
?
3.0
1 DCU PARAMETRIT

Valikko 2, Aktivoidut yksiköt yhteishälytyksen tarkastukseen



Yksikkö
ajankohtainen
vakio


Disc temp. (CD)
DTMc
-
on+alarm

Disc temp. (Flat)
DTMf
-
on+alarm

Hydr. Pressure
HPM
-
on+alarm

Motor Power
MPM
-
on+alarm

Opt. Temp -1
OTM-1
-
on+alarm

Opt. Temp -2
OTM-2
-
off


Rotor Position (CD)
POMc
-
on+alarm

Rotor Position (Flat)
POMf
-
on+alarm

Touchpoint (CD)
TVDc
-
on+alarm

Touchpoint (Flat)
TVDf 
-
on+alarm

Vibration
VIM
-
on+alarm
Valikko 3, Mittausalue



Yksikkö
ajankohtainen
 vakio


Päämoottoriteho
MPM
-
20.00 MW 

 
POMc iskunpituus
POM
-
50 mm 


POMf iskunpituus
POM
-
50 mm 

 
A-kammiopaine
HPM-A
-
96.7 ton 

 
B-kammiopaine
HPM-B
-
160.0 ton 


Mittausalue CD-vyöhyke DCAc
-
3.00 mm 


Mittausalue Tasov.
DCAf
-
3.00 mm 

Reg. Hires.
-
-
0
Valikko 4, DCA Kalibrointiparametrit


Yksikkö
ajankohtainen
vakio


TVDc Raja
TVD
-
50 %


TVDf Raja
TVD
-
50 %

Valikko 5, Säädinparametrit CD-vyöhyke





ajankohtainen
vakio


Kuollut alue

-
(0.05 mm 


Jakso

- 
10 s 


Vahvistus

-
100 %


Suodatinkerroin

- 
5 s 


Ylähälytys

- 
50 %


Säätönopeus (ylähälytys)
-
0.10 mm/min 


Alahälytys

-
10 Jakso

Low A-Pressure

-
Enabled
Valikko 6, Säädinparametrit Taso-vyöhyke





ajankohtainen
vakio


Kuollut alue

-
(0.05 mm 


Vahvistus

-
100 %


Suodatinkerroin

- 
5 s 


Feed Forward yhteen

- 
100 %


Feed Forward erilleen

- 
100 %


Kääntövälys vaihde

- 
0.00 mm


Ylähälytys

- 
50 %


Säätönopeus (ylähälytys)
-
0.10 mm/min


Alahälytys

-
10 Jakso 

Valikko 11, GapGuard asetus
ajankohtainen
vakio


Aika

-
2 s 


Etäisyys Kartio-osa

-
25 % 


Etäisyys Taso-osa

-
25 %


Vahvistus Kartio-osa

-

100 %


Vahvistus Taso-osa

-

100 %

Valikko 7, Syöttövahti asetus
ajankohtainen
vakio


Männän pituus

-
3.00 mm 


Turvaetäisyys

-
3.00 mm 


Aikarajoitus

- 
30 s 

Valikko 9, CD segmentin pidintyyppi




ajankohtainen
vakio


CD segmentin pidintyyppi
- 
0.25 

Valikko 12, Display




ajankohtainen
vakio

Display

- 
PDU-RM2 
2 CMD-RM2
CMD-RM2, DIP settings
ajankohtainen
vakio
4-napainen dip-vaihtokytkin etupaneelissa vasen oikea
vasen
oikea

1. Ajo 1

(
(
(
(
2. Ajo 2

(
(
(
(
3. Ei käytetty

(
(
(
(
4. Pito

(
(
(
(
3 CMI-RM1
DIP-asetus
ajankohtainen
vakio
Toiminto

off
on
off
on

Kierre ohjausruuvi
SW2/1
(
(
(
(
Kierre ohjausruuvi
SW2/2
(
(
(
(
CMD-RM1/2
SW2/3
(
(
(
(
Reverse direction (-RM2)
SW2/4
(
(
(
(
Nopeuden säätö
ajankohtainen
vakio
Suurnopeus (H_sp)

-
100 %

Piennopeus (L_sp)

-
76 %

4 MPM-RM1 / MPM-RM2
Nimellinen moottoriteho konfiguroidaan DCU-yksikössä. Katso PRO-CD1-käsikirjaa.

DIP-asetus MPM-RM1.

Ei asetusta tälle yksikölle. 

DIP-asetus MPM-RM2
ajankohtainen
vakio



off
on
off
on

Käytä rajaa 3 (liukuva)
SW4/1
(
(
(
(
Aseta asentoon off,

Ei käytetty
SW4/2
(
(
(
(
jos ei käytetty

Ei käytetty
SW4/3
(
(
(
(
Ei käytetty
SW4/4
(
(
(
(
Hälytysrajan asetus
ajankohtainen
vakio (20.0 MW :n moottoriteholla)
Alaraja (L 1)

-
8.0 MW

Alempi alaraja (L 2)

-
2.0 MW

Liukuva (L 3 LEVEL)

-
4.0 MW

Liukuva (L 3 TIME)

-
3.0 s

Raja 3 (Liukuva) on saatavana vain MPM-RM2:lle.

5 VIM-RM1
Hälytysrajan asetus
ajankohtainen
vakio
Raja 1 (L 1)

-
10 mm/s

Raja 2 (L 2)

-
8 mm/s

6 POM-RM1, CD-vyöhyke

Hälytysrajan asetus
ajankohtainen
vakio
Raja 1 (L 1)

-
37.50 mm 

Raja 2 (L 2)

-
25.00 mm

Raja 3 (L 3)

-
15.00 mm

7 POM-RM1, Taso-vyöhyke

Hälytysrajan asetus
ajankohtainen
vakio
Raja 1 (L 1)

-
25.0 mm 

Raja 2 (L 2)

-
15.00 mm

Raja 3 (L 3)

-
4.00 mm

8 TVD-RM1, CD-vyöhyke

DIP-asetus
ajankohtainen
vakio
Vaimennussarja anturinsijoitus
off
on
off
on



SW3/1
(
(
(
(


SW3/2
(
(
(
(


SW3/3
(
(
(
(


SW3/4
(
(
(
(
Vaimennus, tuotanto

off
on
off
on



SW4/1
(
(
(
(


SW4/2
(
(
(
(


SW4/3
(
(
(
(


SW4/4
(
(
(
(
Anturi

off
on
off
on



SW5/1
(
(
(
(


SW5/2
(
(
(
(


SW5/3
(
(
(
(


SW5/4
(
(
(
(
Kuulokkeet äänenvoimakkuus
off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(
Hälytysrajan asetus
ajankohtainen
vakio
Raja 1 (L 1)

-
75 %

Raja 2 (L 2)

-
50 % 

9 TVD-RM1, Taso-vyöhyke

DIP-asetus
ajankohtainen
vakio
Vaimennussarja anturinsijoitus
off
on
off
on



SW3/1
(
(
(
(


SW3/2
(
(
(
(


SW3/3
(
(
(
(


SW4/4
(
(
(
(
Vaimennus, tuotanto

off
on
off
on



SW4/1
(
(
(
(


SW4/2
(
(
(
(


SW4/3
(
(
(
(


SW4/4
(
(
(
(
Anturi

off
on
off
on



SW5/1
(
(
(
(


SW5/2
(
(
(
(


SW5/3
(
(
(
(


SW5/4
(
(
(
(
Kuulokkeet äänenvoimakkuus
off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(
Hälytysrajan asetus
ajankohtainen
vakio
Raja 1 (L 1)

-
75 %

Raja 2 (L 2)

-
50 %

10 DCA-RM1, CD-vyöhyke

DIP-asetus
ajankohtainen
vakio



off
on
off
on

Päämoottorin kierrosluku
SW6/1
(
(
(
(
Päämoottorin kierrosluku
SW6/2
(
(
(
(
Vähennetty mittausaika
SW6/3
(
(
(
(
Vähennetty mittausaika
SW6/4
(
(
(
(
Lisätty mittausaika
SW7/1
(
(
(
(
Lisätty mittausaika
SW7/2
(
(
(
(
Off=TDC/On=AGS
SW7/3
(
(
(
(
Anturitarkastus
SW7/4
(
(
(
(
Taso/kartiovyöhyke
SW8/1
(
(
(
(
Aktivoi etupaneelin vaihtokytkimet /2
(
(
(
(
Mittausalue
SW8/3
(
(
(
(
Reagoimisaika
SW8/4
(
(
(
(
Ei käytetty
SW9/1-4
(
(
(
(
10.2
Hälytysrajan asetus
ajankohtainen
vakio
Raja 1 + + (L1)

-
1.20 mm

Raja 2 +    (L2)

-
1.00 mm 

Raja 1 -     (L3)

-
0.50 mm

Raja 2 - -   (L4)

-
0.30 mm

11 DCA-RM1, Taso-vyöhyke

DIP-asetus
ajankohtainen
vakio
Päämoottorin kierrosluku
SW6/1
(
(
(
(
Päämoottorin kierrosluku
SW6/2
(
(
(
(
Vähennetty mittausaika
SW6/3
(
(
(
(
Vähennetty mittausaika
SW6/4
(
(
(
(
Lisätty mittausaika
SW7/1
(
(
(
(
Lisätty mittausaika
SW7/2
(
(
(
(
Off=TDC/On=AGS
SW7/3
(
(
(
(
Anturitarkastus
SW7/4
(
(
(
(
Taso/kartiovyöhyke
SW8/1
(
(
(
(
Aktivoi etupaneelin vaihtokytkimet /2
(
(
(
(
Mittausalue
SW8/3
(
(
(
(
Reagoimisaika
SW8/4
(
(
(
(
Ei käytetty
SW9/1-4
(
(
(
(
Hälytysrajan asetus
ajankohtainen
vakio
Raja 1 + + (L1)

-
1.60 mm

Raja 2 +    (L2)

-
1.40 mm 

Raja 1 -     (L3)

-
0.60 mm

Raja 2 - -   (L4)

-
0.40 mm

12 DTM-RM1, CD-vyöhyke

Hälytysrajan asetus
ajankohtainen
vakio
Raja 1 (L1)

-
200 º
Raja 2 (L2)

-
170 º
Raja 3 (L3)

-
80 º

13 DTM-RM1, Taso-vyöhyke

Hälytysrajan asetus
ajankohtainen
vakio
Raja 1 (L1)

-
200 º
Raja 2 (L2)

-
170 º
Raja 3 (L3)

-
80 º
14 HPM-RM1
DIP-asetus

Ei asetusta tälle yksikölle.

Hälytysrajan asetus
ajankohtainen
vakio 
A-kammiopaine, Raja 1

-
3.1 tn (97.6 tonnin HPM-A asetuksella)
A-kammiopaine, Raja 2

-
32 tn

B-kammiopaine, Raja 1

-
96 tn (160 tonnin HPM-B asetuksella)
B-kammiopaine, Raja 2

-
64 tn

15 OTM-RM1 / 1

DIP-asetus
ajankohtainen
vakio (100(C)



off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(


SW2/3
(
(
(
(


SW2/4
(
(
(
(
100 (C - aseta kaikki off-asentoon, 200 (C - aseta kaikki on-asentoon.

Hälytysrajan asetus 
ajankohtainen
vakio (100(C:n mittausalueella)
Kanava 1, Raja 1 (C1L1)

-
80 °C 
Kanava 1, Raja 2 (C1L2)

-
70 °C 
Kanava 2, Raja 1 (C2L1)

-
60 °C 
Kanava 2, Raja 2 (C2L2)

-
50 °C 
16 OTM-RM1 / 2 

DIP-asetus 
ajankohtainen
vakio (100(C)



off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(


SW2/3
(
(
(
(


SW2/4
(
(
(
(
100 (C - aseta kaikki off-asentoon, 200 (C - aseta kaikki on-asentoon.

Hälytysrajan asetus 
ajankohtainen
vakio (100(C:n mittausalueella)
Kanava 1, Raja 1 (C1L1)

-
80 °C 
Kanava 1, Raja 2 (C1L2)

-
70 °C 
Kanava 2, Raja 1 (C2L1)

-
60 °C 
Kanava 2, Raja 2 (C2L2)

-
50 °C 

17 SSM-RM1, Valinnaisyksikkö

DIP-asetus
ajankohtainen
vakio




off
on
off
on

Pyörimisaika
SW2/1
(
(
(
(
Palautus
SW2/2
(
(
(
(
Mittaus, pyörimissuunta
SW2/3
(
(
(
(
Ei käytetty
SW2/4
(
(
(
(
Vikapulssit (0-9)
SW3
-

4
18 PISTOKE
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