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1.	ПАРАМЕТРЫ DCU 
1.1	Активированные устройства для проверки суммарного аварийного сигнала
Меню	Устройство	Фактич данные	По умолчанию
2	Темпeр диска. (CD)	DTMc	-	on вкл
	Темпeр диска. (Flat)	DTMc	-	on
	Темп Опт -3*	ER-1	-	off выкл
	Темп Опт -4*	ER-2	-	off
	Темп Опт -5*	ER-3	-	off
	Темп Опт -6*	ER-4	-	off
	Гидравл давл	HPM	-	off 
	Мощн двиг	MPM	-	on
	Темп Опт -1	OTM-1	-	off
	Темп Опт -2	OTM-2	-	off
	Полож ротора (CD)	POMc	-	on
	Полож ротора (Flat)	POMf	-	on
	Точка кас (CD)	TVDc	-	on
	Точка кас (Flat)	TVDf	-	on
	Вибрация	VIM	-	on
	* В случае использования данное устройство расположено на полке RMS-ER1 .
1.2	Настройки диапазона
Меню	Устройство	Фактич данные	По умолчанию
3	Мощн двиг	MPM	-	10.00 MW 
	Ход POM (CD ПН)	POMc	-	50 мм 
	Ход POM (Flat)	POMf	-	50 мм 
	Пресс камеры A	HPM-A	-	50.0 тонн 
	Пресс камеры B	HPM-B	-	50.0 тонн 
	Диапазон DCA (CD ПН)DCAc	-	2.00 мм 
	Диапазон DCA (Flat)	DCAf	-	2.00 мм 
1.3	Настройки калибра DCA 
Меню	Устройство	Фактич данные	По умолчанию
4	TVDc Предел	TVD	-	50 %
	TVDf Предел	TVD	-	50 %
1.4	Настройки регулятора зоны CD
Меню	Устройство	Фактич данные	По умолчанию
5	Мертвая зона		-	0.05 мм 
	Интервал		- 	10 с 
	Усиление		-	100 %
	Фактор фильтра		- 	5 с 
	Сигнал выше заданного		- 	50 %
	Предел скорости  (Сигнал ниже заданного) -	0.10 мм/мин 
	Сигнал ниже заданного		-	10 интервал
	Low A-Pressure		-	Enabled

1.5	Настройки регулятора плоской зоны	
Меню		Фактич данные	По умолчанию 
6	Мертвая зона		-	0.05 мм
	Усиление		-	100 %
	Фактор фильтра		- 	5 с 
	Подача вперед вместе	- 	100 %
	Подача вперед в стороны	- 	100 %
	Люфт редуктора                	- 	0.00 мм
	Сигнал выше заданного		- 	50 %
	Предел скорости  (Сигнал ниже заданного) -	0.10 мм/мин 
	Сигнал ниже заданного		-	10 интервал
	Усиление			100%
1.6	Уставки Защиты по подаче
Меню	Устройство	Фактич данные	По умолчанию
6	Длина поршня		-	1.00 мм
	Безопасное расстояние	-	1.00 мм
	Таймаут		-	10 сек  
1.7  Настройки Защиты Зазора
Меню	Устройство	Фактич данные	По умолчанию
11	Время			2 сек
	Расстояние CD		-	25 % 
	РасстояниеFlat		-	25 % 
	Зазор CD		-	100 %
	Зазор Flat		-	100 %
1.8	CD segment holder type
Меню		Фактич данные	По умолчанию 
9	Тип держателя сегмента	1 	-
1.9	Дисплей
Меню		Фактич данные	По умолчанию
12	Дисплей		- 	PDU on 


2.	ПАРАМЕТРЫ CMD 
CMD-RM1
2.1	Уставки DIP	фактич	По умолчанию
4-полюсн двухрядн переключ впереди	слева	справа 	слева	справа
PWM							PWM контроль
I*0.6							Понижение тока
CCW							Направление вращения
1/2							1/2 шаговый угол
16 поз вращ переключ впереди 	-		A		Фазный ток
2.2	Настройки пределов
Нет настроек пределов в данном устройстве.
CMD-RM2
2.3	Уставки DIP	фактич	по умолчанию
4-полюсн двухрядн переключ впереди	слева	справа 	слева	справа
1. Привод 1						Управляющий ток 1
2. Привод 2 						Управляющий ток 2
3.							Не используется
4. Удержание						Удерживающий ток
2.4	Настройки пределов
Нет настроек пределов в данном устройстве.
3.	ПАРАМЕТРЫ CMI 
3.1 Уставки DIP	фактич	по умолчанию
Функция		выкл	вкл	выкл	вкл
Шаг регулир винта	SW2/1				
Шаг регулир винта	SW2/2				
CMD-RM1/CMD-RM2	SW2/3				
Обратное направление (-RM2)SW2/4				
3.2	Настройки скорости	фактич	по умолчанию
Высокая скорость (H_sp)		-	100 %	
Низкая скорость (L_sp)		-	76 %	
4.	ПАРАМЕТРЫ MPM 
Номинальная мощность двигателя конфигурирована в устройстве DCU.
4.1	Уставки DIP MPM-RM1.
Нет данных уставок в данном устройстве. 
4.2	Уставки DIP MPM-RM2	фактич	по умолчанию
			выкл	вкл	выкл	вкл
Использ. предел 3 (Float)	SW4/1				Установить на off если не использ
Не используется	SW4/2				
Не используется	SW4/3				
Не используется	SW4/4				
4.3	Настройки пределов	фактич	по умолчанию (с установкой мощности 10.0 MW)
Низкий(L 1)		-	4.0 MW	
LoLow Низкий низкий(L 2)	-	2.0 MW	
Плавающий (L 3 LEVEL)		-	2.0 MW	
Плавающий (L 3 TIME)		-	3.0 с
Предел 3 (Floating) возможен только для устройства MPM-RM2.  P является запрограммированной мощностью двигателя
5.	ПАРАМЕТРЫ VIM 
5.1	Уставки DIP 	Нет уставок в данном устройстве.
5.2	Настройки пределов	фактич	по умолчанию
Предел 1 (L 1)		-	10 мм/с	
Предел 2 (L 2)		-	8 мм/с	
6.	ПАРАМЕТРЫ POMc (CD-zone) 
6.1	Уставки DIP 	Нет уставок в данном устройстве.
6.2	Настройки пределов	фактич	по умолчанию
Предел 1 (L 1)		-	37.50 мм 	
Предел 2 (L 2)		-	25.00 мм	
Предел 3 (L 3)		-	15.00 мм	
7.	ПАРАМЕТРЫ POMf (Flat zone) 
7.1	Уставки DIP 	Нет уставок в данном устройстве.
7.2	Настройки пределов	фактич	по умолчанию
Предел 1 (L 1)		-	37.50 мм 	
Предел 2 (L 2)		-	25.00 мм	
Предел 3 (L 3)		-	15.00 мм	
8.	ПАРАМЕТРЫ TVDc (CD-zone) 
8.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию
Аттенюация положения Преобразователя выкл вкл	выкл вкл
SW4 на панели 9179	SW_/1				
SW3 на панели 9431	SW_/2				
		SW_/3				
		SW_/4				
Аттенюация низкого усиления	выкл	вкл	выкл	вкл
SW3 на панели 9179	SW_/1				
SW4 на панели 9431	SW_/2				
		SW_/3				
		SW_/4				
Уставка типа датчика		выкл	вкл	выкл	вкл
		SW5/1				
		SW5/2				
		SW5/3				
		SW5/4				
Громкость наушников		выкл	вкл	выкл	вкл
		SW2/1				
		SW2/2				
8.2	Настройки пределов	фактич	по умолчанию
Предел 1 (L 1)		-		75%
Предел 2 (L 2)		-		50%

9.	ПАРАМЕТРЫ TVDf (Flat zone Плоская зона) 
9.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию
Аттенюация положения Преобразователя выкл вкл	выкл вкл
SW4 на панели 9179	SW_/1				
SW3 на панели 9431	SW_/2				
		SW_/3				
		SW_/4				
Аттенюация низкого усиления	выкл	вкл	выкл	вкл
SW3 на панели 9179	SW_/1				
SW4 на панели 9431	SW_/2				
		SW_/3				
		SW_/4				
Уставка типа датчика		выкл	вкл	выкл	вкл
		SW5/1				
		SW5/2				
		SW5/3				
		SW5/4				
Громкость наушников		выкл	вкл	выкл	вкл
		SW2/1				
		SW2/2				
9.2	Настройки пределов	фактич	по умолчанию
Предел 1 (L 1)		-		75%
Предел 2 (L 2)		-		50%

10.	ПАРАМЕТРЫ DCAc (CD-cone)	
10.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию
			выкл	вкл	выкл	вкл
Скорость гл двигателя	SW6/1				
Скорость гл двигателя	SW6/2				
Уменьшенное время измер	SW6/3				
Уменьшенное время измер	SW6/4				

Увеличенное время измер	SW7/1				
Не используется	SW7/3				
Проверка преобразователя	SW7/4				

Плоская/конич зона	SW8/1				
Функционир. кнопки	SW8/2				
Диапазон измерения	SW8/3				
Время ответа	SW8/4				

Не используется	SW9/1				
Не используется	SW9/2				
Не используется	SW9/3				
Не используется	SW9/4				
10.2	Наладки пределов	фактич	по умолчанию
Предел 1 + + (L1)		-	1.20 мм
Предел 2 +    (L2)		-	0.90 мм 
Предел 1 -     (L3)		-	0.50 мм
Предел 2 - -   (L4)		-	0.30 мм

11.	ПАРАМЕТРЫ DCAf (Flat-cone Плоская зона)	
11.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию
			выкл	вкл	выкл	вкл
Скорость гл двигателя	SW6/1				
Скорость гл двигателя	SW6/2				
Уменьшенное время измер	SW6/3				
Уменьшенное время измер	SW6/4				

Увеличенное время измер	SW7/1				
Не используется	SW7/3				
Проверка преобразователя	SW7/4				

Плоская/конич зона	SW8/1				
Функционир. кнопки	SW8/2				
Диапазон измерения	SW8/3				
Время ответа	SW8/4				

Не используется	SW9/1				
Не используется	SW9/2				
Не используется	SW9/3				
Не используется	SW9/4				
11.2	Наладки пределов	фактич	по умолчанию
Предел 1 + + (L1)		-	1.20 мм
Предел 2 +    (L2)		-	0.90 мм 
Предел 1 -     (L3)		-	0.50 мм
Предел 2 - -   (L4)		-	0.30 мм
12.	ПАРАМЕТРЫ DTMc (CD-zone)	
12.1	Уставки DIP
Нет уставок DIP в данном устройстве.	
12.2	Наладки пределов	фактич	по умолчанию
Предел 1 (L1)		-	200 ºC
Предел 2 (L2)		-	170 ºC
Предел 3 (L3)		-	90 ºC

13.	ПАРАМЕТРЫ DTMf (Flat zone Плоская зона)	
13.1	Уставки DIP
Нет уставок DIP в данном устройстве.	
13.2	Наладки пределов	фактич	по умолчанию
Предел 1 (L1)		-	200 ºC
Предел 2 (L2)		-	170 ºC
Предел 3 (L3)		-	90 ºC

14.	ПАРАМЕТРЫ HPM
14.1	Уставки DIP
Нет уставок DIP в данном устройстве.	
14.2 Регулировки предела	фактич	по умолчанию (с 50 т  уставкой HPM)
Давление камеры A, Предел 1	-	3.5 т
Давление камеры A, Предел 2	-	20 т
Давление камеры B, Предел 1	-	30 т
Давление камеры B, Предел 2	-	20 т

15.	ПАРАМЕТРЫ OTM-1	
15.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию (100C)
			выкл	вкл	выкл	вкл
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Все 4 должны быть или выключены или включены: 100 C – установить все на выключено, 200 C – установить все на включено.
15.2	Наладки пределов 	фактич	по умолчанию (при диапазоне 100C)
Канал 1, Предел 1 (C1L1)		-	60 °C 
Канал 1, Предел 2 (C1L2)		-	55 °C 
Канал 2, Предел 1 (C2L1)		-	60 °C 
Канал 2, Предел 2 (C2L2)		-	55 °C 
16.	ПАРАМЕТРЫ OTM-2
16.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию (100C)
			выкл	вкл	выкл	вкл
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Все 4 должны быть или выключены или включены: 100 C – установить все на выключено, 200 C – установить все на включено.
16.2	Наладки предела	фактич	по умолчанию (при диапазоне100C)
Канал 1, Предел 1 (C1L1)		-	60 °C 
Канал 1, Предел 2 (C1L2)		-	55 °C 
Канал 2, Предел 1 (C2L1)		-	60 °C 
Канал 2, Предел 2 (C2L2)		-	55 °C
17.	ПАРАМЕТРЫ OTM-3	(опционное устройстве на полке расширения RMS-ER1)
17.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию  (100C)
			выкл	вкл	выкл	вкл
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Все 4 должны быть или выключены или включены: 100 C – установить все на выключено, 200 C – установить все на включено.
17.2	Наладки предела	фактич	по умолчанию (при диапазоне100C)
Канал 1, Предел 1 (C1L1)		-	60 °C 
Канал 1, Предел 2 (C1L2)		-	55 °C 
Канал 2, Предел 1 (C2L1)		-	60 °C 
Канал 2, Предел 2 (C2L2)		-	55 °C
18.	ПАРАМЕТРЫ OTM-4	(опционное устройстве на полке расширения RMS-ER1)
18.1	Уставки DIP	                фактич	            по умолчанию (100C)
			выкл	вкл	выкл	вкл
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Все 4 должны быть или выключены или включены: 100 C – установить все на выключено, 200 C – установить все на включено.
18.2	Наладки предела	фактич	по умолчанию (при диапазоне100C)
Канал 1, Предел 1 (C1L1)		-	60 °C 
Канал 1, Предел 2 (C1L2)		-	55 °C 
Канал 2, Предел 1 (C2L1)		-	60 °C 
Канал 2, Предел 2 (C2L2)		-	55 °C
19.	ПАРАМЕТРЫ OTM-5	(опционное устройстве на полке расширения RMS-ER1)
19.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию (100C)
			выкл	вкл	выкл	вкл
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Все 4 должны быть или выключены или включены: 100 C – установить все на выключено, 200 C – установить все на включено.
19.2	Наладки предела	фактич	по умолчанию (при диапазоне100C)
Канал 1, Предел 1 (C1L1)		-	60 °C 
Канал 1, Предел 2 (C1L2)		-	55 °C 
Канал 2, Предел 1 (C2L1)		-	60 °C 
Канал 2, Предел 2 (C2L2)		-	55 °C

20.	ПАРАМЕТРЫ OTM-6	(опционное устройстве на полке расширения RMS-ER1)

20.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию (100C)
			выкл	вкл	выкл	вкл
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Все 4 должны быть или выключены или включены: 100 C – установить все на выключено, 200 C – установить все на включено.
20.2	Наладки предела	фактич	по умолчанию (при диапазоне100C)


Канал 1, Предел 1 (C1L1)		-	60 °C 
Канал 1, Предел 2 (C1L2)		-	55 °C 
Канал 2, Предел 1 (C2L1)		-	60 °C 
Канал 2, Предел 2 (C2L2)		-	55 °C
21.	ПАРАМЕТРЫ SSM	(опционное устройство)
21.1	DIP settings	фактич	по умолчанию
			выкл	вкл	выкл	вкл
Время вращения	SW2/1					
Переустановка	SW2/2				
Измерение направл. вращ.	SW2/3				
Не используется	SW2/4				

Сигнал неисправности (0-9)SW3	-		4
18.2	Наладки предела
Нет наладок пределов на данном устройстве.
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