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1. Enheter

Enhet
Beskrivning
Serienummer. 
HW rev.
SW rev.

Refiner
Valmet RGP-?
R?

RMS-CD1
RMS Rack
?
2.0
CMD-RM1/2
Control Motor Driver
?
6.2
CMI-RM1
Control Motor Interface
?
6.1
4.2

MPM-RM1/2
Motor Power Monitor
?
3.0
1.1
VIM-RM1 
Vibration Monitor
?
8.1
POM-RM1 (c)
Position Monitor
?
9.0

POM-RM1 (f)
Position Monitor
?
9.0

TVD-RM1 (c)
Touchpoint Monitor
?
7.1
TVD-RM1 (f)
Touchpoint Monitor
?
7.1

DCU-RM2
Display Control Unit RMS-CD
?
8.0
7.09
DCA-RM1 (c)
Disc Clearance Amplifier
?
8.0
7.19
DCA-RM1 (f)
Disc Clearance Amplifier
?
8.0
7.19
DTM-RM1 (c)
Disc Temperature Monitor
?
6.1
DTM-RM1 (f)
Disc Temperature Monitor
?
6.1
HPM-RM1
Hydraulic Pressure Monitor
?
4.2

OTM-RM1 (1)
Oil Temperature Monitor
?
7.1

OTM-RM1 (2)
Oil Temperature Monitor
?
7.1

SSM-RM1
Safeset Monitor
?
3.0
2. DCU-RM2

Menu
2, Aktiva enheter för summalarmskontroll


 
Enhet
aktuell
standard


Disc temp. (CD)
DTMc
-
on+alarm

Disc temp. (Flat)
DTMf
-
on+alarm

Hydr. Pressure
HPM
-
on+alarm

Motor Power
MPM
-
on+alarm

Opt. Temp -1
OTM-1
-
on+alarm

Opt. Temp -2
OTM-2
-
off


Rotor Position (CD)
POMc
-
on+alarm

Rotor Position (Flat)
POMf
-
on+alarm

Touchpoint (CD)
TVDc
-
on+alarm

Touchpoint (Flat)
TVDf 
-
on+alarm

Vibration
VIM
-
on+alarm
Menu
3, Mätområde
Enhet
aktuell
 standard


Huvudmotoreffekt
MPM
-
20.00 MW 

 
POMc Slaglängd
POM
-
50 mm 


POMf Slaglängd
POM
-
50 mm 

 
A-kammartryck
HPM-A
-
96.7 ton 

 
B-kammartryck
HPM-B
-
160.0 ton 


Malspalt CD-zon
DCAc
-
3.00 mm 


Malspalt Planzon
DCAf
-
3.00 mm 

Reg. Hires
-
-
0
Menu 4, DCA kalibr.par.
Enhet
aktuell
standard


TVDc Gräns
TVD
-
50 %


TVDf Gräns
TVD
-
50 %

Menu 5, Regulatorparametrar  CD-zon
aktuell
standard


Dödband

-
(0.05 mm 


Intervall

- 
10 s 


Förstärkning

-
100 %


Filterfaktor

- 
5 s 


Överlarm

- 
50 %


Reglerhastighet (överlarm)
-
0.10 mm/min 


Underlarm

-
10 intervall

Lågt A-kammartryck, förregling
-
Enabled 
Menu 6, Regulatorparametrar  Plan-zon
aktuell
standard


Dödband

-
(0.05 mm 


Förstärkning

-
100 %


Filterfaktor

- 
5 s 


Feed Forward ihop

- 
100 %


Feed Forward isär

- 
100 %


Vändglapp växel

- 
0.00 mm


Överlarm

- 
50 %


Reglerhastighet (överlarm)
-
0.10 mm/min


Underlarm

-
10 intervall 

Menu 7, Feed Guard inställlning
aktuell
standard


Kolvlängd

-
3.00 mm 


Säkerhetsavstånd

-
3.00 mm 


Tidsgräns

- 
30 s 

Menu 11, Gap Guard inställlning
aktuell
standard


Tid

-
2 s 


Avstånd CD-zon

-
25 % 


Avstånd Planzon

-
25 % 


Förstärkning CD-zon

-
100 %


Förstärkning Planzon

-
100 %

Menu
9, CD segmenthållartyp
aktuell
standard


CD segmenthållartyp

- 
0.25 

Menu 12, Display
aktuell
standard


Display

- 
PDU-RM2 
3. CMD-RM2 

CMD-RM2

4-polig dip-omkopplare i front
vänst. höger 
vänst.
höger

1. Drive

(
(
(
(
Drivström 1
2. Drive

(
(
(
(
Drivström 2
3. 


(
(
(
(
Används inte
4. Hold

(
(
(
(
Hållström

Ingen armgränsinställning på denna enhet.
4. CMI-RM1 

DIP-inställning
aktuell
standard
Funktion

off
on
off
on

Gänga styrskruv
SW2/1
(
(
(
(
Gänga styrskruv
SW2/2
(
(
(
(
CMD-RM1/2
SW2/3
(
(
(
(
Reversering (CMD-RM2)
SW2/4
(
(
(
(
Hastighetsintällning
aktuell
standard
Höghastighet (H_sp)

-
100 %


Låghastighet (L_sp)

-
76 %


5. MPM-RM1/MPM-RM2 

Nominell motoreffekt konfigureras i DCU-enheten. Se manual PRO-CD1.

Ingen DIP-inställning på MPM-RM1. 

DIP-inställning MPM-RM2
aktuell
standard



off
on
off
on

Använd gräns 3 (flytande) 
SW4/1
(
(
(
(
Sätt i off om ej använd

Ej använd
SW4/2
(
(
(
(
Ej använd
SW4/3
(
(
(
(
Ej använd
SW4/4
(
(
(
(
Larmgränsinställning
aktuell
standard (med 20.0 MW motoreffekt)

Låg
(L 1)

-
8.0 MW


Låglåg (L 2)

-
2.0 MW


Flytande (L 3 LEVEL)

-
4.0 MW


Flytande (L 3 TIME)

-
3.0 s

Gräns 3 (Flytande) finns endast för MPM-RM2.

6. VIM-RM1 

Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 (L 1)

-
10 mm/s


Gräns 2 (L 2)

-
8 mm/s


7. POM-RM1, CD-zon 

Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 (L 1)

-
39.00 mm 


Gräns 2 (L 2)

-
2.00 mm


Gräns 3 (L 3)

-
28.00 mm


8. POM-RM1, Planzon 
Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 (L 1)

-
25.00 mm 


Gräns 2 (L 2)

-
15.00 mm


Gräns 3 (L 3)

-
4.00 mm


9. TVD-RM1, CD-zon 
DIP-inställning
aktuell
standard
Dämpsats för givarplacering

off
on
off
on



SW3/1
(
(
(
(


SW3/2
(
(
(
(


SW3/3
(
(
(
(


SW3/4
(
(
(
(
Dämpsats produktion

off
on
off
on



SW4/1
(
(
(
(


SW4/2
(
(
(
(


SW4/3
(
(
(
(


SW4/4
(
(
(
(
Headset volym

off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(
Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 (L 1)

-
75 %


Gräns 2 (L 2)

-
50 % 

10. TVD-RM1, Planzon 
DIP-inställning
aktuell
standard
Dämpsats för givarplacering

off
on
off
on



SW3/1
(
(
(
(


SW3/2
(
(
(
(


SW3/3
(
(
(
(


SW3/4
(
(
(
(
Dämpsats produktion

off
on
off
on



SW4/1
(
(
(
(


SW4/2
(
(
(
(


SW4/3
(
(
(
(


SW4/4
(
(
(
(
Headset volym

off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(
Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 (L 1)

-
75 %


Gräns 2 (L 2)

-
50 %


11. DCA-RM1,  CD-zon 
DIP-inställning
aktuell
standard



off
on
off
on

Huvudmotorvarvtal
SW6/1
(
(
(
(
Huvudmotorvarvtal
SW6/2
(
(
(
(
Minskad mättid
SW6/3
(
(
(
(
Minskad mättid
SW6/4
(
(
(
(
Ökad mättid
SW7/1
(
(
(
(
Ökad mättid
SW7/2
(
(
(
(
Off=TDC/On=AGS
SW7/3
(
(
(
(
Givarkontroll
SW7/4
(
(
(
(
Plan/Konisk zon
SW8/1
(
(
(
(

Aktivera frontknappar
SW8/2
(
(
(
(
Mätområde
SW8/3
(
(
(
(
Responstid
SW8/4
(
(
(
(
Ej använd
SW9/1-4
(
(
(
(
Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 + + (L1)

-
1.20 mm

Gräns 2 +    (L2)

-
1.00 mm 

Gräns 1 -     (L3)

-
0.50 mm

Gräns 2 - -   (L4)

-
0.30 mm

12. DCA-RM1, Planzon 
DIP-inställning
aktuell
standard



off
on
off
on

Huvudmotorvarvtal
SW6/1
(
(
(
(
Huvudmotorvarvtal
SW6/2
(
(
(
(
Minskad mättid
SW6/3
(
(
(
(
Minskad mättid
SW6/4
(
(
(
(
Ökad mättid
SW7/1
(
(
(
(
Ökad mättid
SW7/2
(
(
(
(
Off=TDC/On=AGS
SW7/3
(
(
(
(
Givarkontroll
SW7/4
(
(
(
(
Plan/Konisk zon
SW8/1
(
(
(
(

Aktivera frontknappar
SW8/2
(
(
(
(
Mätområde
SW8/3
(
(
(
(
Responstid
SW8/4
(
(
(
(
Ej använd
SW9/1-4
(
(
(
(
Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 + + (L1)

-
1.60 mm

Gräns 2 +    (L2)

-
1.40 mm 

Gräns 1 -     (L3)

-
0.60 mm

Gräns 2 - -   (L4)

-
0.40 mm

13. DTM-RM1, CD-zon 
Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 (L1)

-
200 º


Gräns 2 (L2)

-
170 º


Gräns 3 (L3)

-
90 º

14. DTM-RM1, Planzon 
Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 (L1)

-
200 º


Gräns 2 (L2)

-
170 º


Gräns 3 (L3)

-
90 º


15. HPM-RM1 

Larmgränsinställning
aktuell
standard 
A-kammartryck, Gräns 1

-
3.1 ton (med 97.6 ton HPM-A område)
A-kammartryck, Gräns 2

-
32 ton


B-kammartryck, Gräns 1

-
96 ton (med 160 ton HPM-A område)
B-kammartryck, Gräns 2

-
64 ton


16. OTM-RM1/1 

DIP-inställning
aktuell
standard (100(C)




off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(


SW2/3
(
(
(
(


SW2/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 
aktuell
standard (med 100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-
80 °C 


Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-
70 °C 


Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-
60 °C 


Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-
50 °C

17. OTM-RM1/2 

DIP-inställning 
aktuell
standard (100(C)




off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(


SW2/3
(
(
(
(


SW2/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 
aktuell
standard (med 100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-
80 °C 


Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-
70 °C 


Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-
60 °C 


Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-
50 °C

18. SSM-RM1, optionsenhet 

DIP-inställning
aktuell
standard



off
on
off
on

Rotationstid
SW2/1
(
(
(
(


Återställning
SW2/2
(
(
(
(
Mät rotationsriktning
SW2/3
(
(
(
(
Ej använd
SW2/4
(
(
(
(
Felpulser (0-9)
SW3
-

4

19. KONTAKT
Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon:  08-556 477 00
Telefax: 08-556 477 29

E-post: service@dametric.se
Websida: www.dametric.se
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