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1. ENHETER

Enhet
Beskrivning
Serie nr. 
HW rev.
SW rev.
Raffinör
Valmet RGP-?
R?

RMS-DD1
RMS Rack
?
2.0
CMD-RM2
Control Motor Driver
?
6.2

CMI-RM1
Control Motor Interface
?
6.1
4.2

MPM-RM2
Motor Power Monitor
?
3.0
1.1

VIM-RM1/K
Vibration Monitor K-sida
?
8.1

POM-RM1
Position Monitor
?
9.0

TVD-RM2
Touchpoint Monitor DD
?


DCU-RM1
Display Control Unit RMS
?
8.0
7.06

DCA-RM2
Disc Clearance Amplifier
?


DTM-RM1
Disc Temperature Monitor
?
6.1

HPM-RM1
Hydraulic Pressure Monitor
?
4.2

OTM-RM1 (1)
Oil Temperature Monitor
?
7.1

OTM-RM1 (2)
Oil Temperature Monitor
?
7.1

OTM-RM1 (3)
Oil Temperature Monitor
?
7.1

OTM-RM1 (4)
Oil Temperature Monitor
?
7.1

OTM-RM1 (5)
Oil Temperature Monitor
?
7.1

OTM-RM1 (6)
Oil Temperature Monitor
?
7.1

SSM-RM1/K
Safeset Monitor K-sida
?
3.0

SSM-RM1/I
Safeset Monitor I-sida
?
3.0

VIM-RM1/I
Vibration Monitor I-sida
?
8.1
RMS-DDR1
RMS DD Rotorenhet


RMS-DDS1
RMS DD Statorenhet


2. DCU-RM1  

Menu 2, Aktiva enheter för Summalarmskontroll



Enhet
aktuell
standard


Disc temp.
DTM
-
on


Hydr. Pressure
HPM
-
off


Motor Power
MPM
-
on


Opt. Temp -1
OTM-1
-
off


Opt. Temp -2
OTM-2
-
off


Opt. Temp -3
OTM-3
-
off


Opt. Temp -4
OTM-4
-
off


Opt. Temp -5
OTM-5
-
off


Opt. Temp -6
OTM-6
-
off


Rotorposition
POM
-
on


Touchpoint
TVD
-
on


Vibration
VIMc
-
on


Vibration
VIMf
-
on

Menu 3, Mätområde
Enhet
aktuell
 standard


Huvudmotoreffekt
MPM
-
10.00 MW 

 
POM Slaglängd
POM
-
50 mm 


A-kammartryck
HPM-A
-
97 ton 

 
B-kammartryck
HPM-B
-
160 ton 


Malspalt 
DCA
-
2.00 mm 


RMS System
RMS
DD
DD 

Menu 4, DCA kalibreringsparametrar



Enhet
aktuell
standard


TVD Gräns
TVD
-
50 %


POM Skalning
POM
-
1

Menu 5, Regulatorparametrar 
aktuell
standard


Dödband

-
(0.05 mm 


Intervall

- 
10 s 


Förstärkning

-
100 %


Filterfaktor

- 
5 s 


Överlarm

- 
50 %


Reglerhastighet (överlarm)
-
1.00 mm/h 


Underlarm

-
10 intervall

Lågt A-kammartryck

-
Enabled 
Menu 11, Gap Guard inställlning
aktuell
standard


Tid

-
2 s 


Avstånd

-
25 % 


Förstärkning

-
100 %

Menu 6, Feed Guard inställlning
aktuell
standard


Kolvlängd

-
1.00 mm 


Säkerhetsavstånd

-
1.00 mm 


Tidsgräns

- 
10 s 

Menu 12, Display
aktuell
standard

PDU
-
on 

OP-Panel
-
-

Panel-PC
-
-
3. CMD-RM2  

DIP-inställning
aktuell
standard 
funktion

4-polig dip-omkopplare i front
vänst. höger 
vänst.
höger

1. Drive

(
(
(
(
Drivström 1

2. Drive

(
(
(
(
Drivström 2

3. 


(
(
(
(
Används ej

4. Hold

(
(
(
(
Hållström

4. CMI-RM1  

DIP-inställning
aktuell
standard
Funktion

off
on
off
on

Gänga styrskruv
SW2/1
(
(
(
(
Gänga styrskruv
SW2/2
(
(
(
(
CMD-RM1/2
SW2/3
(
(
(
(
Reversering (-RM2)
SW2/4
(
(
(
(
Hastighetsintällning
aktuell
standard
Höghastighet (H_sp)

-
100 %


Låghastighet (L_sp)

-
100 %


5. MPM-RM2  

Nominell motoreffekt konfigureras i DCU-enheten. Se manual PRO-DD1.

DIP-inställning
aktuell
standard



off
on
off
on

Använd gräns 3 (flytande) 
SW4/1
(
(
(
(
Ej använd
SW4/2
(
(
(
(
Ej använd
SW4/3
(
(
(
(
Ej använd
SW4/4
(
(
(
(
Larmgränsinställning
aktuell
standard (med 10.0 MW motoreffekt)

Låg
(L 1)

-
4.0 MW


Låglåg (L 2)

-
2.0 MW


Flytande (L 3 LEVEL)

-
2.0 MW


Flytande (L 3 TIME)

-
3.0 s
6. VIM-RM1 / K-SIDA 

Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 (L 1)

-
10 mm/s


Gräns 2 (L 2)

-
8 mm/s


7. POM-RM1  

Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 (L 1)

-
38.50 mm 


Gräns 2 (L 2)

-
30.00 mm


Gräns 3 (L 3)

-
28.00 mm


8. TVD-RM2  

DIP-inställning
aktuell
standard



off
on
off
on

Headset volym
SW2/1
(
(
(
(
Headset volym
SW2/2
(
(
(
(
Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 (L 1)

-
75 %


Gräns 2 (L 2)

-
50 % 

9. DCA-RM2  

DIP-inställning
aktuell
standard



off
on
off
on

Känslighet TVD Hög först.
SW8/1
(
(
(
(
Känslighet TVD Hög först.
SW8/2
(
(
(
(
Känslighet TVD Låg först.
SW8/3
(
(
(
(
Känslighet TVD Låg först.
SW8/4
(
(
(
(
Aktivera frontknappar
SW9/1
(
(
(
(
Ej använd
SW9/2
(
(
(
(
Ej använd
SW9/3
(
(
(
(
Kalibrering, DTM enhet
SW9/4
(
(
(
(
Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns + + (L1)

-
1.20 mm

Gräns +    (L2)

-
1.00 mm 

Gräns -     (L3)

-
0.90 mm

Gräns - L  (L4)

-
0.50 mm

Gräns - -   (L5)

-
0.20 mm

10. DTM-RM1
DIP-inställning

Ingen DIP-inställning på denna enhet.

Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 (L1)

-
200 º


Gräns 2 (L2)

-
170 º


Gräns 3 (L3)

-
90 º

11. HPM-RM1
DIP-inställning

Ingen DIP-inställning på denna enhet.

Larmgränsinställning
aktuell
standard (med 97/160 ton HPM-område)

A-kammartryck, Gräns 1

-
39 ton


A-kammartryck, Gräns 2

-
19 ton


B-kammartryck, Gräns 1

-
64 ton


B-kammartryck, Gräns 2

-
32 ton


12. OTM-RM1 / 1
(optionsenhet)

Serienummer _________
Hårdvaru-revision _________ 

DIP-inställning
aktuell
standard (100(C)




off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 
aktuell
standard (med 100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-
60 °C 


Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-
55 °C 


Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-
60 °C 


Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-
55 °C 


13. OTM-RM1 / 2
(optionsenhet)

Serienummer _________
Hårdvaru-revision _________ 

DIP-inställning 
aktuell
standard (100(C)




off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 
aktuell
standard (med 100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-
60 °C 


Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-
55 °C 


Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-
60 °C 


Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-
55 °C 

14. OTM-RM1 / 3
(optionsenhet)

DIP-inställning 
aktuell
standard (100(C)




off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 
aktuell
standard (med 100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-
60 °C 


Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-
55 °C 


Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-
60 °C 


Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-
55 °C 


15. OTM-RM1 / 4
(optionsenhet)

DIP-inställning 
aktuell
standard (100(C)




off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 
aktuell
standard (med 100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-
60 °C 


Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-
55 °C 


Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-
60 °C 


Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-
55 °C 


16. OTM-RM1 / 5
(optionsenhet)

DIP-inställning 
aktuell
standard (100(C)




off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 
aktuell
standard (med 100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-
60 °C 


Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-
55 °C 


Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-
60 °C 


Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-
55 °C 


17. OTM-RM1 / 6
(optionsenhet)

DIP-inställning 
aktuell
standard (100(C)




off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 
aktuell
standard (med 100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-
60 °C 


Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-
55 °C 


Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-
60 °C 


Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-
55 °C 


18. SSM-RM1 / K-SIDA 

DIP-inställning
aktuell
standard



off
on
off
on

Rotationstid
SW2/1
(
(
(
(


Återställning
SW2/2
(
(
(
(
Mät rotationsriktning
SW2/3
(
(
(
(
Ej använd
SW2/4
(
(
(
(
Felpulser (0-9)
SW3
-

4

19. SSM-RM1 / I-SIDA 

DIP-inställning
aktuell
standard



off
on
off
on

Rotationstid
SW2/1
(
(
(
(


Återställning
SW2/2
(
(
(
(
Mät rotationsriktning
SW2/3
(
(
(
(
Ej använd
SW2/4
(
(
(
(
Felpulser (0-9)
SW3
-

4

20. VIM-RM1 / I-SIDA  

Ingen DIP-inställning på denna enhet.

Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 (L 1)

-
10 mm/s


Gräns 2 (L 2)

-
8 mm/s


21. KONTAKT
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Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon:  08-556 477 00
Telefax: 08-556 477 29

E-post: service@dametric.se
Websida: www.dametric.se
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