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1 Allmänt

Denna parameterlista innehåller dokumentation för alla inställbara parametrar för ett RMS-system med service-display för malspaltsmätning på en RGP-68DD. Även enheternas serienummer samt revisionslägen finns dokumenterade.

Parametrar vilka redigeras från Panel-PC’n är såväl interna parametrar som parametrar lagrade i enheterna DCU-RM1, DCA-RM3, RMS-DDS2 och RMS-DDR2.

I enheten DCU-RM1 som ingår i racken finns även den del parametrar som kan redigeras både från DCU’ns knappsats samt från Panel-PC’n. Rekommendationen är att alltid använda Panel-PC’n då denna backar upp parametrarna på ett USB-flashminne.

2 Enheter
Enhet
Beskrivning
Serie nr. 
HW rev.
SW rev.
Raffinör
Valmet RGP-68DD
R 33


PPC-84T4
Panel-PC
0104
4.00
2.6.xxxx

CEC-DM1
CAN-Ethernet Converter
1089
3.00
1.06

RMS-DD1
RMS Rack
0153
1.0


CMD-RM2
Control Motor Driver
0081
2.0

CMI-RM1 
Control Motor Interface
0307
4.2
MPM-RM2
Motor Power Monitor
513
3.0
V1.1
VIM-RM1 (K)
Vibration Monitor , K-sida
825
8.1

OTM-RM1 (1)
Oil Temperature Monitor
x
7.1

OTM-RM1 (2)
Oil Temperature Monitor
x
7.1

OTM-RM1 (3)
Oil Temperature Monitor
x
7.1

OTM-RM1 (4)
Oil Temperature Monitor
x
7.1

OTM-RM1 (5)
Oil Temperature Monitor
x
7.1

OTM-RM1 (6)
Oil Temperature Monitor
x
7.1

SSM-RM1 (K)
Safeset Monitor, K-sida
x
7.1

SSM-RM1 (I)
Safeset Monitor, I-sida
x
7.1

HPM-RM1
Hydraulic Pressure Monitor
x
4.2

POM-RM1
Position Monitor
987
9.0

DTM-RM1
Disc Temperature Monitor
x
x0

DCA-RM3
Disc Clearance Amplifier
x
x
2.00

DCU-RM1
Display and Control Unit
x
7.0
7.02
VIM-RM1 (I)
Vibration Monitor, I-sida
x
8.1

RMS-DDS2
RMS Statorenhet
1040
4.20
2.00

RMS-DDP1
RMS Pick-up enhet
0003
1.1

RMS-DDR2
RMS Rotorenhet
1002
1.00
2.00

TVD-TA1
TVD Sensor
x
1.00


3 Parametrar
3.1 DCU-RM1
Parameter
Värde
Värde
Menu 2, Aktiva enheter för Summalarmskontroll



Enhet
aktuell
standard


Disc temp.
DTM
-
on


Hydr. Pressure
HPM
-
off


Motor Power
MPM
-
on


Opt. Temp -1
OTM-1
-
off


Opt. Temp -2
OTM-2
-
off


Opt. Temp -3
OTM-3
-
off


Opt. Temp -4
OTM-4
-
off


Opt. Temp -5
OTM-5
-
off


Opt. Temp -6
OTM-6
-
off


Rotorposition
POM
-
on


Touchpoint
TVD
-
on


Vibration
VIMc
-
on


Vibration
VIMf
-
on

Menu 3, Mätområde
Enhet
aktuell
 standard


Huvudmotoreffekt
MPM
-
10.00 MW 

 
POM Slaglängd
POM
-
50 mm 


A-kammartryck
HPM-A
-
97 ton 

 
B-kammartryck
HPM-B
-
160 ton 


Malspalt 
DCA
-
3.00 mm 


RMS System
RMS
DD
DD 

Menu 4, DCA kalibreringsparametrar



Enhet
aktuell
standard


TVD Gräns
TVD
-
50 %


POM Skalning
POM
-
1

Menu 5, Regulatorparametrar 
aktuell
standard


Dödband

-
(0.05 mm 


Intervall

- 
10 s 


Förstärkning

-
100 %


Filterfaktor

- 
5 s 


Överlarm

- 
50 %


Reglerhastighet (överlarm)
-
1.00 mm/h 


Underlarm

-
10 intervall


Lågt A-kammartryck

-
Enabled 

Menu 11, Gap Guard inställlning
aktuell
standard


Tid

-
2 s 


Avstånd

-
25 % 


Förstärkning

-
100 %

Menu 6, Feed Guard inställlning
aktuell
standard


Kolvlängd

-
1.00 mm 


Säkerhetsavstånd

-
1.00 mm 


Tidsgräns

- 
10 s 

Menu 12, Display
aktuell
standard

PDU
-
- 

OP-Panel
-
-

Panel-PC
-
on
3.2 PPC / DCA-RM3 
Parameter
Värde
TDC – Analog utgång område
3,00

TDC – Grovkalibrering förregling
20,00

TVD – Förstärkning, produktion
100

TVD – Förstärkning, tomgång
100

3.3 PPC / DCU-RM1 
Parameter
Värde
HPM – A-kammare område
97,0

HPM – B-kammare område
160,0

MPM – Motoreffekt område
23,00

3.4 PPC / RMS-DDS2, RMS Statorenhet

Parameter
Värde
TDC – Filter
2,0 
3.5 PPC / RMS-DDR3, RMS Rotorenhet

Parameter
Värde
Rotorhastighet
1500 (rpm)

Temperaturgräns
60 (°C)

TVD – Förstärkning
1,00

3.6 PPC / TDC Kalibrering

DTM – Temperaturökningsgräns
20

DTM – Antal kalibreringar med DTM-skrap
0

POM – Avstånd, skrap till nollpunkt
0.10 

PPC – Kalibreringsnotifikation
9999
TDC – Förstärkningsvärde
1,60
TDC – Nollvärde
0,60
TVD – Kalibreringsgräns
40

3.7 PPC / System Settings / System

Help text
Svenska

Refiner Id
R33

Refiner Type
Valmet RMS-DD1 68DD

Screen saver
10 min

 
IO

CEC Serial no.
---
Logfile format
EasyView
4 CMD-RM2  

DIP-inställning
aktuell
standard 
funktion

4-polig dip-omkopplare i front
vänst. höger 
vänst.
höger

1. Drive

(
(
(
(
Drivström 1

2. Drive

(
(
(
(
Drivström 2

3. 


(
(
(
(
Används ej

4. Hold

(
(
(
(
Hållström

Ingen larmgräns-inställning på denna enhet.
5 CMI-RM1  

DIP-inställning
aktuell
standard
Funktion

off
on
off
on

Gänga styrskruv
SW2/1
(
(
(
(
Gänga styrskruv
SW2/2
(
(
(
(
CMD-RM1/2
SW2/3
(
(
(
(
Reversering (-RM2)
SW2/4
(
(
(
(
Hastighetsintällning
aktuell
standard
Höghastighet (H_sp)

-
100 %
Låghastighet (L_sp)

-
100 %
6 MPM-RM2  

Nominell motoreffekt konfigureras med parameter ovan.

DIP-inställning
aktuell
standard



off
on
off
on

Använd gräns 3 (flytande) 
SW4/1
(
(
(
(
Ej använd
SW4/2
(
(
(
(
Ej använd
SW4/3
(
(
(
(
Ej använd
SW4/4
(
(
(
(
Larmgränsinställning
aktuell
standard (med 10.0 MW motoreffekt)

Låg
(L 1)

-
4.0 MW
Låglåg (L 2)

-
2.0 MW
Flytande (L 3 LEVEL)

-
2.0 MW
Flytande (L 3 TIME)

-
3.0 s
7 VIM-RM1 (K) 

Ingen DIP-inställning på denna enhet.

Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 (L 1)

-
10 mm/s
Gräns 2 (L 2)

-
8 mm/s
8 POM-RM1  

Ingen DIP-inställning på denna enhet.

Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 (L 1)

-
38.50 mm 
Gräns 2 (L 2)

-
30.00 mm
Gräns 3 (L 3)

-
28.00 mm
9 TVD-RM2  

DIP-inställning
aktuell
standard



off
on
off
on

Headset volym
SW2/1
(
(
(
(
Headset volym
SW2/2
(
(
(
(
Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 (L 1)

-
75 %
Gräns 2 (L 2)

-
50 % 

10 DCA-RM3  

DIP-inställning
aktuell
standard
SW 8


off
on
off
on

Ej använd
SW8/1
(
(
(
(
Ej använd
SW8/2
(
(
(
(
Ej använd
SW8/3
(
(
(
(
Ej använd
SW8/4
(
(
(
(
SW 9 


off
on
off
on
Aktivera frontknappar
SW9/1
(
(
(
(
Ej använd
SW9/2
(
(
(
(
Ej använd
SW9/3
(
(
(
(
Kalibrering, DTM enhet
SW9/4
(
(
(
(
Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns + + (L1)

-
1.20 mm

Gräns +    (L2)

-
1.00 mm 

Gräns -     (L3)

-
0.90 mm

Gräns - L  (L4)

-
0.50 mm

Gräns - -   (L5)

-
0.20 mm

11 DTM-RM1  

Ingen DIP-inställning på denna enhet.

Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 (L1)

-
200 º
Gräns 2 (L2)

-
170 º
Gräns 3 (L3)

-
90 º

12 HPM-RM1  

DIP-inställning

Ingen DIP-inställning på denna enhet.

Larmgränsinställning
aktuell
standard (med 97/160 ton HPM-område)

A-kammartryck, Gräns 1

-
39 ton
A-kammartryck, Gräns 2

-
19 ton
B-kammartryck, Gräns 1

-
64 ton
B-kammartryck, Gräns 2

-
32 ton
13 OTM-RM1 (1)
DIP-inställning
aktuell
standard (100(C)




off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 
aktuell
standard (med 100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-
60 °C 
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-
55 °C 
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-
60 °C 
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-
55 °C 
14 OTM-RM1 (2)


DIP-inställning 
aktuell
standard (100(C)




off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 
aktuell
standard (med 100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-
60 °C 
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-
55 °C 
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-
60 °C 
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-
55 °C 
15 OTM-RM1 (3)
DIP-inställning 
aktuell
standard (100(C)




off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 
aktuell
standard (med 100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-
60 °C 
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-
55 °C 
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-
60 °C 
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-
55 °C 
16 OTM-RM1 (4)
DIP-inställning 
aktuell
standard (100(C)




off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 
aktuell
standard (med 100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-
60 °C 
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-
55 °C 
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-
60 °C 
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-
55 °C 
17 OTM-RM1 (5)
DIP-inställning 
aktuell
standard (100(C)




off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 
aktuell
standard (med 100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-
60 °C 
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-
55 °C 
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-
60 °C 
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-
55 °C 
18 OTM-RM1 (6)
DIP-inställning 
aktuell
standard (100(C)




off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 
aktuell
standard (med 100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-
60 °C 
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-
55 °C 
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-
60 °C 
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-
55 °C 
19 SSM-RM1 (K) 

DIP-inställning
aktuell
standard



off
on
off
on

Rotationstid
SW2/1
(
(
(
(
Återställning
SW2/2
(
(
(
(
Mät rotationsriktning
SW2/3
(
(
(
(
Ej använd
SW2/4
(
(
(
(
Felpulser (0-9)
SW3
-

4

20 SSM-RM1 (I) 

DIP-inställning
aktuell
standard



off
on
off
on

Rotationstid
SW2/1
(
(
(
(
Återställning
SW2/2
(
(
(
(
Mät rotationsriktning
SW2/3
(
(
(
(
Ej använd
SW2/4
(
(
(
(
Felpulser (0-9)
SW3
-

4

21 VIM-RM1 (I)  

Ingen DIP-inställning på denna enhet.

Larmgränsinställning
aktuell
standard
Gräns 1 (L 1)

-
10 mm/s
Gräns 2 (L 2)

-
8 mm/s
22 KONTAKT
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Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon:  08-556 477 00
Telefax: 08-556 477 29

E-post: service@dametric.se
Websida: www.dametric.se
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