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LDU PROGRAMMIERUNGSPARAMETER
CMD PARAMETER
CMI PARAMETER
VIM PARAMETER
MPM PARAMETER
TVD PARAMETER
POM PARAMETER
HPM PARAMETER		Optionseinheit
OTM-1 PARAMETER	Optionseinheit
OTM-2 PARAMETER	Optionseinheit
EX-1 PARAMETER		Optionseinheit
EX-2 PARAMETER		Optionseinheit
EX-3 PARAMETER		Optionseinheit
1.	LDU PROGRAMMIERUNGSPARAMETER
Menu	
Parameter	Benennung	Aktuell	Standard	Max	Stufe	Masseinheit

F1rA	Parameter
PoEr 	Leistung	-	5.0	50	1/2/5	MW
FdPL 	FG Piston Länge	-	1.0	5.0	0.1	mm
FdSd 	FG Abstand	-	1.0	5.0	0.1	mm
Fdto 	FG Timeout	-	10	30	1	s
PoSL 	Pos tr. Stroke Länge	-	50.00	200	10	mm
HP_A 	Hydraulischer Druck A	-	50.0	150.0	0.5	ton
HP_b 	Hydraulischer Druck B	-	50.0	150.0	0.5	ton
FrbF 	FG Dist. vor Reset	 	 	50.00	-	mm
FrAF	FG Dist. nach Stepping	 	 	50.00	-	mm
FrdI 	FG Resultat POM	 	 	50.00	-	mm
ErCE	Electronic RMC aktiviert	-	0	1	1	
dISP	External display unit	-	1	2	1	


F2Pr	Produktion	
PrPo 	Prod. Pos. Offset	-	2.00	20.00	0.10	mm
PrPS 	Prod. Pos. Manual Set	-	0.00	50.00	0.10	mm
PrLP 	Prod. Limit Power	-	50	100	1	%
PrLt 	Prod. min Limit Time	-	10	600	1	minutes
PrP0 	Prod. Pos -0 (letzte)	-	0.00	50.00	0.01	mm
PrP1 	Prod. Pos -1	 	 	50.00	-	mm
…	…	…	…	…	…	…
PrP9 	Prod. Pos -9 (älteste)	 	 	50.00	-	mm
Potr	Pos. Geber umgekehrt	-	0	1	1	

F3tP 	Touch Point 
tPLE 	TP Grösse 	-	40	100	5	%
tPtI 	TP Zeit 	-	0.5	5.0	0.5	s
tPFU	TP  Funktion 	-	1	2	1	
tPP0 	TP Pos 0 (letzte)	 		50.00	-	mm
tPP1 	TP Pos -1 	 	 	50.00	-	mm
…	…	…	…	…	…	…
tPP9 	TP Pos -9 (älteste)	 	 	50.00	-	mm

F4PL	Mahlscheibe abgenutzt	
PLrE	M. abgenutzt wiederherstellen -	1	2	1	
PLoF	M. abgenutzt Offset	          -	50.00	50.0	0.01	mm
PLdI 	M. abgenutzt		vom  LDU Berechnet	0.01	mm
	 
Die Menüs F2Pr, F3tP und F4PL können nur bei ErCE = 1 gezeigt werden.

2.	CMD PARAMETER
CMD-RM1
2.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard	Funktion
4-Pol Wipp-Schalter an der Front	Links	Rechts	Links	Rechts
PWM							PWM Kontrolle
I*0.6							Stromreduktion
CCW							Drehrichtung
1/2							1/2 Stufenwinkel
16 pos Drehschalter an der Front	-		A		Fasstrom
2.2	Grenzjustierungen
[bookmark: OLE_LINK7]Keine auf dieser Einheit.
CMD-RM2
2.3	Schalteinstellung	Aktuell	Standard	Funktion
-Pol Wipp-Schalter an der Front	Links	Rechts	Links	Rechts
1. Drive						Triebstrom 1
2. Drive						Triebstrom 2
3. 							Nicht benutzt
4. Hold						Haltestrom
2.4	Grenzjustierungen
Keine auf dieser Einheit.

3.	CMI PARAMETER
3.1 Schalteinstellung 	Aktuell	Standard
Funktion		aus	ein	aus	ein
Siehe CMI Beschreib. 	SW2/1				
Siehe CMI Beschreib. 	SW2/2				
CMD Karte	SW2/3				
Richtung	SW2/4				
3.2	Geschwindigkeitsjustierung 	Aktuell	Standard 	Einstellbarer Bereich
Hohe (H_sp)	-		100 %	50 - 150
Niedrige (L_sp)	-		100 %	50 - 150

4.	VIM PARAMETER
4.1	Schalteinstellung
Keine auf dieser Einheit.
4.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard 	Einstellbarer Bereich
Grenze 1 (L 1)	-		10 mm/s	0 - 25
Grenze 2 (L 2)	-		8 mm/s	0 - 25

5.	MPM PARAMETER
Der Motor Nenn-Aktuell wird in der LDU-Einheit dargestellt. Siehe PROGRAMMIERUNGSANWEISUNG PRO-EX1.
5.1	Schalteinstellung MPM-RM1.
Keine Schalteinstellung an dieser Einheit. 
5.2	Schalteinstellung MPM-RM2 	Aktuell	Standard
			aus	ein	aus	ein
Grenze 3 benutzt 	SW2/1				
Nicht benutzt	SW2/2				
Nicht benutzt	SW2/3				
Nicht benutzt	SW2/4				
5.3	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard 	Einstellbarer Bereich
Niedrig (Low, L 1)	-		20 %	0 - 100 % 
Niedrig (LoLow, L 2)	-		10 %	0 - 100 % 
Fliessend (L 3 LEVEL)	-		20 %	0 - 100 % 
Fliessend (L 3 TIME)	-		3.0 s
Grenze 3 ist nur für MPM-RM2 vorgesehen	Ablesen der programmierten nominellen Motorstärke in %
6.	TVD PARAMETER
6.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard
Gebertypeinstellung	aus	ein	aus	ein
		SW5/1					
		SW5/2					
		SW5/3					
		SW5/4					
Geberplatzdämpfung	aus	ein	aus	ein
		SW3/1				
		SW3/2				
		SW3/3				
		SW3/4				
Niedrige Verstärkerdämpfung	aus	ein	aus	ein
		SW4/1				
		SW4/2				
		SW4/3				
		SW4/4				
Kopfhörer-Lautstärke	aus	ein	aus	ein
		SW2/1				
		SW2/2				
6.2 Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard 	Einstellbarer Bereich
Grenze 1 (L 1)	-		75 %	0 - 100 %
Grenze 2 (L 2)	-		50 % 	0 - 100 %
7.	POM PARAMETER
7.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard
			aus	ein	aus	ein
Nicht benutzt	SW1/1				
Nicht benutzt	SW1/2				
Nicht benutzt	SW1/3				
Nicht benutzt	SW1/4				
7.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard 	Einstellbarer Bereich
Grenze 1 (L 1)	-		39.00 mm 	0 - 50
Grenze 2 (L 2)	-		30.00 mm	0 - 50
Grenze 3 (L 3)	-		28.00 mm	0 - 50
8.	HPM PARAMETER
8.1	Schalteinstellung
Keine Schalteinstellung an dieser Einheit
8.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard 	Einstellbarer Bereich
Kanal 1, Grenze 1 (A-Kammer)	-		40 % 	0 - 100 % 
Kanal 1, Grenze 2 (A-Kammer)	-		20 %	0 - 100 % 
Kanal 2, Grenze 1 (B-Kammer)	-		40 %	0 - 100 % 
Kanal 2, Grenze 2 (B-Kammer)	-		20 %	0 - 100 % 
	Ablesen vom programmierten nominellen A und B-Kammerdruck in %.
9.	OTM-1 PARAMETER
9.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100°C)
			aus	ein	aus	ein
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
[bookmark: OLE_LINK6]Alle 4 entweder ein oder aus: 100 °C - alle aus, 200 °C - alle ein.
9.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard 	Mit 100 °C gewählt
Kanal 1, Grenze 1 (C1L1)	-		60 °C 	0 -100
Kanal 1, Grenze 2 (C1L2)	-		55 °C 	0 -100
Kanal 2, Grenze 1 (C2L1)	-		60 °C 	0 -100
Kanal 2, Grenze 2 (C2L2)	-		55 °C 	0 -100
10.	OTM-2 PARAMETER
10.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100°C)
			aus	ein	aus	ein
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alle 4 entweder ein oder aus: 100 °C - alle aus, 200 °C - alle ein.
10.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard 	Mit 100 °C gewählt
Kanal 1, Grenze 1 (C1L1)	-		60 °C 	0 -100
Kanal 1, Grenze 2 (C1L2)	-		55 °C 	0 -100
Kanal 2, Grenze 1 (C2L1)	-		60 °C 	0 -100
Kanal 2, Grenze 2 (C2L2)	-		55 °C 	0 -100
11.	EX-1 PARAMETER	(Optionseinheit)
11.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard
			aus	ein	aus	ein
		SW /1				
		SW /2				
		SW /3				
		SW /4				
11.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard
Kanal 1, Grenze 1	-		
Kanal 1, Grenze 2	-		
Kanal 2, Grenze 1	-		
Kanal 2, Grenze 2	-		
12.	EX-2 PARAMETER	(Optionseinheit)
12.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard
			aus	ein	aus	ein
		SW /1				
		SW /2				
		SW /3				
		SW /4				
12.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard
Kanal 1, Grenze 1	-		
Kanal 1, Grenze 2	-		
Kanal 2, Grenze 1	-		
Kanal 2, Grenze 2	-		
13.	EX-3 PARAMETER	(Optionseinheit)
13.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard
			aus	ein	aus	ein
		SW /1				
		SW /2				
		SW /3				
		SW /4				
13.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard
Kanal 1, Grenze 1	-		
Kanal 1, Grenze 2	-		
Kanal 2, Grenze 1	-		
Kanal 2, Grenze 2	-		
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