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1. ENHETER

Enhet
Beskrivning
Serie nr. 
HW rev.
SW rev.
Raffinör
Valmet RGP-?
R?

RMS-EX1
RMS Rack
?
2.0
LDU-RM1
Display Control Unit RMS-SD
?
5.0
4.6
CMD-RM2
Control Motor Driver
?
6.2
CMI-RM1
Control Motor Interface
?
6.1
4.2

VIM-RM1 
Vibration Monitor
?
8.1
MPM-RM2
Motor Power Monitor
?
3.0
1.1
TVD-RM3
Touchpoint Monitor
?
7.1
POM-RM1
Position Monitor
?
9.0

HPM-RM1
Hydraulic Pressure Monitor
?
4.2

OTM-RM1 (1)
Oil Temperature Monitor
?
7.1

OTM-RM1 (2)
Oil Temperature Monitor
?
7.1

2. LDU-RM1  

Meny


parameter
benämning
aktuell
standard
max
steg
enhet
F1rA
Mätparameter

PoEr 
Power
-
5.0
50
1/2/5
MW

FdPL 
FG piston length
-
1.0
5.0
0.1
mm

FdSd 
FG distans
-
1.0
5.0
0.1
mm

Fdto 
FG timeout
-
10
30
1
s

PoSL 
Pos tr. stroke length
-
50.00
200
10
mm

HP_A 
Hydraulic pressure A
-
50.0
150.0
0.5
ton

HP_b 
Hydraulic pressure B
-
50.0
150.0
0.5
ton

FrbF 
FG dist. before reset
 
 
50.00
-
mm

FrAF
FG dist. after stepping
 
 
50.00
-
mm

FrdI 
FG result POM
 
 
50.00
-
mm

ErCE
Electronic RMC enable
-
0
1
1


dISP
External display unit
-
1
2
1


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denna meny visas endast om parametern ”ErCE” ovan är satt till ”1”.
F2Pr
Produktion


PrPo 
Prod. Pos. Offset
-
2.00
20.00
0.10
mm

PrPS 
Prod. Pos. manual Set
-
0.00
50.00
0.10
mm

PrLP 
Prod. Limit Power
-
50
100
1
%

PrLt 
Prod. min Limit Time
-
10
600
1
timmar
PrP0 
Prod. Pos -0 (senaste)
-
0.00
50.00
0.01
mm

PrP1 
Prod. Pos -1
 
 
50.00
-
mm

…
…
…
…
…
…
…

PrP9 
Prod. Pos -9 (äldsta)
 
 
50.00
-
mm

Potr
Pos. Givare Reverserad
-
0
1
1


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denna meny visas endast om parametern ”ErCE” är satt till ”1”.
F3tP 
Skrappunkt 

tPLE 
TP Level 
-
40
100
5
%

tPtI 
TP time 
-
0.5
5
0.5
s

tPFU
TP  Function 
-
1
2
1


tPP0 
TP Pos 0 (latest)
 

50.00
-
mm

tPP1 
TP Pos -1 
 
 
50.00
-
mm

…
…
…
…
…
…
…

tPP9 
TP Pos -9 (oldest)
 
 
50.00
-
mm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denna meny visas endast om parametern ”ErCE” är satt till ”1”.
F4PL
Segmentslitage


PLrE
Plate wear reset
-
1
2
1


PLoF
Plate wear offset
-
50.00
50.0
0.01
mm

PLdI 
Plate wear amount

Räknas fram av LDU
0.01
mm 

3. CMD-RM2  

DIP-inställning
aktuell
standard 
funktion

4-polig dip-omkopplare i front
vänst. höger 
vänst.
höger

1. Drive

(
(
(
(
Drivström 1

2. Drive

(
(
(
(
Drivström 2

3. 


(
(
(
(
Används ej

4. Hold

(
(
(
(
Hållström

Ingen larmgränsinställning inställning på denna enhet.
4. CMI-RM1  

DIP-inställning 
aktuell
standard
Funktion

off
on
off
on

Gänga styrskruv
SW2/1
(
(
(
(
Gänga styrskruv
SW2/2
(
(
(
(
CMD-kort
SW2/3
(
(
(
(
Riktning
SW2/4
(
(
(
(
Hastighetsinsällning 
aktuell
standard 
justerområde
Höghastighet (H_sp)
-

100 %
50 - 150

Låghastighet (L_sp)
-

100 %
50 - 150

5. VIM-RM1  

Larmgränsinställning 
aktuell
standard 
justerområde
Gräns 1 (L 1)
-

10 mm/s
0 - 25

Gräns 2 (L 2)
-

8 mm/s
0 - 25

6. MPM-RM1 / MPM-RM2  

Nominell motoreffekt konfigureras i LDU-enheten. Se manual PRO-EX1.

DIP-inställning MPM-RM2 
aktuell
standard




off
on
off
on

Använd gräns 3 (flytande) SW4/1
(
(
(
(
Sätt i off om ej använd

Ej använd
SW4/2
(
(
(
(
Ej använd
SW4/3
(
(
(
(
Ej använd
SW4/4
(
(
(
(
Larmgränsinställning 
aktuell
standard 
justerområde
Låg
(L 1)
-

20 % av P
0 - 100 % av P

Låglåg (L 2)
-

10 % av P
0 - 100 % av P

Flytande (L 3 LEVEL)
-

20 % av P
0 - 100 % av P

Flytande (L 3 TIME)
-

3.0 s

Gräns 3 (Flytande) finns


P är programmerad 

endast för MPM-RM2.


huvudmotoreffekt.

7. TVD-RM3  

DIP-inställning 
aktuell
standard
Dämpsats för givartyp
off
on
off
on



SW5/1
(
(
(
(




SW5/2
(
(
(
(




SW5/3
(
(
(
(




SW5/4
(
(
(
(


Dämpsats för givarplacering
off
on
off
on



SW3/1
(
(
(
(


SW3/2
(
(
(
(


SW3/3
(
(
(
(


SW3/4
(
(
(
(
Dämpsats produktion
off
on
off
on



SW4/1
(
(
(
(


SW4/2
(
(
(
(


SW4/3
(
(
(
(


SW4/4
(
(
(
(
Headset volym

off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(
Larmgränsinställning 
aktuell
standard 
justerområde
Gräns 1 (L 1)
-

75 %
0 - 100 %

Gräns 2 (L 2)
-

50 % 
0 - 100 %

8. POM-RM1  

Larmgränsinställning 
aktuell
standard 
justerområde
Gräns 1 (L 1)
-

39.00 mm 
0 - 50

Gräns 2 (L 2)
-

30.00 mm
0 - 50

Gräns 3 (L 3)
-

28.00 mm
0 - 50

9. HPM-RM1  

Larmgränsinställning 
aktuell
standard 
justerområde
Kanal 1, Gräns 1 (A-kammare)
-

40 % av A
0 - 100 % av A

Kanal 1, Gräns 2 (A-kammare)
-

20 % av A
0 - 100 % av A

Kanal 2, Gräns 1 (B-kammare)
-

40 % av B
0 - 100 % av B

Kanal 2, Gräns 2 (B-kammare)
-

20 % av B
0 - 100 % av B



A och B avser programmerade nominella A resp. B-kammartryck

10. OTM-RM1 / 1  

DIP-inställning 
aktuell
standard (100(C)




off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(


SW2/3
(
(
(
(


SW2/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 
100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 
aktuell
standard (100°C) justeromr. (100°C)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)
-

60 °C 
0 -100

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)
-

55 °C 
0 -100

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)
-

60 °C 
0 -100

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)
-

55 °C 
0 -100

11. OTM-RM1 / 2  

DIP-inställning 
aktuell
standard (100(C)



off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(


SW2/3
(
(
(
(


SW2/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 
100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 
aktuell
standard (100°C) justeromr. (100°C)
Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)
-

60 °C 
0 -100

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)
-

55 °C 
0 -100

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)
-

60 °C 
0 -100

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)
-

55 °C 
0 -100

12. EX-1
(Optionsenhet)

DIP-inställning 
aktuell
standard



off
on
off
on



SW /1
(
(
(
(


SW /2
(
(
(
(


SW /3
(
(
(
(


SW /4
(
(
(
(
Larmgränsinställning 
aktuell
standard
Kanal 1, Gräns 1
-

Kanal 1, Gräns 2
-

Kanal 2, Gräns 1
-

Kanal 2, Gräns 2
-

13. EX-2
(Optionsenhet)

DIP-inställning 
aktuell
standard



off
on
off
on



SW /1
(
(
(
(


SW /2
(
(
(
(


SW /3
(
(
(
(


SW /4
(
(
(
(
Larmgränsinställning 
aktuell
standard
Kanal 1, Gräns 1
-

Kanal 1, Gräns 2
-

Kanal 2, Gräns 1
-

Kanal 2, Gräns 2
-

14. EX-3
(Optionsenhet)

DIP-inställning 
aktuell
standard



off
on
off
on



SW /1
(
(
(
(


SW /2
(
(
(
(


SW /3
(
(
(
(


SW /4
(
(
(
(
Larmgränsinställning 
aktuell
standard
Kanal 1, Gräns 1
-

Kanal 1, Gräns 2
-

Kanal 2, Gräns 1
-

Kanal 2, Gräns 2
-

15. KONTAKT
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Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon:  08-556 477 00
Telefax: 08-556 477 29

E-post: service@dametric.se
Websida: www.dametric.se
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