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1.
DCM PROGRAMMIERUNGSPARAMETER

Parameter
Aktuell
Standard
Justierungsbereich
Motor Speed
-

1500
480-3000 rpm

TDC Range
-

2.00
2.00 / 3.00 Mm

DCA Filter
-

2
0.5 / 10 Hz

TVD Cal. Level
-

50
10 / 100 %

TDC Zero Par
-

0.50
0.10 / 1.50 Mm

TDC Span Par
-

1.50
0.70 / 2.00 Mm

TDC Coar. Par
-

3.80
2.00 / 5.00 Mm

MPM Power
-

5.0
0.1 / 50.0 MW

HPM A-Press
-

50.0
10.0 / 150.0 ton
HPM B-Press
-

50.0
10.0 / 150.0 ton
Gap/POM ratio
-

1.00
0.01-1.00 ratio
DCM Limits
Aktuell
Standard
Justierungsbereich
TDC ++
-

1.20
0.20 / 3.00 Mm

TDC +
-

1.10
0.20 / 3.00 Mm

TDC -
-

0.50
0.20 / 3.00 Mm

TDC --
-

0.30
0.20 / 3.00 Mm

DTM1 (high)
-

200
0 / 250 ˚C

DTM2 (middle)
-

150
0 / 250 ˚C

DTM3 (low)
-

100
0 / 250 ˚C

Units

Aktuell
Standard
Justierungsbereich
DTM

-

ON
ON/OFF

POM

-

ON
ON/OFF

TVD

-

ON
ON1/ON2/OFF

VIM

-

OFF
ON1/ON2/OFF

OTM-1
-

OFF
ON1/ON2/OFF

OTM-2
-

OFF
ON1/ON2/OFF

MPM

-

OFF
ON1/ON2/OFF

HPM

-

OFF
ON1/ON2/OFF

2.
POM PARAMETER

DIP-Einstellung

Keine DIP-Einstellung an dieser Einheit.

Alarmgrenzeinstellung
Aktuell
Standard 
Justierungsbereich
Grenze 1 (L 1)
-

39.00 Mm 
0 – 50 Mm
Grenze 2 (L 2)
-

30.00 Mm
0 – 50 Mm
Grenze 3 (L 3)
-

28.00 Mm
0 – 50 Mm
3.
TVD PARAMETER (TVD-RM1)

DIP-Einstellung
Aktuell
Standard
Dämpfungssatz für Geberanbringung
off
on
off
on



SW3/1
(
(
(
(


SW3/2
(
(
(
(


SW3/3
(
(
(
(


SW3/4
(
(
(
(
Dämpfungssatz für Produktion
off
on
off
on



SW4/1
(
(
(
(


SW4/2
(
(
(
(


SW4/3
(
(
(
(


SW4/4
(
(
(
(
Kopfhörer Lautstärke
off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(
Alarmgrenzeinstellung
Aktuell
Standard 
Justierungsbereich
Grenze 1 (L 1)
-

75 %
0 - 100 %

Grenze 2 (L 2)
-

50 % 
0 - 100 %

4.
VIM PARAMETER
(Optionseinheit)

DIP-Einstellung

Keine DIP-Einstellung an dieser Einheit.

Alarmgrenzeinstellung
Aktuell
Standard 
Justierungsbereich
Grenze 1 (L 1)
-

10 Mm/s
0 – 25 Mm/s
Grenze 2 (L 2)
-

8 Mm/s
0 – 25 Mm/s
5.
MPM PARAMETER
(Optionseinheit)

Der nominelle Motoreffekt wird in der LDU-Einheit eingestellt. Siehe Bedienungsanweisung PRO-EX1.

DIP-Einstellung MPM-RM1
Keine DIP-Einstellung an dieser Einheit. 

DIP-Einstellung MPM-RM2
Aktuell
Standard



off
on
off
on

Grenze 3 benutzt (fliessend) SW4/1
(
(
(
(
 off – wenn nicht benutzt
Nicht benutzt
SW4/2
(
(
(
(
Nicht benutzt
SW4/3
(
(
(
(
Nicht benutzt
SW4/4
(
(
(
(
Alarmgrenzeinstellung
Aktuell
Standard 
Justierungsbereich
Niedrig (L 1)
-

5.0 MW
0.1 – 50 MW
Niedrigniedrig (L 2)
-

1.0 MW
0.1 – 50 MW
Fliessend (L 3 LEVEL)
-

3.0 MW
0.1 – 50 MW
Fliessend (L 3 TIME)
-

3.0 s
0 – 10 s 

Grenze 3 (fliessend) vorhanden


P ist der programmierte 

nur für MPM-RM2.


Hauptmotoreffekt.

6.
HPM PARAMETER
(Optionseinheit)

DIP-Einstellung

Keine DIP-Einstellung an dieser Einheit.

Alarmgrenzeinstellung
Aktuell
Standard 
Justierungsgebiet
Kanal 1, Grenze 1 (A-Kammer)
-

3.0 ton
10 – 150 ton
Kanal 1, Grenze 2 (A-Kammer)
-

5.0 ton
10 – 150 ton
Kanal 2, Grenze 1 (B-Kammer)
-

50.0 ton
10 – 150 ton
Kanal 2, Grenze 2 (B-Kammer)
-

60.0 ton
10 – 150 ton


A und B = nomineller A resp. B-Kammerdruck
7.
OTM-1 PARAMETER
(Optionseinheit)

DIP-Einstellung
Aktuell
Standard (100 (C)



off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Alle 4 müssen auf off oder on stehen: 
100 °C – alle auf off stellen, 200 °C – alle auf on stellen.

Alarmgrenzeinstellung
Aktuell
Standard (100 °C) Justierber. (100 °C)
Kanal 1, Grenze 1 (C1L1)
-

60 °C 
0 – 100 °C
Kanal 1, Grenze 2 (C1L2)
-

55 °C 
0 – 100 °C 
Kanal 2, Grenze 1 (C2L1)
-

60 °C 
0 – 100 °C
Kanal 2, Grenze 2 (C2L2)
-

55 °C 
0 – 100 °C
8.
OTM-2 PARAMETER
(Optionseinheit)

DIP-Einstellung
Aktuell
Standard (100 (C)



off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Alle 4 müssen auf off oder on stehen: 
100 °C – alle auf off stellen, 200 °C – alle auf on stellen.

Alarmgrenzeinstellung
Aktuell
Standard (100 °C) Justierber. (100 °C)
Kanal 1, Grenze 1 (C1L1)
-

60 °C 
0 – 100 °C
Kanal 1, Grenze 2 (C1L2)
-

55 °C 
0 – 100 °C
Kanal 2, Grenze 1 (C2L1)
-

60 °C 
0 – 100 °C
Kanal 2, Grenze 2 (C2L2)
-

55 °C 
0 – 100 °C
9.
KONTAKTIEREN SIE UNS
Entwicklung, produktion und unterhaltung:
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Dametric AB
Jägerhorns väg 19, SE-141 75 Kungens Kurva, Schweden
Telefon: +46 (0)8-556 477 00
Telefax: +46 (0)8-556 477 29

E-Mail: dametric@dametric.se
Website: www.dametric.se
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