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YKSIKÖT
Yksiköt
Kuvaus
Sarja no. 
HW rev.
SW rev.
Raffinörtyp
Valmet RGP-?

-


RMS-RS1
RMS Replacement System
? 
3.1


DCM-RM1
Disc Clearance Module
? 
6.1
1.70

RPU-RM2
RMS Power Unit
? 
1.0


RRU-RM1 (1)
RMS Relay Unit
? 
2.0


RRU-RM1 (2)
RMS Relay Unit
? 
2.0


POM-RM1
Position Monitor
? 
9.0


TVD-RM1/3
Position Monitor
? 
7.1


VIM-RM1
Position Monitor
? 
7.1


MPM-RM1/2
Motor Power Monitor
? 
4.1
1.1


HPM-RM1
Hydraulic Pressure Monitor
?
4.2

OTM-RM1 (1)
Optional Temp. Monitor
? 
7.1


OTM-RM1 (2)
Optional Temp. Monitor
? 
7.1


DXM-DM1
Digital Extension Module
? 
2.0
1.04
DCM OHJELMOINTIPARAMETRIT

Parametrit
ajankohtainen
vakio
säätöalue

Motor Speed
-

1500
480-3000 rpm

TDC Range
-

2.00
2.00 / 3.00 / 4.50 mm

DCA Filter
-

2
0.5 / 10 Hz

TVD Cal. Level
-

50
10 / 100 %

TDC Zero Par
-

0.50
0.10 / 1.50 mm

TDC Span Par
-

1.50
0.70 / 2.00 mm

POM Coarse Interlock
-

0.00
0.00 / 50.00 mm
MPM Power
-

5.0
0.1 / 50.0 MW

HPM A-Press
-

50.0
10.0 / 150.0 ton

HPM B-Press
-

50.0
10.0 / 150.0 ton

Gap/POM ratio
-

1.0
0.01-1.00 
CAN node no.
-

0
0 / 2
RMS System
-

TDC
TDC/AGS-SD/…

*FG Timeout
-

10
0/60

*FG Pist. len.
-

1.00
0.00/9.00

*FG Safe dist.
-

1.00
0.00/9.00

* = valittavissa, kun DXM:n vakioasetus on ”ON_CAN” alempana kohdassa ’Units’.

DCM Limits
ajankohtainen
vakio
säätöalue

TDC ++
-

1.20
0.20 / 3.00 mm

TDC +
-

1.10
0.20 / 3.00 mm

TDC SP
-

0.75
0.20 / 3.00 mm
TDC -
-

0.50
0.20 / 3.00 mm

TDC --
-

0.30
0.20 / 3.00 mm

DTM1 (high)
-

200
0 / 250 ˚C

DTM2 (low)
-

150
0 / 250 ˚C

Units

ajankohtainen
vakio
säätöalue

DTM

-

ON
ON/OFF

POM

-

ON
ON/OFF

TVD

-

ON
ON1/ON2/OFF

VIM

-

OFF
ON1/ON2/OFF

OTM-1
-

OFF
ON1/ON2/OFF

OTM-2
-

OFF
ON1/ON2/OFF

MPM

-

OFF
ON1/ON2/OFF

HPM

-

OFF
ON1/ON2/OFF

POM PARAMETRIT

DIP-asetus

Ei DIP-asetusta tälle yksikölle.

Hälytysrajan asetus
ajankohtainen
vakio 
säätöalue
Raja 1 (L 1)
-

39.00 mm 
0 – 50 mm

Raja 2 (L 2)
-

30.00 mm
0 – 50 mm

Raja 3 (L 3)
-

28.00 mm
0 – 50 mm

TVD PARAMETRIT (TVD-RM1)

DIP-asetus
ajankohtainen
vakio
Vaimennussarja anturisijoitukselle
off
on
off
on



SW3/1
(
(
(
(


SW3/2
(
(
(
(


SW3/3
(
(
(
(


SW3/4
(
(
(
(
Vaimennussarja tuotanto
off
on
off
on



SW4/1
(
(
(
(


SW4/2
(
(
(
(


SW4/3
(
(
(
(


SW4/4
(
(
(
(
Kuulokkeet äänenvoimakkuus
off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(
Hälytysrajan asetus
ajankohtainen
vakio 
säätöalue
Raja 1 (L 1)
-

75 %
0 - 100 %

Raja 2 (L 2)
-

50 % 
0 - 100 %

VIM PARAMETRIT
(Valinnaisyksikkö)

DIP-asetus

Ei DIP-asetusta tälle yksikölle.

Hälytysrajan asetus
ajankohtainen
vakio 
säätöalue
Raja 1 (L 1)
-

10 mm/s
0 – 25 mm/s

Raja 2 (L 2)
-

8 mm/s
0 – 25 mm/s

MPM PARAMETRIT
(Valinnaisyksikkö)

Nimellinen moottoriteho konfiguroidaan LDU-yksiköltä. Katso käsikirjasta PRO-EX1.

DIP-asetus MPM-RM1
Ei DIP-asetusta tälle yksikölle. 

DIP-asetus MPM-RM2
ajankohtainen
vakio




off
on
off
on

Käytä rajaa 3 (kelluva) SW4/1
(
(
(
(
Valitse off, jos ei käytössä.
Ei käytetty
SW4/2
(
(
(
(
Ei käytetty
SW4/3
(
(
(
(
Ei käytetty
SW4/4
(
(
(
(
Hälytysrajan asetus
ajankohtainen
vakio 
säätöalue
Alhainen (L 1)
-

5.0 MW
0.1 – 50 MW
Erittäin alhainen (L 2)
-

1.0 MW
0.1 – 50 MW
Kelluva (L 3 LEVEL)
-

3.0 MW
0.1 – 50 MW

Kelluva (L 3 TIME)
-

3.0 s
0 – 10 s

Raja 3 (kelluva) on ohjelmoitu


P on ohjelmoitu 

vain MPM-RM2:lle.


päämottoriteho.

HPM PARAMETRIT
(Valinnaisyksikkö)

DIP-asetus

Ei DIP-asetusta tälle yksikölle.

Hälytysrajan asetus
ajankohtainen
vakio 
säätöalue
Kanava 1, Raja 1 (A-kammio)
-

3.0 tonnia
10 – 150 tonnia
Kanava 1, Raja 2 (A-kammio)
-

5.0 tonnia
10 – 150 tonnia
Kanava 2, Raja 1 (B-kammio)
-

50.0 tonnia
10 – 150 tonnia
Kanava 2, Raja 2 (B-kammio)
-

60.0 tonnia
10 – 150 tonnia


A:lla ja B:llä tarkoitetaan ohjelmoituja nimellisiä A- ja B-kammiopaineita.

OTM-1 PARAMETRIT
(Valinnaisyksikkö)

DIP-asetus
ajankohtainen
vakio (100 (C)




off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Kaikki (4 parametriä) on asetettava joko off- tai on-tilaan: 
100 °C – aseta kaikki tilaan off, 200 °C – aseta kaikki tilaan on.

Hälytysrajan asetus
ajankohtainen
vakio (100 °C) säätöalue (100 °C)

Kanava 1, Raja 1 (C1L1)
-

60 °C 
0 - 100 °C

Kanava 1, Raja 2 (C1L2)
-

55 °C 
0 - 100 °C

Kanava 2, Raja 1 (C2L1)
-

60 °C 
0 - 100 °C

Kanava 2, Raja 2 (C2L2)
-

55 °C 
0 - 100 °C

OTM-2 PARAMETRIT
(Valinnaisyksikkö)

DIP-asetus
ajankohtainen
vakio (100 (C)



off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Kaikki (4 parametriä) asetettava joko off- tai on-tilaan: 
100 °C – aseta kaikki tilaan off, 200 °C – aseta kaikki tilaan on.

Hälytysrajan asetus
ajankohtainen
vakio (100 °C) säätöalue (100 °C)
Kanava 1, Raja 1 (C1L1)
-

60 °C 
0 - 100 °C

Kanava 1, Raja 2 (C1L2)
-

55 °C 
0 - 100 °C

Kanava 2, Raja 1 (C2L1)
-

60 °C 
0 - 100 °C

Kanava 2, Raja 2 (C2L2)
-

55 °C 
0 - 100 °C
REVISIOT
27.8.2007 
Päivitys DCM-RM1 versioon 1.60 joka sisältää suuremman terävälin mittausalueen.
2.11.2010
Hälytysraja DTM-3 on poistettu samassa yhteydessä kun viides terävälimittauksen (TDC) raja on lisätty (TDC-SP).
29.4.2011 
Otettu käyttöön yksikköjen sarjanumerot ja revisio.

24.6.2014. 
Otettu käyttöön FeedGuard-valvonta yhdessä DXM-DM1:n kanssa. 
DCM-RM1:n ohjelmistoversio 1.70 tai myöhempi versio.

1.8.2014
Valmet
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