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1. ENHETER
Enhet
Beskrivning
Serie nr.
HW rev.
SW rev.
Raffinörtyp
Valmet RGP-?

-


RMS-RS1
RMS Replacement System
? 
3.1

DCM-RM1
Disc Clearance Module
? 
6.1
1.70
RPU-RM2
RMS Power Unit
? 
1.0


RRU-RM1 (1)
RMS Relay Unit
? 
2.0


RRU-RM1 (2)
RMS Relay Unit
? 
2.0


POM-RM1
Position Monitor
? 
9.0


TVD-RM1/3
Position Monitor
? 
7.1


VIM-RM1
Position Monitor
? 
7.1


MPM-RM1/2
Motor Power Monitor
? 
4.1
1.1


HPM-RM1
Hydraulic Pressure Monitor
?
4.2

OTM-RM1 (1)
Optional Temp. Monitor
? 
7.1


OTM-RM1 (2)
Optional Temp. Monitor
? 
7.1


DXM-DM1
Digital Extension Module
? 
2.0
1.04
2. DCM-RM1
Parametrar
aktuell
standard
justerområde

Motor Speed
-

1500
480-3000 rpm

TDC Range
-

2.00
2.00 / 3.00 / 4.50 mm

DCA Filter
-

2
0.5 / 10 Hz

TVD Cal. Level
-

50
10 / 100 %

TDC Zero Par
-

0.50
0.10 / 1.50 mm

TDC Span Par
-

1.50
0.70 / 2.00 mm

POM Coarse Interlock
-

0.00
0.00 / 50.00 mm

MPM Power
-

5.0
0.1 / 50.0 MW

HPM A-Press
-

50.0
10.0 / 150.0 ton
HPM B-Press
-

50.0
10.0 / 150.0 ton
Gap/POM ratio
-

1.0
0.01-1.00 
CAN node no.
-

0
0 / 2
RMS System
-

TDC
TDC/AGS-SD/…

*FG Timeout
-

10
0/60

*FG Pist. len.
-

1.00
0.00/9.00
*FG Safe dist.
-

1.00
0.00/9.00

* = valbara då DXM är satt till ”ON_CAN” under ’Units’ nedan.
DCM Limits
aktuell
standard
justerområde

TDC ++
-

1.20
0.20 / 3.00 mm

TDC +
-

1.10
0.20 / 3.00 mm

TDC SP
-

0.75
0.20 / 3.00 mm

TDC -
-

0.50
0.20 / 3.00 mm

TDC --
-

0.30
0.20 / 3.00 mm

DTM1 (high)
-

200
0 / 250 ˚C

DTM2 (low)
-

150
0 / 250 ˚C

Units

aktuell
standard
justerområde

DTM

-

ON
ON/OFF

POM

-

ON
ON/OFF

TVD

-

ON
ON1/ON2/OFF

VIM

-

OFF
ON1/ON2/OFF

OTM-1
-

OFF
ON1/ON2/OFF

OTM-2
-

OFF
ON1/ON2/OFF

MPM

-

OFF
ON1/ON2/OFF

HPM

-

OFF
ON1/ON2/OFF

DXM

-

OFF
OFF/ON_CAN

3. POM-RM1
Ingen DIP-inställning på denna enhet.

Larmgränsinställning
aktuell
standard 
justerområde
Gräns 1 (L 1)
-

39.00 mm 
0 – 50 mm
Gräns 2 (L 2)
-

30.00 mm
0 – 50 mm
Gräns 3 (L 3)
-

28.00 mm
0 – 50 mm
4. TVD-RM1
DIP-inställning
aktuell
standard
Dämpsats för givarplacering
off
on
off
on



SW3/1
(
(
(
(


SW3/2
(
(
(
(


SW3/3
(
(
(
(


SW3/4
(
(
(
(
Dämpsats för produktion
off
on
off
on



SW4/1
(
(
(
(


SW4/2
(
(
(
(


SW4/3
(
(
(
(


SW4/4
(
(
(
(
Headsetvolym

off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(
Larmgränsinställning
aktuell
standard 
justerområde
Gräns 1 (L 1)
-

75 %
0 - 100 %

Gräns 2 (L 2)
-

50 % 
0 - 100 %
5. VIM-RM1  
(Optionsenhet)

Ingen DIP-inställning på denna enhet.

Larmgränsinställning
aktuell
standard 
justerområde
Gräns 1 (L 1)
-

10 mm/s
0 – 25 mm/s
Gräns 2 (L 2)
-

8 mm/s
0 – 25 mm/s
6. MPM-RM1 / MPM-RM2  
(Optionsenhet)

Nominell motoreffekt konfigureras i LDU-enheten. Se manual PRO-EX1.
Ingen DIP-inställning på MPM-RM1. 

DIP-inställning MPM-RM2
aktuell
standard




off
on
off
on

Använd gräns 3 (flytande) SW4/1
(
(
(
(
Sätt i off om ej använd.
Ej använd
SW4/2
(
(
(
(
Ej använd
SW4/3
(
(
(
(
Ej använd
SW4/4
(
(
(
(
Larmgränsinställning
aktuell
standard 
justerområde
Låg
(L 1)
-

5.0 MW
0.1 – 50 MW
Låglåg (L 2)
-

1.0 MW
0.1 – 50 MW
Flytande (L 3 LEVEL)
-

3.0 MW
0.1 – 50 MW

Flytande (L 3 TIME)
-

3.0 s
0 – 10 s
Gräns 3 (flytande) finns


P är programmerad 

endast för MPM-RM2.


huvudmotoreffekt.

7. HPM-RM1  
(Optionsenhet)

Ingen DIP-inställning på denna enhet.

Larmgränsinställning
aktuell
standard 
justerområde
Kanal 1, Gräns 1 (A-kammare)
-

3.0 ton
10 – 150 ton
Kanal 1, Gräns 2 (A-kammare)
-

5.0 ton
10 – 150 ton
Kanal 2, Gräns 1 (B-kammare)
-

50.0 ton
10 – 150 ton
Kanal 2, Gräns 2 (B-kammare)
-

60.0 ton
10 – 150 ton
8. OTM-RM1 (1)
(Optionsenhet)

DIP-inställning
aktuell
standard (100 (C)




off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 
100 °C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning
aktuell
standard (100 °C) justeromr. (100 °C)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)
-

60 °C 
0 - 100 °C
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)
-

55 °C 
0 - 100 °C
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)
-

60 °C 
0 - 100 °C
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)
-

55 °C 
0 - 100 °C
9. OTM-RM1 (2)
(Optionsenhet)

DIP-inställning
aktuell
standard (100 (C)



off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 
100 °C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning
aktuell
standard (100 °C) justeromr. (100 °C)
Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)
-

60 °C 
0 - 100 °C
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)
-

55 °C 
0 - 100 °C
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)
-

60 °C 
0 - 100 °C
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)
-

55 °C 
0 - 100 °C
10. REVISIONER
2007-08- 27. 
Uppdaterad för DCM-RM1 version 1.60 med större mätområde.

2010-11-02. 
Den tredje DTM-gränsen är ersatt med en femte TDC-gräns (TDC-SP).
2011-04-29. 
Infört serienummer och revision för enheterna.

2014-06-24. 
Infört övervakning av FeedGuard tillsammans med DXM-DM1. 
DCM-RM1 med programvara 1.70 eller senare.

2014-08-01
Valmet.

11. KONTAKT
Utveckling, produktion och underhåll:
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Dametric AB

Jägerhorns väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon: 08-556 477 00
Fax: 08-556 477 29

E-mail: service@dametric.se
Hemsida: www.dametric.se
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