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1. Allmänt
Denna parameterlista innehåller dokumentation för alla inställbara parametrar för ett RMS-system med service-display för malspaltsmätning på en RGP-65DD. Även enheternas serienummer samt revisionslägen finns dokumenterade.
Parametrar vilka redigeras från Panel-PC’n är såväl interna parametrar som parametrar lagrade i enheterna DCM-RM2, RMS-DDS2 och RMS-DDR3.

I enheten DCM-RM2 som ingår i racken finns även den del parametrar som kan redigeras både från DCM’ens knappsats samt från Panel-PC’n. Rekommendationen är att alltid använda Panel-PC’n då denna backar upp parametrarna på ett USB-flashminne.

2. Enheter
Enhet
Beskrivning
Serie nr. 
HW rev.
SW rev.
Raffinör
Valmet RGP-65DD
R 13


PPC-84T4
Panel-PC
0103
4.00
2.6.xxxx

CEC-DM1
CAN-Ethernet Converter
1089
3.00
1.06

RMS-RS2
RMS Rack
0153
1.0


RPU-RM2
RMS Power Unit
0081
2.0

RRU-RM1 (1)
RMS Relay Unit
0307
2.0

RRU-RM1 (2)
RMS Relay Unit
0308
2.0

DCM-RM2
Disc Clearance Module
1001
7.0
2.00

POM-RM1
Position Monitor
987
9.0

VIM-RM1 (I)
Vibration Monitor
825
8.1

VIM-RM1 (K)
Vibration Monitor
824
8.1

MPM-RM2
Motor Power Monitor
513
3.0
V1.1
HPM-RM1
Hydraulic Pressure Monitor
N/A
4.2

OTM-RM1
Oil Temperature Monitor
N/A
7.1

RMS-DDS2
RMS Statorenhet
1040
4.20
2.00

RMS-DDP1
RMS Pick-up enhet
0003
1.1

RMS-DDR3
RMS Rotorenhet
1002
1.00
2.00

3. Panel-PC

3.1. DCM-RM2
Parameter
Värde

AOM - DM1 Hårdvarurevision
3.00 
AOM - DM1 Mjukvarurevision
1.04 

AOM - DM1 Serienummer
1033 

DTM - Gränsvärde Hög
200

DTM - Gränsvärde Låg
100

DXM - DM1 Hårdvarurevision
1.00 

DXM - DM1 Inställning
1

DXM - DM1 Mjukvarurevision
1.01

DXM - DM1 Serienummer
1000 
DCA - Max-gräns för registrering av produktionstid
1.50

HPM - A-Kammartryck
50.0

HPM - B-Kammartryck
50.0

MPM - Motoreffekt 
23.0
MPM - Produktionsgräns
2.0

POM - GAP/POM förhållande
1.0 

TDC - Analog utgång område 
2.00
TDC - Grovkalibrering, förregling
24.00

TDC - Gränsvärde -
0.80
TDC - Gränsvärde - -
0.45
TDC - Gränsvärde - SP
0.70

TDC - Gränsvärde +
1.00

TDC - Gränsvärde + +
1.20

TVD – larmgräns 1
20
TVD – larmgräns 2
40
3.2. RMS-DDS2
RMS Statorenhet

Parameter
Värde
TDC – Filter
2,0 
Trafo-ström
1,36 (A)

3.3. RMS-DDR3
RMS Rotorenhet

Parameter
Värde
Rotorhastighet
1500 (rpm)
Temperaturgräns
60 (°C)

TVD – Förstärkning
1,00
3.4. TDC Kalibrering

DCA- DTM skrapräknare
POM – Avstånd, skrap till nollpunkt
0.10 

PPC – AGS kalibreringsnotifikation
14
TDC – Förstärkningsvärde
1,45

TDC – Nollvärde
0,45

TVD – Kalibreringsgräns
20

3.5. System Settings

 
System
Help text
Svenska
Refiner Id
R13

Refiner Type
Valmet RMS-RS2-DD 65DD

Screen saver
10 min

 
IO
CEC Serial no.
1089
Logfile format
EasyView

4. RMS-RACK
4.1. DCM-RM2
Parameter
Värde

RMS System
RS2-DD

CAN node no.
1
Parameter för att aktivera enheter
Värde

DTM
ON + ALARM

POM
ON + ALARM 

TVD
ON

VIM-I
RS1 + ALARM 

VIM-K
ON + ALARM
OTM-1
OFF

OTM-2
OFF

MPM
RS2 + ALARM
HPM
OFF
4.2. POM-RM1  

Larmgränsinställning 
aktuell
standard 
justerområde
Gräns 1 (L 1)
N/A

39.00 mm 
0 – 50 mm

Gräns 2 (L 2)
N/A

30.00 mm
0 – 50 mm

Gräns 3 (L 3)
N/A

28.00 mm
0 – 50 mm
4.3. VIM-RM1 Inmatarsida
Larmgränsinställning 
aktuell
standard 
justerområde
Gräns 1 (L 1)
20

10 mm/s
0 – 25 mm/s

Gräns 2 (L 2)
8

8 mm/s
0 – 25 mm/s

4.4. VIM-RM1 Kontrollsida

Larmgränsinställning 
aktuell
standard 
justerområde
Gräns 1 (L 1)
20

10 mm/s
0 – 25 mm/s

Gräns 2 (L 2)
8

8 mm/s
0 – 25 mm/s

4.5. MPM-RM1 / MPM-RM2/ RS2  
(Optionsenhet)

DIP-inställning MPM-RM2 
aktuell
standard




off
on
off
on

Använd gräns 3 (flytande) SW4/1
(
(
(
(
Sätt i off om oanvänd

Ej använd
SW4/2
(
(
(
(
Ej använd
SW4/3
(
(
(
(
Ej använd
SW4/4
(
(
(
(
Larmgränsinställning 
aktuell
standard 
justerområde
Låg
(L 1)
N/A

5.0 MW
0.1 – 50 MW
Låglåg (L 2)
N/A

1.0 MW
0.1 – 50 MW
Flytande (L 3 LEVEL)
N/A

3.0 MW
0.1 – 50 MW

Flytande (L 3 TIME)
N/A

3.0 s
0 – 10 s

Gräns 3 (Flytande) finns


P är programmerad 

endast för MPM-RM2.


huvudmotoreffekt.

4.6. HPM-RM1 / RS2 
(Optionsenhet)
N/A
Larmgränsinställning 
aktuell
standard 
justerområde
Kanal 1, Gräns 1 (A-kammare)
-

3.0 ton
10 – 150 ton
Kanal 1, Gräns 2 (A-kammare)
-

5.0 ton
10 – 150 ton
Kanal 2, Gräns 1 (B-kammare)
-

50.0 ton
10 – 150 ton
Kanal 2, Gräns 2 (B-kammare)
-

60.0 ton
10 – 150 ton
4.7. OTM-RM1 / RS2  
(Optionsenhet)
N/A
DIP-inställning 
aktuell
standard (100(C)




off
on
off
on



SW1/1
(
(
(
(


SW1/2
(
(
(
(


SW1/3
(
(
(
(


SW1/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 
100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 
aktuell
standard (100°C) justeromr. (100°C)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)
-

60 °C 
0 -100 °C
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)
-

55 °C 
0 -100 °C
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)
-

60 °C 
0 -100 °C
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)
-

55 °C 
0 -100 °C

5. REVISIONER
2014-01-17/BL: Skapad.
2014-06-26/MS: Uppdaterad med nya parametrar.
6. KONTAKT
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Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon:  08-556 477 00
Telefax: 08-556 477 29

E-post: dametric@dametric.se
Websida: www.dametric.se
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