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[bookmark: _Toc315668867]
	DCU 编程参数
[bookmark: _Toc315668868]为总报警检查激活的单元
	菜单 2	单元	实际值		默认值
	磨盘温度	ACM	- 		ON
	液压	HPM	- 		OFF
	电机功率	MPM	- 		ON
	可选温度 -1	OTM -1	- 		OFF
	可选温度 -2	OTM -2	- 		OFF
	可选温度 -3	OTM -3	- 		OFF
	可选温度 -4	OTM -4	- 		OFF
	可选温度 -5	OTM -5	- 		OFF
	可选温度 -6	OTM -6	- 		OFF
	转子位置	POM	- 		ON
	触点	TVD	- 		ON
	震动	VIM	- 		ON
	震动	VIMf	- 		OFF
[bookmark: _Toc315668869]范围设置
菜单 3	单元	实际值	 默认值
	电机功率	MPM	-		5.00 MW 
	Pom 行程	POM	-		50 mm
	A-腔压力	HPM-A	-		25.0 吨 
	B-腔压力	HPM-B	-		100.0 吨 
	DCA 范围	DCA	-		3.00 mm
	RMS 系统	RMS	- 		SD 
[bookmark: _Toc315668870]DCA标定设置
菜单 4	单元	实际值	默认值
	TVD 极限	TVD	-		50 %
	POM 比	POM	-		1
[bookmark: _Toc315668871]调节器设置
菜单 5		实际值	默认值
	静带		-		0.05 mm
	间隔		- 		10 s
	增益		-		100 %
	滤波器系数		- 		5 s
	超出报警		- 		50 %
	速度限制（超出报警）		-		0.10 mm/分 
	不足报警		-		10 间隔
	低 A-压力		-		启用
[bookmark: _Toc315668872]间隙保护设置
菜单 11		实际值	默认值
	时间		-		2 s
	偏移		-		30 % 
	增益		-		100 %
[bookmark: _Toc315668873] 进给保护设置
菜单 6		实际值	默认值
	活塞长度		-		1.00 mm
	转子安全距离		-		1.00 mm
	超时		- 		10 s
[bookmark: _Toc315668874]平板显示器型
	菜单12		实际值	默认值
	PDU		-		ON
	操作员面板		-		-
	平板电脑 (AGS)		ON		-
[bookmark: _Toc315668875]AGS/平板电脑参数
[bookmark: _Toc315668876]标定参数（AGS 维护-参数）
参数设置		实际值	默认值
TDC 偏移值（空转）		-		0.00
TDC 间距值 		-		1.00
TDC 零值		-		0.00
TVD 接触极限电平，空转		-		50
TVD 接触极限电平，生产		-		75
TED 接触极限电平，空转 		-		20	*
TED 接触极限电平，生产 		-		20	*
TED 接触的扇件数量		-		5	*
* = 如果启用
[bookmark: _Toc315668877]DCA 参数（维护 – DCA - 参数）
参数设置		实际值	默认值
DCA生产间隙		-		1.00
DTM 生产温度		-		110
TDC 模拟输出偏移		-		0.00 mm
TDC 模拟输出范围		-		3.00 mm
TDC 粗略标定互锁		-		30.00 mm
TDC 过滤器		-		1 Hz
TDC 磨浆机 RPM		-		1500
[bookmark: _Toc315668878]APO 参数（维护 – APO - 参数）
参数设置		实际值	默认值
AGS 头部温度		只读	只读
AGS 头部温度极限		- 		75 °C
APO 距离		-		2.50 mm


[bookmark: _Toc315668879]TVD 参数（维护 – TVD - 参数）
参数设置		实际值	默认值
允许的AGS 进口测量值		-		1
启用的AGS 进口测量值		-		1
TED 磨浆机速度		-		1500
TVD 增益，空转		-		5
TVD 增益，生产		-		2
TVD 生产极限		-		30
TVD 重量系数，完全/上部空转		1.0	 	1.0
TVD 重量系数，完全/上部生产		0.5	 	0.5
[bookmark: _Toc315668880]系统设置-系统
参数设置		实际值	默认值
帮助文字语言		-		英语
磨浆机 ID		-		R1
[bookmark: _Toc315668881]系统设置-IO
参数设置		实际值	默认值
CEC序列号		-		-
[bookmark: _Toc315668882]系统设置-AGS
参数设置		实际值	默认值
AGS 尾部		-		-
AGS传感器类型		AGS_弹出	AGS_弹出
AGS 上次维护（只读）		-		2008-01-01
AGS 下次维护（只读）		-		2009-01-01
探头序列号（只读）		-		-
探头总小时数（只读）		-		-

[bookmark: _Toc315668883]CMD 参数
DIP 设置		实际值	默认值	功能
前部的4-柱DIP开关			左	右	左	右
1. 驱动 1							驱动电流1
2. 驱动 2							驱动电流2
3.								未使用
4. 保持							保持电流

极限调节
此单元上无极限调节



[bookmark: _Toc315668884]CMI 参数
DIP 设置		实际值	默认值
部件				OFF	ON	OFF	ON
调节螺钉螺距	SW2/1				
调节螺钉螺距	SW2/2				
CMD-RM1/CMD-RM2	SW2/3				
反向（-RM2)	SW2/4				

极限调节（转速		实际值	默认值
高速 (H_sp)		-		100 %
低速 (L_sp)		-		100 %
[bookmark: _Toc315668885]	MPM 参数
在DCU单元中配置电机的公称功率。
DIP 设置		实际值	默认值	功能
				OFF	ON	OFF	ON
使用极限 3 (浮动)	SW4/1					如果未使用设置为 OFF
未使用	SW4/2				
未使用	SW4/3				
未使用	SW4/4				

极限调节		实际值	默认值
低	(L 1)		-		4.0 MW 
低低 (L 2)		-		2.0 MW 
浮动 (L 3 电平)		-		2.0 MW 
浮动 (L 3 时间)		-		3.0 s
极限 3 (浮动)仅用于 MPM-RM2 单元。
[bookmark: _Toc315668886]	VIM 参数
DIP 设置
此单元上无 DIP 设置

极限调节		实际值	默认值
极限 1 (L 1)		-		10 mm/s
极限 2 (L 2)		-		15 mm/s

[bookmark: _Toc315668887]POM 参数
极限调节		实际值	默认值
极限 1 (L 1)		-		39.00 mm
极限 2 (L 2)		-		30.00 mm
极限 3 (L 3)		-		28.00 mm


[bookmark: _Toc315668888]TVD 参数
DIP 设置		实际值	默认值
传感器位置衰减			OFF	ON	OFF	ON
		SW3/1				
		SW3/2				
		SW3/3				
		SW3/4				
低增益衰减			OFF	ON	OFF	ON
		SW4/1				
		SW4/2				
		SW4/3				
		SW4/4				
耳机音量			OFF	ON	OFF	ON
		SW2/1				
		SW2/2				


极限调节		实际值	默认值
极限 1 (L 1)		-		75 %
极限 2 (L 2)		-		50 % 
[bookmark: _Toc315668889]DCA 参数
DIP 设置		实际值	默认值
				OFF	ON	OFF	ON
主电机转速	SW6/1				
主电机转速	SW6/2				
减小的测量时间	SW6/3				
减小的测量时间	SW6/4				

增加的测量时间	SW7/1				
增加的测量时间	SW7/2				
RMS / RMS+AGS	SW7/3				
传感器检查	SW7/4				

平面/锥形区域	SW8/1				
启用按钮	SW8/2				
测量范围	SW8/3				
响应时间	SW8/4				

未使用	SW9/1				
未使用	SW9/2				
未使用	SW9/3				
未使用	SW9/4				

极限调节		实际值	默认值
极限 1 + + (L1)		-		1.20 mm
极限 1 +  (L2)		-		1.00 mm
极限 1 -  (L3)		-		0.50 mm
极限 1 - -  (L4)		-		0.30 mm

[bookmark: _Toc315668890]ACM 参数
极限调节		实际值	默认值
极限 1  (L1)		-		200 º
极限 2  (L2)		-		170 º
极限 3  (L3)		-		90 º

[bookmark: _Toc315668891]HPM 参数
极限调节		实际值	默认值（50 吨 HPM 设置）
A-腔压力，极限 1		-		3.3 吨 
A-腔压力，极限 2		-		10 吨 
B-腔压力，极限 1		-		20 吨 
B-腔压力，极限 2		-		10 吨 
[bookmark: _Toc315668892]OTM-1 参数
DIP 设置		实际值	默认值 (100C)
				OFF	ON	OFF	ON
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
所有 4 个必须为 OFF 或ON：100 C – 所有的设置为OFF,   200 °C – 所有的设置为ON。

极限调节		实际值	默认值 (100C)
通道 1, 极限 1 (C1L1)		-		60 °C 
通道 1, 极限 2 (C1L2)		-		50 °C 
通道 2, 极限 1 (C2L1)		-		60 °C 
通道 2, 极限 2 (C2L2)		-		50 °C 
[bookmark: _Toc315668893]OTM-2 参数
DIP 设置		实际值	默认值 (100C)
				OFF	ON	OFF	ON
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
所有 4 个必须为 OFF 或ON：100 C - 所有的设置为OFF,   200 °C -所有的设置为ON。

极限调节		实际值	默认值 (100C)
通道 1, 极限 1 (C1L1)		-		60 °C 
通道 1, 极限 2 (C1L2)		-		50 °C 
通道 2, 极限 1 (C2L1)		-		60 °C 
通道 2, 极限 2 (C2L2)		-		50 °C 


[bookmark: _Toc315668894]OTM-3 参数
DIP 设置		实际值	默认值 (100C)
				OFF	ON	OFF	ON
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
所有 4 个必须为 OFF 或ON：100 C - 所有的设置为OFF,   200 °C -所有的设置为ON。

极限调节		实际值	默认值 (100C)
通道 1, 极限 1 (C1L1)		-		60 °C 
通道 1, 极限 2 (C1L2)		-		50 °C 
通道 2, 极限 1 (C2L1)		-		60 °C 
通道 2, 极限 2 (C2L2)		-		50 °C 
[bookmark: _Toc315668895]OTM-4 参数
DIP 设置		实际值	默认值 (100C)
				OFF	ON	OFF	ON
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
所有 4 个必须为 OFF 或ON：100 C - 所有的设置为OFF,   200 °C -所有的设置为ON。

极限调节		实际值	默认值 (100C)
通道 1, 极限 1 (C1L1)		-		60 °C 
通道 1, 极限 2 (C1L2)		-		50 °C 
通道 2, 极限 1 (C2L1)		-		60 °C 
通道 2, 极限 2 (C2L2)		-		50 °C 
[bookmark: _Toc315668896]OTM-5 参数
DIP 设置		实际值	默认值 (100C)
				OFF	ON	OFF	ON
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
所有 4 个必须为 OFF 或ON：100 C - 所有的设置为OFF,   200 °C -所有的设置为ON。

极限调节		实际值	默认值 (100C)
通道 1, 极限 1 (C1L1)		-		60 °C 
通道 1, 极限 2 (C1L2)		-		50 °C 
通道 2, 极限 1 (C2L1)		-		60 °C 
通道 2, 极限 2 (C2L2)		-		50 °C 


[bookmark: _Toc315668897]OTM-6 参数
DIP 设置		实际值	默认值 (100C)
				OFF	ON	OFF	ON
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
所有 4 个必须为 OFF 或ON：100 C - 所有的设置为OFF,   200 °C -所有的设置为ON。

极限调节		实际值	默认值 (100C)
通道 1, 极限 1 (C1L1)		-		60 °C 
通道 1, 极限 2 (C1L2)		-		50 °C 
通道 2, 极限 1 (C2L1)		-		60 °C 
通道 2, 极限 2 (C2L2)		-		50 °C 
[bookmark: _Toc315668898]SSM 参数
DIP 设置		实际值	默认值
				OFF	ON	OFF	ON
旋转时间	SW2/1				
重置		SW2/2				
测量旋转方向	SW2/3				
未使用	SW2/4				

故障脉冲 (0-9)	SW3		-		4

极限调节	
此单元上无极限调节
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