RMS		Parametrar AGS-RMS-SD1
[image: dametric_da]
[image: Sd1-f] PARAMETERLISTA
[image: G:\Valmet\valmet_logo_RGB.jpg]A G S - R M S – S D 1
INNEHÅLL
1	ENHETER	3
2	DCU PROGRAM PARAMETRAR	4
3	AGS/Panel-PC PARAMETRAR	5
4	CMD PARAMETRAR	6
5	CMI PARAMETRAR	6
6	MPM PARAMETRAR	6
7	VIM PARAMETRAR	6
8	POM PARAMETRAR	7
9	TVD PARAMETRAR	7
10	DCA PARAMETRAR	7
11	ACM PARAMETRAR	7
12	HPM PARAMETRAR	8
13	OTM-1 PARAMETRAR	8
14	OTM-2 PARAMETRAR	8
15	OTM-3 PARAMETRAR	8
16	OTM-4 PARAMETRAR	9
17	OTM-5 PARAMETRAR	9
18	OTM-6 PARAMETRAR	9
19	SSM PARAMETRAR	9
20	KONTAKT	10

[bookmark: _Toc394386304][bookmark: _Toc394565943][bookmark: _Toc394567088][bookmark: _Toc394568516]

[bookmark: _Toc478616620]ENHETER
RMS-panel
Enhet	Description	Serial no. 	HW rev.	SW rev.
Raffinör	Valmet RGP-?	R?
PPC-84T4	Panel-PC	?	4.00	3.5.xxxx
CEC-DM1	CAN-Ethernet Converter	?	3.00	1.06
RMS-SD1	RMS Rack	?	2.0
CMD-RM2	Control Motor Driver	?	6.2
CMI-RM1	Control Motor Interface	?	6.1	4.2
MPM-RM2	Motor Power Monitor	?	3.0	1.1
VIM-RM1 	Vibration Monitor	?	8.1
POM-RM1	Position Monitor	?	9.0
TVD-RM1	Touchpoint Monitor	?	7.1
DCU-RM1	Display Control Unit RMS-SD	?	8.0	7.06
DCA-RM1	Disc Clearance Amplifier	?	8.0	7.18
ACM-RM1	AGS Control Module	?	3.1	1.36
HPM-RM1	Hydraulic Pressure Monitor	?	4.2
OTM-RM1 (1)	Oil Temperature Monitor	?	7.1
OTM-RM1 (2)	Oil Temperature Monitor	?	7.1
SSM-RM1	Safeset Monitor	?	3.0
AGS Hus
Typ ___________ 	Serienummer ________	Hårdvaru-revision ________ 	Program-revison ________
AGS Hållare
Typ ___________ 	Serienummer ________	Hårdvaru-revision ________ 	Program-revison ________
AGS Spets
Typ ___________ 	Serienummer ________
CEC-enhet
Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________ 	Program-revison _________
[bookmark: _Toc478616621]
DCU PROGRAM PARAMETRAR
Aktiverade enheter för Summalarmskontroll
Menu 2	enhet	aktuell	standard
	Disc temp.	ACM	- 		on 
	Hydr. Pressure	HPM	- 		off 
	Motor Power	MPM	- 		on 
	Opt. Temp -1	OTM-1	- 		off 
	Opt. Temp -2	OTM-2	- 		off 
	Opt. Temp -3	OTM-3	- 		off 
	Opt. Temp -4	OTM-4	- 		off 
	Opt. Temp –5	OTM-5	- 		off 
	Opt. Temp –6	OTM-6	- 		off 
	Rotor Position	POM	- 		on 
	Touchpoint	TVD	- 		on 
	Vibration	VIM	- 		on 
	Vibration	VIMf	- 		off 
Mätområde
Menu 3	enhet	aktuell	 standard
	Motor Power	MPM	-		5.00 MW 
 	Pom Stroke	POM	-		50 mm 
 	A-chamber Press.	HPM-A	-		25.0 ton 
 	B-chamber Press.	HPM-B	-		100.0 ton 
	DCA Range	DCA	-		3.00 mm 
	RMS System	RMS	- 		SD 
[bookmark: _Hlk478615899] 	HPM A-min	DCU	-		0.00 ton
[bookmark: _Hlk478615918] 	REG Hi-Res	DCU	-		0
DCA kalibreringsparametrar
Menu 4	enhet	aktuell	standard
	TVD Limit	TVD	-		50 %
	POM Ratio	POM	-		1
Regulatorparametrar
Menu 5		aktuell	standard
	Deadband		-		0.05 mm 
	Interval		- 		10 s 
	Gain		-		100 %
	Filter factor		- 		5 s 
	Over alarm		- 		50 %
	Speed limit (over alarm)		-		0.10 mm/min 
	Under alarm		-		10 Interval
	Low A-pressure		-		Enabled
Gap Guard inställlning
Menu 11		aktuell	standard
	Time		-		2 s 
	Deviate		-		30 % 
	Gain		-		100 %
Feed Guard inställlning
Menu 6		aktuell	standard
	Piston Length		-		1.00 mm 
	Rotor Safe Distance		-		1.00 mm 
	Timeout		- 		10 s 
Paneldisplay
	Menu12		aktuell	standard
	______________		____________	
[bookmark: _Toc478616622]AGS/Panel-PC PARAMETRAR
Kalibreringsparametrar 
Parameter		aktuell	standard
PPC - Acceptans Gapminskningsgräns	-		0.20 mm
PPC - Acceptans Gapökningsförändring	-		0.50 mm
PPC - Acceptans Rotorpositionsförändring	-		0.10 mm
PPC - Acceptans Spetstemperaturökning	-		5 ˚C
PPC - AGS kalibreringsnotifikation	-		7 dagar
PPC - Produktionskalibreringslarm  	-		7 dagar
TDC - Förstärkningsvärde		-		1.00
TDC - Nollvärde		-		0.00
TDC - Offset värde (tomgång)		-		0.00
TED - Antal sektorer för skrappunkt 	-		5 
TED - Gräns för skrappunkt, prod. (elektr.)	-		20
TED - Gräns för skrappunkt, tomgång (elektr.)	-		20
TVD - Gräns för skrappunkt, produktion (vib)	-		75
TVD - Gräns för skrappunkt, tomgång (vib.)	-		50
DCA parametrar 
Parameter		aktuell	standard
DCA - Maxgräns för registrering av prod-tid	-		1.00
TDC - Analog utgång offset		-		0.00 mm
TDC - Analog utgång område		-		3.00 mm
TDC - Filter 		-		1 Hz
TDC - Grovkalibrering förregling 		-		30.00 mm
TDC - Raffinörvarvtal		-		1500
0. DTM parametrar 
Parameter		aktuell	standard
ACM - AGS summa alarm till PLC/DCS	1		1 
DTM - Min-gräns för registrering av prod.tid	-		110
APO parametrar 
Parameter		aktuell	standard
AGS - Hus Temperatur		end. läsbar	end. läsbar
AGS - Hus Temperatur Larmgräns		-		75°C
APO - Distans		-		2.50 mm
PPC - APO i hemmalägegränsvärde	-		0.05
TVD parametrar
Parameter		aktuell	standard
AGS - Impedansmätning aktiv		-		1
AGS - Impedansmätningsfilter		-		1
IMP - Analog utgång, Område – fas	-		10.0 
IMP - Analog utgång, Område – resistans	-		500 
TED - Raffinörvarvtal (synkronisering)	-		1500
TVD - Förstärkning produktion		-		2
TVD - Förstärkning tomgång		-		5
TVD - Min-gräns för registrering av prod.tid	-		3
TVD - Viktfaktor hela bandet produktion	-	 	0.5
TVD - Viktfaktor hela bandet tomgång	-	 	1.0
System Settings - System
Parameter		aktuell	standard
Help text language		-		Svenska
Refiner ID		-		R1
System Settings - IO
Parameter		aktuell	standard
CEC Serial number		-		-
System Settings - AGS
Parameter		aktuell	standard
AGS Suffix		-		1
AGS Sensor type		-		AGS-200
AGS Last service (end. läsbar)		-		2012-06-01
AGS Next service (end. läsbar)		-		2014-06-01
Tip Serial no. (end. läsbar)		-		-
Tip Total hours (end. läsbar)		-		-
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DIP inställning		aktuell	standard 	funktion
4-polig dip-omkopplare i front			vänst. höger 	vänst.	höger
1. Drive							Drivström 1
2. Drive							Drivström 2
3. 								Används inte
4. Hold							Hållström
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DIP inställning		aktuell	standard 	
Funktion			off	on	off	on
Gänga styrskruv	SW2/1				
Gänga styrskruv	SW2/2				
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]CMD-RM1/2	SW2/3				
Reversering (-RM2)	SW2/4				
Larmgränsinställning (speed)		aktuell	standard
Höghastighet (H_sp)		-		100 %
Låghastighet (L_sp)		-		100 %
[bookmark: _Toc478616625]MPM PARAMETRAR
Nominell motoreffekt konfigureras i DCU-enheten. 
DIP inställning		aktuell	standard 	funktion
				off	on	off	on
Använd gräns 3 (flytande) 	SW4/1					Sätt i off om ej använd
Ej använd	SW4/2				
Ej använd	SW4/3				
Ej använd	SW4/4				
Larmgränsinställning		aktuell	standard
Låg	(L 1)		-	40 % av P
Låglåg (L 2)		-	20 % av P
Flytande (L 3 LEVEL)		-	20 % av P
Flytande (L 3 TIME)		-	3.0 s
Gräns 3 (Flytande) finns endast för MPM-RM2.	P är programmerad huvudmotoreffekt
[bookmark: _Toc478616626]	VIM PARAMETRAR
Larmgränsinställning		aktuell	standard
Gräns 1 (L 1)		-		10 mm/s
Gräns 2 (L 2)		-		15 mm/s
[bookmark: _Toc478616627]POM PARAMETRAR 
Larmgränsinställning		aktuell	standard
Gräns 1 (L 1)		-	39.00 mm
Gräns 2 (L 2)		-	30.00 mm
Gräns 3 (L 3)		-	28.00 mm
[bookmark: _Toc478616628]TVD PARAMETRAR	
DIP inställning		aktuell	standard 	
Dämpsats för givarplacering			off	on	off	on
		SW3/1				
		SW3/2					
		SW3/3				
		SW3/4				
Dämpsats produktion			off	on	off	on
		SW4/1				
		SW4/2				
		SW4/3				
		SW4/4				
Headset volym			off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
Larmgränsinställning		aktuell	standard
Gräns 1 (L 1)		-		75 %
Gräns 2 (L 2)		-		50 %
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DIP inställning		aktuell	standard 
				off	on	off	on
Huvudmotorvarvtal	SW6/1				
Huvudmotorvarvtal	SW6/2				
Minskad mättid	SW6/3				
Minskad mättid	SW6/4				

Ökad mättid	SW7/1				
Ökad mättid	SW7/2				
AGS Givare	SW7/3				
Givarkontroll	SW7/4				

Plan/Konisk zon	SW8/1				
Aktivera frontknappar	SW8/2				
Mätområde	SW8/3				
Responstid	SW8/4				

Ej använd	SW9/1-4				
Larmgränsinställning		aktuell	standard
Gräns 1 + + (L1)		-		1,20 mm
Gräns 2 +    (L2)		-		0,90 mm
Gräns 1 -     (L3)		-		0,70 mm
Gräns 2 - -   (L4)		-		0,30 mm
[bookmark: _Toc478616630]ACM PARAMETRAR
Larmgränsinställning		aktuell	standard
Gräns 1 (L1)		-		200 º
Gräns 2 (L2)		-		170 º
Gräns 3 (L3)		-		90 º
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Larmgränsinställning		aktuell	standard (med 50 ton HPM-område)
A-kammartryck, Gräns 1		-		3.3 ton
A-kammartryck, Gräns 2		-		10 ton
B-kammartryck, Gräns 1		-		20 ton
B-kammartryck, Gräns 2		-		10 ton
[bookmark: _Toc478616632]OTM-1 PARAMETRAR
DIP inställning		aktuell	standard (100C område)
				off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.
Larmgränsinställning		aktuell	standard (100C område)
Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-		60 °C
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-		55 °C
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-		60 °C
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-		55 °C
[bookmark: _Toc478616633]OTM-2 PARAMETRAR
DIP inställning		aktuell	standard (100C område)
				off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.
Larmgränsinställning		aktuell	standard (100C område)
Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-		60 °C
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-		55 °C
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-		60 °C
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-		55 °C
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DIP inställning		aktuell	standard (100C område)
				off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.
Larmgränsinställning		aktuell	standard (100C område)
Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-		60 °C
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-		55 °C
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-		60 °C
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-		55 °C
[bookmark: _Toc478616635]
OTM-4 PARAMETRAR
DIP inställning		aktuell	standard (100C område)
				off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.
Larmgränsinställning		aktuell	standard (100C område)
Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-		60 °C
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-		55 °C
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-		60 °C
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-		55 °C
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DIP inställning		aktuell	standard (100C område)
				off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning		aktuell	standard (100C område)
Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-		60 °C
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-		55 °C
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-		60 °C
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-		55 °C
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DIP inställning		aktuell	standard (100C område)
				off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.
Larmgränsinställning		aktuell	standard (100C område)
Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-		60 °C
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-		55 °C
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-		60 °C
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-		55 °C
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DIP inställning		aktuell	standard 
				off	on	off	on
Rotationstid	SW2/1				
Återställning	SW2/2				
Mät rotationsriktning	SW2/3				
Ej använd	SW2/4				

Felpulser (0-9)	SW3	-		4
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