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1 ENHETER
1.1 RMS-panel

Enhet
Description
Serial no. 
HW rev.
SW rev.

RMS-SD1
RMS Rack
?
2.0

CMD-RM2
Control Motor Driver
?
6.2

CMI-RM1
Control Motor Interface
?
6.1
4.2

MPM-RM2
Motor Power Monitor
?
3.0
1.1

VIM-RM1 
Vibration Monitor
?
8.1

POM-RM1
Position Monitor
?
9.0

TVD-RM1
Touchpoint Monitor
?
7.1

DCU-RM1
Display Control Unit RMS-SD
?
8.0
7.18
DCA-RM1
Disc Clearance Amplifier
?
8.0
7.26
ACM-RM1
AGS Control Module
?
3.1
1.42
HPM-RM1
Hydraulic Pressure Monitor
?
4.2

OTM-RM1 (1)
Oil Temperature Monitor
?
7.1

OTM-RM1 (2)
Oil Temperature Monitor
?
7.1

SSM-RM1
Safeset Monitor
?
3.0

1.2 AGS Hus
Typ AGS-HM-H4 
Serienummer ________
HW-revision 4.63 
SW-revison 2.04
1.3 AGS Hållare
Typ AGS-SP-? 
Serienummer ________
HW-revision ________

1.4 AGS Spets
Typ AGS-XP-? 
Serienummer ________ 
HW-revision ________
1.5 Panel-PC

Typ PPC-84T4 
Serienummer ________
HW-revision 4.00________ 
SW-revison 3.5.xxxx
1.6 CEC-enhet
Typ CEC-DM1
Serienummer ________
HW-revision 3.00 
SW-revison 1.06
1.7 Raffinör
Typ RGP-? 
Serienummer R?

2 DCU PROGRAM PARAMETRAR
Menu 2, Aktiva enheter för summalarmskontroll

Parameter
enhet
aktuell
standard

Disc temp.
ACM
- 

On+A 


Hydr. Pressure
HPM
- 

Off 


Motor Power
MPM
- 

On+A 


Opt. Temp -1
OTM-1
- 

Off 


Opt. Temp -2
OTM-2
- 

Off 


Opt. Temp -3
OTM-3
- 

Off 


Opt. Temp -4
OTM-4
- 

Off 


Opt. Temp –5
OTM-5
- 

Off 


Opt. Temp –6
OTM-6
- 

Off 


Rotor Position
POM
- 

On+A 


Touchpoint
TVD
- 

On+A 


Vibration
VIM
- 

On+A 


Vibration
VIMf
- 

Off 

Not. Inställningen “On+A” (Larm) är tillgänglig för DCU-enhet med 7.10 eller högre SW-revision. Äldre revisioner använder endast “On” eller “Off”.

Menu 3, Mätområde 


Motor Power
MPM
-

5.00 MW 

 
Pom Stroke
POM
-

50 mm 

 
A-chamber Press.
HPM-A
-

25.0 ton 

 
B-chamber Press.
HPM-B
-

100.0 ton 


DCA Range
DCA
-

3.00 mm 


RMS System
RMS
- 

SD 

 
HPM A-min
DCU
-

0.00 ton

 
REG Hi-Res
DCU
-

0
Menu 4, DCA kalibreringsparametrar

TVD Limit
TVD
-

50 %


POM Ratio
POM
-

1

Menu 5, Regulatorparametrar

Deadband

-

0.05 mm 


Interval

- 

10 s 


Gain

-

100 %


Filter factor

- 

5 s 


Over alarm

- 

50 %


Speed limit (over alarm)

-

0.10 mm/min 


Under alarm

-

10 Interval


Low A-pressure

-

Enabled

Menu 11, Gap Guard inställlning

Time

-

2 s 


Deviate

-

30 % 


Gain

-

100 %
Menu 6, Feed Guard inställlning

Piston Length

-

1.00 mm 


Rotor Safe Distance

-

1.00 mm 


Timeout

- 

10 s 

Menu 12, Paneldisplay


PPC+AGS
3 AGS/Panel-PC PARAMETRAR
3.1 AGS/TDC Kalibreringsparametrar

Meny / AGS-Service och Kalibrering / (Logga in) / Kalibreringsparametrar:

Parameter

aktuell
standard
PPC - Acceptans Gapminskningsgräns
-

0.20 mm

PPC - Acceptans Gapökningsförändring
-

0.50 mm

PPC - Acceptans Rotorpositionsförändring
-

0.10 mm

PPC - Acceptans Spetstemperaturökning
-

5 ˚C

PPC - AGS kalibreringsnotifikation
-

7 dagar

PPC - Produktionskalibreringslarm  
-

7 dagar

PPC - Maximalt tillåtet TDC-värde

-

2.6 mm
TDC - Förstärkningsvärde

-

1.00

TDC - Nollvärde

-

0.00

TDC - Offset värde (tomgång)

-

0.00

TED - Antal sektorer för skrappunkt 
-

5 
TED - Gräns för skrappunkt, prod. (elektr.)
-

20

TED - Gräns för skrappunkt, tomgång (elektr.)
-

20

TVD - Gräns för skrappunkt, produktion (vib)
-

75

TVD - Gräns för skrappunkt, tomgång (vib.)
-

50
3.2 PPC parametrar

Meny / Service / (Logga in) / PanelPC – PPC – Inställningar - Användarparametrar:

Parameterinställning
Nod
aktuell
standard

Inga parametrar förnärvarande.

3.3 DCU parametrar

Meny / Service / (Logga in) / RMS-Rack – DCU – Inställningar - Användarparametrar:

Parameterinställning

aktuell
standard

Inga parametrar förnärvarande.
3.4 DTM parametrar

Meny / Service / (Logga in) / RMS-Rack – DTM – Inställningar - Användarparametrar:

Parameterinställning

aktuell
standard

ACM - TDC givare

0

DTM - Min-gräns för registrering av produktionstid
90 ˚C
3.5 

ACM parametrar

Meny / Service / (Logga in) / RMS-Rack – ACM Cz – Inställningar - Användarparametrar:

Parameterinställning

aktuell
standard

ACM – AGS summalarm till PLC/DCS
1
1

3.6 GC parametrar (malspaltsregulator)

Meny / Service / (Logga in) / RMS-Rack – GC – Inställningar - Användarparametrar:

Parameterinställning

aktuell
standard

Dödband

0.02
mm

Filtertid

1
s

Förstärkning

100
%

GapGuard, Avvikelsegräns

25
%

GapGuard, Förstärkning

100
%

Överreglering - Gräns

0
%

Överreglering - Nedräkningstakt

0.1
-

Underreglering - Gräns

10
st

GC - Intervalltid

10
s

GG – GapGuard, Tid

10
s
3.7 
DCA parametrar

Meny / Service / (Logga in) / RMS-Rack – DCA Cz – Inställningar - Användarparametrar:

Parameterinställning

aktuell
standard

Inga parametrar förnärvarande.
3.8 
AGS parametrar

Meny / Service / (Logga in) / AGC – Hus – SM - Inställningar - Användarparametrar:

Parameterinställning
aktuell
standard

Inga parametrar förnärvarande.
Meny / Service / (Logga in) / AGC – Hus – APO - Inställningar - Användarparametrar:

Parameterinställning
aktuell
standard

APO - APO i hemmaläge gränsvärde

0.05 mm

APO - Distans
-
2.50 mm

APO - Statiskt fel
-
1

PPC - APO i hemmaläge gränsvärde
-
0.05 mm

Meny / Service / (Logga in) / AGC – Hus – TVDT - Inställningar - Användarparametrar:

Parameterinställning
aktuell
standard

TVD - Förstärkning produktion
-
2

TVD - Förstärkning tomgång
-
2

TVD - Min-Gräns för registrering av prod..

2

TVD - Viktfaktor hela bandet produktion
-
0.5

TVD - Viktfaktor hela bandet tomgång
-
1.0

Meny / Service / (Logga in) / AGC – Hus – TEDT - Inställningar - Användarparametrar:

Parameterinställning
aktuell
standard

IMP - Analog utgång, Område - resistans
-
500

TED - Raffinörvarvtal (synkronisering)
-
1500

TED - Impedansmätning aktiv
-
1

Meny / Service / (Logga in) / AGC – Givare – TDC - Inställningar - Användarparametrar:

Parameterinställning
aktuell
standard

DCA - Filter malspaltssignal (end. vid spetskal…)

10

DCA - Max-gräns för registrering av produktionstid

3 mm

DCA - Segment-taper

0 mm

TDC - Analog utgång offset

0 mm

TDC - Analog utgång område

2 mm

TDC - Filter

2.0 s

TDC - Grovkalibrering förregling

35.00 mm

TDC - Raffinörvarvtal

1500 rpm

Meny / Service / (Logga in) / AGC  – Givare – DTM - Inställningar - Användarparametrar:

Parameterinställning
aktuell
standard

ACM - TDC givare

0

DTM - Min-gräns för registrering av produktionstid
90 ˚C
3.9 Systeminställningar

Meny / Systeminställningar / (Logga in) / System:

Parameterinställning
aktuell
standard

Help text language
Svenska
English

Refiner ID
-
R1

GMS/RMS System
Valmet RMS-SD1

Meny / Systeminställningar / (Logga in) / IO:

Logfile format
Easyview

Logger (ms)
1000
1000 ms

Meny / Systeminställningar / (Logga in) / AGS:

AGS ‘1’ Suffix 
-
AGS ‘1’ Sensor type 
AGS-200S
AGS ‘1’ Last service 
-
(end. läsbar)

AGS ‘1’ Next service
-
(end. läsbar)

Tip ‘1’ Serial no.
-
(end. läsbar)

Tip ‘1’ Total hours
-
(end. läsbar)

Tip ‘1’ Prod. hours
-
(end. läsbar)
4 CMD PARAMETRAR
DIP inställning

aktuell
standard 
funktion
4-polig dip-omkopplare i front


vänst. höger 
vänst.
höger

1. Drive


(
(
(
(
Drivström 1

2. Drive


(
(
(
(
Drivström 2

3. 



(
(
(
(
Används inte

4. Hold


(
(
(
(
Hållström
5 CMI PARAMETRAR
DIP inställning

aktuell
standard 


Funktion


off
on
off
on

Gänga styrskruv
SW2/1
(
(
(
(
Gänga styrskruv
SW2/2
(
(
(
(
CMD-RM1/2
SW2/3
(
(
(
(
Reversering (-RM2)
SW2/4
(
(
(
(
Larmgränsinställning (speed)

aktuell
standard
Höghastighet (H_sp)

-

100 %

Låghastighet (L_sp)

-

100 %

6 MPM PARAMETRAR
Nominell motoreffekt konfigureras i DCU-enheten. 
DIP inställning

aktuell
standard 
funktion




off
on
off
on

Använd gräns 3 (flytande) 
SW4/1
(
(
(
(
Sätt i off om ej använd

Ej använd
SW4/2
(
(
(
(
Ej använd
SW4/3
(
(
(
(
Ej använd
SW4/4
(
(
(
(
Larmgränsinställning

aktuell
standard
Låg
(L 1)

-
40 % av P

Låglåg (L 2)

-
20 % av P

Flytande (L 3 LEVEL)

-
20 % av P

Flytande (L 3 TIME)

-
3.0 s

Gräns 3 (Flytande) finns endast för MPM-RM2.
P är programmerad huvudmotoreffekt

7 
VIM PARAMETRAR
Larmgränsinställning

aktuell
standard
Gräns 1 (L 1)

-

10 mm/s

Gräns 2 (L 2)

-

15 mm/s

8 POM PARAMETRAR 
Larmgränsinställning

aktuell
standard
Gräns 1 (L 1)

-
39.00 mm

Gräns 2 (L 2)

-
30.00 mm

Gräns 3 (L 3)

-
28.00 mm

9 TVD PARAMETRAR


DIP inställning

aktuell
standard 


Dämpsats för givarplacering


off
on
off
on



SW3/1
(
(
(
(


SW3/2
(
(
(
(




SW3/3
(
(
(
(


SW3/4
(
(
(
(
Dämpsats produktion


off
on
off
on



SW4/1
(
(
(
(


SW4/2
(
(
(
(


SW4/3
(
(
(
(


SW4/4
(
(
(
(
Headset volym


off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(
Larmgränsinställning

aktuell
standard
Gräns 1 (L 1)

-

75 %

Gräns 2 (L 2)

-

50 %

10 DCA PARAMETRAR
DIP inställning

aktuell
standard 




off
on
off
on

Huvudmotorvarvtal
SW6/1
(
(
(
(
Huvudmotorvarvtal
SW6/2
(
(
(
(
Minskad mättid
SW6/3
(
(
(
(
Minskad mättid
SW6/4
(
(
(
(
Ökad mättid
SW7/1
(
(
(
(
Ökad mättid
SW7/2
(
(
(
(
AGS Givare
SW7/3
(
(
(
(
Givarkontroll
SW7/4
(
(
(
(
Plan/Konisk zon
SW8/1
(
(
(
(
Aktivera frontknappar
SW8/2
(
(
(
(
Mätområde
SW8/3
(
(
(
(
Responstid
SW8/4
(
(
(
(
Ej använd
SW9/1-4
(
(
(
(
Larmgränsinställning

aktuell
standard
Gräns 1 + + (L1)

-

1,20 mm

Gräns 2 +    (L2)

-

0,90 mm

Gräns 1 -     (L3)

-

0,70 mm

Gräns 2 - -   (L4)

-

0,30 mm

11 ACM PARAMETRAR
Larmgränsinställning

aktuell
standard
Gräns 1 (L1)

-

200 º

Gräns 2 (L2)

-

170 º

Gräns 3 (L3)

-

90 º
12 HPM PARAMETRAR
Larmgränsinställning

aktuell
standard (med 50 ton HPM-område)

A-kammartryck, Gräns 1

-

3.3 ton

A-kammartryck, Gräns 2

-

10 ton

B-kammartryck, Gräns 1

-

20 ton

B-kammartryck, Gräns 2

-

10 ton

13 OTM-1 PARAMETRAR
DIP inställning

aktuell
standard (100(C område)




off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(


SW2/3
(
(
(
(


SW2/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.
Larmgränsinställning

aktuell
standard (100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-

60 °C

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-

55 °C

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-

60 °C

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-

55 °C

14 OTM-2 PARAMETRAR
DIP inställning

aktuell
standard (100(C område)





off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(


SW2/3
(
(
(
(


SW2/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.
Larmgränsinställning

aktuell
standard (100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-

60 °C

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-

55 °C

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-

60 °C

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-

55 °C

15 OTM-3 PARAMETRAR
DIP inställning

aktuell
standard (100(C område)





off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(


SW2/3
(
(
(
(


SW2/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.
Larmgränsinställning

aktuell
standard (100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-

60 °C

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-

55 °C

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-

60 °C

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-

55 °C

16 OTM-4 PARAMETRAR
DIP inställning

aktuell
standard (100(C område)





off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(


SW2/3
(
(
(
(


SW2/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.
Larmgränsinställning

aktuell
standard (100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-

60 °C

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-

55 °C

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-

60 °C

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-

55 °C

17 OTM-5 PARAMETRAR
DIP inställning

aktuell
standard (100(C område)





off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(


SW2/3
(
(
(
(


SW2/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning

aktuell
standard (100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-

60 °C

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-

55 °C

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-

60 °C

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-

55 °C

18 OTM-6 PARAMETRAR
DIP inställning

aktuell
standard (100(C område)





off
on
off
on



SW2/1
(
(
(
(


SW2/2
(
(
(
(


SW2/3
(
(
(
(


SW2/4
(
(
(
(
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.
Larmgränsinställning

aktuell
standard (100(C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)

-

60 °C

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)

-

55 °C

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)

-

60 °C

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)

-

55 °C
19 SSM PARAMETRAR
DIP inställning

aktuell
standard 




off
on
off
on

Rotationstid
SW2/1
(
(
(
(
Återställning
SW2/2
(
(
(
(
Mät rotationsriktning
SW2/3
(
(
(
(
Ej använd
SW2/4
(
(
(
(
Felpulser (0-9)
SW3
-

4
20 REVISIONSHISTORIK
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21 KONTAKT
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Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon:  08-556 477 00
Telefax: 08-556 477 29

E-post: service@dametric.se
Websida: www.dametric.se
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