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1.	DCU PROGRAMMIERUNGSPARAMETER
1.1	Aktivierte Einheiten für die Summen-Alarm Kontrolle
Menu		Einheit	Aktuell	Standard
2	Disc Temp.	DTM	-	ein
	Hydr. Druck	HPM	-	aus
	Motorstärke	MPM	-	ein
	Opt. Temp -1	OTM-1	-	aus
	Opt. Temp -2	OTM-2	-	aus
	Opt. Temp -3	OTM-3	-	aus
	Opt. Temp -4	OTM-4	-	aus
	Opt. Temp –5	OTM-5	-	aus
	Opt. Temp –6	OTM-6	-	aus
	Rotor Position	POM	-	ein
	Berührungspunkt	TVD	-	ein
	Vibration	VIM	-	ein
	Vibration	VIMf	-	aus
1.2	Bereich-Einstellung
Menu		Einheit	Aktuell	Standard
3	Motorstärke	MPM	-	5.00 MW
 	POM Schlag	POM	-	50 mm
 	A- Kammerdruck	HPM-A	-	50.0 ton
 	B- Kammerdruck	HPM-B	-	50.0 ton
	DCA Bereich	DCA	-	2.00 mm
	RMS System	RMS	-	SD
1.3	DCA Kalibrierungseinstellung
Menu		Einheit	Aktuell	Standard
4	TVD Grenze	TVD	-	50 %
	POM Verhältnis	POM	-	1
1.4	Regulatoreinstellung	
Menu			Aktuell	Standard
5	Toter Lauf		-	0.05 mm
	Intervall		-	10 s
	Verstärkung		-	100 %
	Filter Faktor		-	5 s
	Überalarm		-	50 %
	Geschw. grenze (Überalarm)	-	0.10 mm/min
	Unteralarm		-	10 Intervall
	Low A-Pressure		-	Enabled
1.5	Gap Guard Einstellung
Menu			Aktuell	Standard
11	Zeit		-	2 s
	Abstand		-	25 %
	Verstärkung		-	100 %
1.6	Feed Guard Einstellung
Menu			Aktuell	Standard
6	Kolbenlänge		-	1.00 mm
	Sicherheitsabstand		-	1.00 mm
	Abbruchzeit		-	10 s

1.7	Display
Menu			Aktuell	Standard
12	PDU		-	on
	OP-Panel		-	-
	PanelPC		-	-

	SW. ver.:		-	6.08
	HW. Ver.:		-	4.50
	Serial no.:		-	

2.	CMD PARAMETER
CMD-RM1
2.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard 	Funktion
4-Pol Wipp-Schalter an der Front	Links Rechts 	Links	Rechts
PWM							PWM Kontrolle
I*0.6							Stromreduktion
CCW							Drehrichtung
1/2							1/2 Stufenwinkel
16 pos Drehschalter an der Front	-		A		Pfausstrom
2.2	Grenzjustierungen
Keine an dieser Einheit.
CMD-RM2
2.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard 	Funktion
4-Pol Wipp-Schalter an der Front	Links Rechts 	Links	Rechts
1. Drive						Triebstrom 1
2. Drive						Triebstrom 2
3.							Nicht benutzt
4. Hold						Haltestrom
2.2	Grenzjustierungen
Keine an dieser Einheit.
3.	CMI PARAMETER
3.1 Schalteinstellung	Aktuell	Standard
Funktion		aus	ein	aus	ein
Justierschraube	SW2/1				
Justierschraube	SW2/2				
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]CMD-RM1/2	SW2/3				
Reversierung (-RM2)	SW2/4				
3.2	Geschwindigkeitsjustierung	Aktuell	Standard
Hohe Geschwindigkeit (H_sp)	-	100 %
Niedrige Geschwindigkeit (L_sp)	-	100 %
4.	MPM PARAMETER
Keine an dieser Einheit. Der Motor Nenn-Aktuell wird in der DCU Einheit dargestellt.
4.1	Schalteinstellung MPM-RM1.
Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.
4.2	Schalteinstellung MPM-RM2	Aktuell	Standard
			aus	ein	aus	ein
Grenze 3 benutzt	SW4/1				
Nicht benutzt	SW4/2				
Nicht benutzt	SW4/3				
Nicht benutzt	SW4/4				
4.3	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard (mit 10.0 MW Einstellung)
Niedrig (Low, L 1)		-	4 MW
Niedrig (LoLow, L 2)		-	2 MW
Fliessend (L 3 LEVEL)		-	2 MW
Fliessend (L 3 TIME)		-	3.0 s
Grenze 3 ist nur für MPM-RM2 vorgesehen.
5.	VIM PARAMETER
5.1	Schalteinstellung
Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.
5.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard
Grenze 1 (L 1)		-	10 mm/s
Grenze 2 (L 2)		-	8 mm/s
6.	POM PARAMETER
6.1	Schalteinstellung	
Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.
6.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard
Grenze 1 (L 1)		-	39.00 mm
Grenze 2 (L 2)		-	30.00 mm
Grenze 3 (L 3)		-	28.00 mm
7.	TVD PARAMETER
7.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard
Geberplatzdämpfung		aus	ein	aus	ein
		SW3/1				
		SW3/2				
		SW3/3				
		SW3/4				
Niedrige Verstärkerdämpfung	aus	ein	aus	ein
		SW4/1				
		SW4/2				
		SW4/3				
		SW4/4				
Kopfhörer-Lautstärke		aus	ein	aus	ein
		SW2/1				
		SW2/2				
7.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard
Grenze 1 (L 1)		-	75 %
Grenze 2 (L 2)		-	50 %
8.	DCU PARAMETER
8.1	Schalteinstellung
Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.
8.2	Grenzjustierungen
Keine an dieser Einheit.
9.	DCA PARAMETER
9.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard
			aus	ein	aus	ein
Hauptmotorgeschwindigk.  	SW6/1				
Hauptmotorgeschwindigk.  	SW6/2				
Verkürzte Messzeit	SW6/3				
Verkürzte Messzeit	SW6/4				

Erweiterte Messzeit	SW7/1				
Erweiterte Messzeit	SW7/2				
AGS Geber	SW7/3				
Geberkontrolle	SW7/4				

Flache/Konischen-Zone	SW8/1				
Interne Druckknöpfe	SW8/2				
Messbereich	SW8/3				
Reaktionszeit	SW8/4				

Nicht benutzt	SW9/1				
Nicht benutzt	SW9/2				
Nicht benutzt	SW9/3				
Nicht benutzt	SW9/4				
9.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard
Grenze + + (L1)		-	1,20 mm
Grenze +    (L2)		-	0,90 mm
Grenze -     (L3)		-	0,70 mm
Grenze - -   (L4)		-	0,30 mm
10.	DTM PARAMETER
10.1	Schalteinstellung
Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.
10.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard
Grenze 1 (L1)		-	200 º
Grenze 2 (L2)		-	170 º
Grenze 3 (L3)		-	90 º
11.	HPM PARAMETER
11.1	Schalteinstellung
Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.
11.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard (mit 50 ton HPM Einstellung)
A-Kammerdruck, Grenze 1		-	3.3 ton
A-Kammerdruck, Grenze 2		-	10 ton
B-Kammerdruck, Grenze 1		-	20 ton
B-Kammerdruck, Grenze 2		-	10 ton
12.	OTM-1 PARAMETER
12.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard (100C)
			aus	ein	aus	ein
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alle 4 entweder aus oder ein: 100 ºC -  alle aus, 200 ºC - alle ein.
12.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard (mit 100 ºC gewählt)
Kanal 1, Grenze 1 		-	60 °C
Kanal 1, Grenze 2 		-	55 °C
Kanal 2, Grenze 1 		-	60 °C
Kanal 2, Grenze 2 		-	55 °C

13.	OTM-2 PARAMETER
13.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100C)
			aus	ein	aus	ein
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alle 4 entweder aus oder ein: 100 ºC -  alle aus, 200 ºC - alle ein.
13.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard (mit 100 ºC gewählt)
Kanal 1, Grenze 1 		-	60 °C
Kanal 1, Grenze 2 		-	55 °C
Kanal 2, Grenze 1 		-	60 °C
Kanal 2, Grenze 2 		-	55 °C

14.	OTM-3 PARAMETER
14.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100C)
			aus	ein	aus	ein
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alle 4 entweder aus oder ein: 100 ºC -  alle aus, 200 ºC - alle ein.
14.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard (mit 100 ºC gewählt)
Kanal 1, Grenze 1 		-	60 °C
Kanal 1, Grenze 2 		-	55 °C
Kanal 2, Grenze 1 		-	60 °C
Kanal 2, Grenze 2 		-	55 °C
15.	OTM-4 PARAMETER
15.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100C)
			aus	ein	aus	ein
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alle 4 entweder aus oder ein: 100 ºC -  alle aus, 200 ºC - alle ein.
15.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard (mit 100 ºC gewählt)
Kanal 1, Grenze 1 		-	60 °C
Kanal 1, Grenze 2 		-	55 °C
Kanal 2, Grenze 1 		-	60 °C
Kanal 2, Grenze 2 		-	55 °C

16.	OTM-5 PARAMETER
16.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100C)
			aus	ein	aus	ein
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alle 4 entweder aus oder ein: 100 ºC -  alle aus, 200 ºC - alle ein.
16.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard (mit 100 ºC gewählt)
Kanal 1, Grenze 1 		-	60 °C
Kanal 1, Grenze 2 		-	55 °C
Kanal 2, Grenze 1 		-	60 °C
Kanal 2, Grenze 2 		-	55 °C

17.	OTM-6 PARAMETER
17.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100C)
			aus	ein	aus	ein
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alle 4 entweder aus oder ein: 100 ºC -  alle aus, 200 ºC - alle ein.
17.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard (mit 100 ºC gewählt)
Kanal 1, Grenze 1 		-	60 °C
Kanal 1, Grenze 2 		-	55 °C
Kanal 2, Grenze 1 		-	60 °C
Kanal 2, Grenze 2 		-	55 °C
	
18.	SSM PARAMETER	(Optionseinheit)
18.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard
			aus	ein	aus	ein
Rotationszeit	SW2/1				
Reset		SW2/2				
Rotationsrichtung	SW2/3				
Nicht benutzt	SW2/4				

Fehlpulse (0-9)	SW3	-		4
18.2	Grenzjustierungen
Keine an dieser Einheit.

19.	SD-1 PARAMETER	(Optionseinheit)
19.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard
			aus	ein	aus	ein
		SW /1				
		SW /2				
		SW /3				
		SW /4				
19.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard
Kanal 1, Grenze 1		-	
Kanal 1, Grenze 2		-	
Kanal 2, Grenze 1		-	
Kanal 2, Grenze 2		-	
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