RMS		PAR-SD1
[bookmark: _GoBack][image: Dalog24_black] 
[image: Sd1-f]PARAMETRILUETTELO
[image: metso-manual]R M S – S D 1
SISÄLTÖ
DCU PARAMETRIT
CMD PARAMETRIT
CMI PARAMETRIT
MPM PARAMETRIT
VIM PARAMETRIT
POM PARAMETRIT
TVD PARAMETRIT
DCU PARAMETRIT
DCA PARAMETRIT
DTM PARAMETRIT
HPM PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö
OTM-1 PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö
OTM-2 PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö
OTM-3 PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö
OTM-4 PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö
OTM-5 PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö
OTM-6 PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö
SSM PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö
SD-1 PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö
1.	DCU PARAMETRIT
1.1	Aktivoidut yksiköt Yhteishälytyksen tarkastukselle
Menu		Yksikkö	ajankohtainen	vakio
2	Disc temp.	DTM	-	on
	Hydr. Pressure	HPM	-	off
	Motor Power	MPM	-	on
	Opt. Temp -1	OTM-1	-	off
	Opt. Temp -2	OTM-2	-	off
	Opt. Temp -3	OTM-3	-	off
	Opt. Temp -4	OTM-4	-	off
	Opt. Temp –5	OTM-5	-	off
	Opt. Temp –6	OTM-6	-	off
	Rotor Position	POM	-	on
	Touchpoint	TVD	-	on
	Vibration	VIM	-	on
	Vibration	VIMf	-	off
1.2	Mittausalue
Menu		Yksikkö	ajankohtainen	vakio
3	Päämoottoriteho	MPM	-	5.00 MW
	Pom Iskunpituus	POM	-	50 mm
	A- kammion paine	HPM-A	-	50.0 ton
	B- kammion paine	HPM-B	-	50.0 ton
	DCA Alue	DCA	-	2.00 mm
	RMS Järjestelmä	RMS	-	SD 
1.3	DCA kalibrointiparametrit
Menu		Yksikkö	ajankohtainen	vakio
4	TVD Raja	TVD	-	50 %
	POM asteikon muutos	POM	-	1
1.4	Säädinparametrit	
Menu			ajankohtainen	vakio
5	Kuollut alue		-	0.05 mm
	Jakso		-	10 s 
	Vahvistus		-	100 %
	Suodatinkerroin		-	5 s 
	Ylähälytys		-	50 %
	Säätönopeus (Ylähälytys)	-	0.10 mm/min
	Alahälytys		-	10 jakso
	Low A-Pressure		-	Enabled
1.5	GapGuard asetus
Valikko		ajankohtainen	vakio
11	Aika		-	2 s
	Etäisyys		-	25 % 
	Vahvistus		-		100%
1.6	Syöttövahti asetus
Menu			ajankohtainen	vakio
6	Männän pituus		-	1.00 mm
	Turvaetäisyys		-	1.00 mm
	Aikarajoitus		-	10 s 

1.7	Display
Menu			ajankohtainen	vakio
12	PDU		- 	on
	OP-Panel		-	-
	PanelPC		-	-

	SW. ver.:		-	6.08
	HW. Ver.:		-	4.50
	Serial no.:		-	

2.	CMD PARAMETRIT
CMD-RM1
2.1	DIP-asetus	ajankohtainen	vakio 
4-napainen dip-vaihtokytkin etupaneelissa vasen oikea	vasen	oikea
PWM						
I*0.6						
CCW						
1/2						
16 asennon kääntökytkimet etupaneelilla	-		A
2.2	DIP-asetus
Ei asetusta tälle yksikölle.
CMD-RM2
2.3	DIP settings	actual	default
4-napainen dip-vaihtokytkin etupaneelissa vasen oikea	vasen	oikea
1. Ajo 1					
2. Ajo 2					
3. Ei käytetty					
4. Pito					
2.4	Hälytysrajan asetus
Ei asetusta tälle yksikölle.

3.	CMI PARAMETRIT
3.1 DIP-asetus	ajankohtainen	vakio
Toiminto		off	on	off	on
Kierre, ohjausruuvi	SW2/1				
Kierre, ohjausruuvi	SW2/2				
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]CMD-RM1/2	SW2/3				
Reverse direction (-RM2)	SW2/4				
3.2	Nopeuden asetus	ajankohtainen	vakio
Suurnopeus (H_sp)		-	100 %
Piennopeus (L_sp)		-	100 %

4.	MPM PARAMETRIT
Nimellismoottoriteho konfiguroidaan DCU-yksiköllä. Katso PRO-SD1-käsikirjasta.
4.1	DIP-asetus MPM-RM1.
Ei DIP-asetusta tälle yksikölle. 
4.2	DIP-asetus MPM-RM2	ajankohtainen	vakio
			off	on	off	on
Käytä rajaa 3 (liukuva)	SW4/1					Aseta off-asentoon jos
Ei käytetty	SW4/2					ei käytetty
Ei käytetty	SW4/3				
Ei käytetty	SW4/4				
4.3	Hälytysrajan asetus	ajankohtainen	vakio (5.0 MW: nimellismoottoriteholla)
Alaraja(L 1)		-	2 MW
Alemoi alaraja (L 2)		-	1 MW
Kelluva (L 3 LEVEL)		-	1 MW
Kelluva (L 3 TIME)		-	3.0 s
Raja 3 (Liukuva) on saatavana vain MPM-RM2:lle
5.	VIM PARAMETRIT
5.1	DIP-asetus
Ei DIP-asetusta tälle yksikölle.
5.2	Hälytysrajan asetus	ajankohtainen	vakio
Raja 1 (L 1)		-	10 mm/s
Raja 2 (L 2)		-	8 mm/s
6.	POM PARAMETRIT
6.1	DIP-asetus	
Ei DIP-asetusta tälle yksikölle.
6.2	Hälytysrajan asetus	ajankohtainen	vakio
Raja 1 (L 1)		-	39.00 mm
Raja 2 (L 2)		-	4.00 mm
Raja 3 (L 3)		-	30.00 mm
7.	TVD PARAMETRIT
7.1	DIP-asetus	ajankohtainen	vakio
Vaimennussarja anturisijoitus	off	on	off	on
		SW3/1				
		SW3/2				
		SW3/3				
		SW3/4				
Vaimennussarja tuotanto		off	on	off	on
		SW4/1				
		SW4/2				
		SW4/3				
		SW4/4				
Kuulokkeet äänenvoimakkuus	off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
7.2	Hälytysrajan asetus	ajankohtainen	vakio
Raja 1 (L 1)		-	75 %
Raja 2 (L 2)		-	50 %
8.	DCU PARAMETRIT
8.1	DIP-asetus
Ei DIP-asetusta tälle yksikölle.
8.2	Hälytysrajan asetus
Ei asetusta tälle yksikölle.
9.	DCA PARAMETRIT
9.1	DIP-asetus	ajankohtainen	vakio
			off	on	off	on
Päämoottorin kierrosluku	SW6/1				
Päämoottorin kierrosluku	SW6/2				
Vähennetty mittausaika	SW6/3				
Vähennetty mittausaika	SW6/4				

Lisätty mittausaika	SW7/1				
Lisätty mittausaika	SW7/2				
AGS Anturi	SW7/3				
Anturitarkastus	SW7/4				

Taso/kartiovyöhyke	SW8/1				
Aktivoi etupaneelin painikkeet SW8/2				
Mittausalue	SW8/3				
Reagoimisaika	SW8/4				

Ei käytetty	SW9/1				
Ei käytetty	SW9/2				
Ei käytetty	SW9/3				
Ei käytetty	SW9/4				
9.2	Hälytysrajan asetus	ajankohtainen	vakio
Raja 1 + + (L1)		-	1,10 mm
Raja 2 +    (L2)		-	0,90 mm
Raja 1 -     (L3)		-	0,70 mm
Raja 2 - -   (L4)		-	0,40 mm
10.	DTM PARAMETRIT
10.1	DIP-asetus
Ei DIP-asetusta tälle yksikölle.
10.2	Hälytysrajan asetus	ajankohtainen	vakio
Raja 1 (L1)		-	200 º
Raja 2 (L2)		-	170 º
Raja 3 (L3)		-	90 º
11.	HPM PARAMETRIT
11.1	DIP-asetus
Ei DIP-asetusta tälle yksikölle.
11.2	Hälytysrajan asetus	ajankohtainen	vakio (50 tn HPM-alue)
A-paine, Raja 1		-	3.5 tn
A-paine, Raja 2		-	20 tn
B-paine, Raja 1		-	40 tn
B-paine, Raja 2		-	60 tn
12.	OTM-1 PARAMETRIT
12.1	DIP-asetus	ajankohtainen	vakio (100C)
			off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
100 C - aseta kaikki off-asentoon, 200 C - aseta kaikki on-asentoon.
12.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio (100 C:n alueella)
Kanava 1, Raja 1 (C1L1)		-	80 °C
Kanava 1, Raja 2 (C1L2)		-	70 °C
Kanava 2, Raja 1 (C2L1)		-	60 °C
Kanava 2, Raja 2 (C2L2)		-	55 °C

13.	OTM-2 PARAMETRIT
13.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio (100C)
			off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
100 C - aseta kaikki off-asentoon, 200 C - aseta kaikki on-asentoon.
13.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio (100 C:n alueella)
Kanava 1, Raja 1 (C1L1)		-	60 °C
Kanava 1, Raja 2 (C1L2)		-	55 °C
Kanava 2, Raja 1 (C2L1)		-	60 °C
Kanava 2, Raja 2 (C2L2)		-	55 °C

14.	OTM-3 PARAMETRIT
14.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio (100C)
			off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
100 C - aseta kaikki off-asentoon, 200 C - aseta kaikki on-asentoon.
14.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio (100 C:n alueella)
Kanava 1, Raja 1 (C1L1)		-	60 °C
Kanava 1, Raja 2 (C1L2)		-	55 °C
Kanava 2, Raja 1 (C2L1)		-	60 °C
Kanava 2, Raja 2 (C2L2)		-	55 °C
15.	OTM-4 PARAMETRIT
15.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio (100C)
			off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
100 C - aseta kaikki off-asentoon, 200 C - aseta kaikki on-asentoon.
15.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio (100 C:n alueella)
Kanava 1, Raja 1 (C1L1)		-	60 °C
Kanava 1, Raja 2 (C1L2)		-	55 °C
Kanava 2, Raja 1 (C2L1)		-	60 °C
Kanava 2, Raja 2 (C2L2)		-	55 °C

16.	OTM-5 PARAMETRIT
16.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio (100C)
			off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
100 C - aseta kaikki off-asentoon, 200 C - aseta kaikki on-asentoon.
16.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio (100 C:n alueella)
Kanava 1, Raja 1 (C1L1)		-	60 °C
Kanava 1, Raja 2 (C1L2)		-	55 °C
Kanava 2, Raja 1 (C2L1)		-	60 °C
Kanava 2, Raja 2 (C2L2)		-	55 °C

17.	OTM-6 PARAMETRIT
17.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio (100C)
			off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
100 C - aseta kaikki off-asentoon, 200 C - aseta kaikki on-asentoon.
17.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio (100 C:n alueella)
Kanava 1, Raja 1 (C1L1)		-	60 °C
Kanava 1, Raja 2 (C1L2)		-	55 °C
Kanava 2, Raja 1 (C2L1)		-	60 °C
Kanava 2, Raja 2 (C2L2)		-	55 °C
	
18.	SSM PARAMETRIT	(Valinnaisyksikkö)
18.1	DIP-asetus
			ajankohtainen	vakio
			off	on	off	on
Pyörimisaika	SW2/1				
Palautus	SW2/2				
pyörimissuunta	SW2/3				
Ei käytetty	SW2/4				

Vikapulssit (0-9)	SW3	-		4
18.2	Hälytysrajan asetus
Ei asetusta tälle yksikölle.

19.	SD-1 PARAMETRIT	(Valinnaisyksikkö)
19.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio
			off	on	off	on
		SW /1				
		SW /2				
		SW /3				
		SW /4				
19.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio
Kanava 1, Raja 1		-	
Kanava 1, Raja 2		-	
Kanava 2, Raja 1		-	
Kanava 2, Raja 2		-	
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