RMS		PAR-SD1
[bookmark: _GoBack][image: Dalog24_black]
[image: Sd1-f] СПИСОК ПАРАМЕТРОВ
[image: metso-manual]R M S –SD 1
СОДЕРЖАНИЕ
ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ DCU 
ПАРАМЕТРЫ CMD 
ПАРАМЕТРЫ CMI 
ПАРАМЕТРЫ MPM 
ПАРАМЕТРЫ VIM 
ПАРАМЕТРЫ POM 
ПАРАМЕТРЫ TVD
ПАРАМЕТРЫ DCU
ПАРАМЕТРЫ DCA
ПАРАМЕТРЫ DTM
ПАРАМЕТРЫ HPM                 Опционное устройство
ПАРАМЕТРЫ OTM-1              Опционное устройство
ПАРАМЕТРЫ OTM-2               Опционное устройство
ПАРАМЕТРЫ OTM-3	Опционное устройство
ПАРАМЕТРЫ OTM-4	Опционное устройство
ПАРАМЕТРЫ OTM-5	Опционное устройство
ПАРАМЕТРЫ OTM-6	Опционное устройство
ПАРАМЕТРЫ OTM-2	Опционное устройство
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ПАРАМЕТРЫ DCU 
1.1	Активированные устройства для проверки суммарного аварийного сигнала
Меню	Устройство	Фактич данные	По умолчанию
2	Темпeр диска.	DTM	-	on вкл
           Гидравл давл	HPM	-	off выкл
           Мощн двиг	MPM	-	on
           Темп Опт -1	OTM-1	-	off
           Темп Опт -2	OTM-2	-	off
           Темп Опт -4*	OTM-3	-	off
	Темп Опт -5*	OTM-4	-	off
	Темп Опт -6*	OTM-5	-	off
          Полож ротора	POM	-	on
          Точка кас	TVD	-	on
           Вибрация	VIM	-	on
           Вибрация	VIMf	-	off
1.2	Настройки диапазона
Меню	Устройство	Фактич данные	По умолчанию
3	Мощн двиг	MPM	-	5.00 MW 
 	Ход POM	POM	-	50 мм 
	Пресс камеры A	HPM-A	-	50.0 тонн 
 	Пресс камеры B	HPM-B	-	50.0 тонн 
	Диапазон DCA	DCA	-	2.00 мм 
	Система RMS	RMS	-	SD
1.3	Настройки калибра DCA 
Меню	Устройство	Фактич данные	По умолчанию
4	TVD Предел	TVD	-	50 %
	TVD Предел	TVD	-	1
1.4	Настройки регулятора зоны CD	(см RLP-CD1 дополнение для RLP-CD76)
Меню	Устройство	Фактич данные	По умолчанию
5	Мертвая зона		-	0.05 мм
	Интервал		-	10 с
	Усиление		-	100 %
	Фактор фильтра		-	5 с 
	Сигнал выше заданного	-	50 %
	Предел скорости (Сигнал ниже заданного) -	1.00 мм/мин 
	Сигнал ниже заданного	-	10 интервал
	Low A-Pressure		-	Enabled
1.5.  Настройки Защиты Зазора
Меню	Устройство	Фактич данные	По умолчанию
11	Время		-	2 сек
	Расстояние		-	25%
	Усиление		-	100%
1.6. Уставки Защиты по подаче
Меню	Устройство	Фактич данные	По умолчанию
6	Длина поршня		-	1.00 мм
	Безопасное расстояние	-	1.00 мм
	Таймаут		-	10 сек

1.7	Дисплей
Меню		Фактич данные	По умолчанию
12	Дисплей		-	PDU вкл 
12	PDU		- 	слева
	OP-Panel		-	-
	PanelPC		-	-

	SW. ver.:		-	6.08
	HW. Ver.:		-	4.50
	Serial no.:		-	

2.	ПАРАМЕТРЫ MD 
CMD-RM1
2.1	Уставки DIP	фактич	По умолчанию
4-полюсн двухрядн переключ впереди	слева	справа 	слева	справа
PWM							PWM контроль
I*0.6							Понижение тока
CCW							Направление вращения
1/2							1/2 шаговый угол
16 поз вращ переключ впереди 	-		A		Фазный ток
2.2	Настройки пределов
Нет настроек пределов в данном устройстве.
CMD-RM2
2.3	Уставки DIP	фактич	По умолчанию
4-полюсн двухрядн переключ впереди	слева	справа 	слева	справа
1. Привод 1						Управляющий ток 1
2. Привод 2 						Управляющий ток 2
3.							Не используется
4. Удержание						Удерживающий ток
2.4	Настройки пределов
Нет настроек пределов в данном устройстве.
3.	ПАРАМЕТРЫ CMI 
3.1 Уставки DIP	фактич	По умолчанию 
Функция	выкл	вкл	выкл	вкл
Шаг регулир винта	SW2/1				
Шаг регулир винта	SW2/2				
Не использ	SW2/3				
Не использ	SW2/4				
3.2	Настройки скорости	фактич	По умолчанию
Высокая скорость (H_sp)		-	100 %
Низкая скорость (L_sp)		-	100 %
4.	ПАРАМЕТРЫ MPM 
Номинальная мощность двигателя конфигурирована в устройстве DCU.
4.1	Уставки DIP MPM-RM1.
Нет данных уставок в данном устройстве. 
4.2	Уставки DIP MPM-RM2	фактич	По умолчанию
			выкл	вкл	выкл	вкл
Использ. предел 3 (Float)	SW4/1				 Установить на off если не
						    использ
Не используется	SW4/2				
Не используется	SW4/3				
Не используется	SW4/4				
4.3	Настройки пределов	фактич	По умолчанию
Низкий(L 1)		-	40% P
LoLow Низкий низкий(L 2)	-	20% P
Плавающий (УРОВЕНЬ L 3) 	-	20% P
Плавающий (ВРЕМЯ L 3)		-	3.0 с
Предел 3 (Floating) возможен только для устройства MPM-RM2.  P является запрограммированной мощностью двигателя
5.	ПАРАМЕТРЫ VIM 
5.1	Уставки DIP 
Нет уставок в данном устройстве.
5.2	Настройки пределов	фактич	По умолчанию
Предел 1 (L 1)		-	10 мм/с
Предел 2 (L 2)		-	8 мм/с
6.	ПАРАМЕТРЫ POM 
6.1	Уставки DIP 
Нет уставок в данном устройстве.
6.2	Настройки пределов	фактич	По умолчанию
Предел 1 (L 1)		-	39.00 мм 
Предел 2 (L 2)		-	30.00 мм
Предел 3 (L 3)		-	28.00 мм
7.	ПАРАМЕТРЫ TVD 
7.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию
Аттенюация положения Преобразователя
 		выкл 	вкл 	выкл 	вкл
		SW3/1				
		SW3/2				
		SW3/3				
		SW3/4				
Аттенюация низкого усиления
			выкл	вкл	выкл	вкл
		SW4/1				
		SW4/2				
		SW4/3				
		SW4/4				
Громкость наушников		выкл	вкл	выкл	вкл
		SW2/1				
		SW2/2				
7.2	Настройки пределов	фактич	по умолчанию
Предел 1 (L 1)	-	75 %
Предел 2 (L 2)		-	50%

8.	ПАРАМЕТРЫ DCU
8.1	Уставки DIP
Нет уставок DIP в данном устройстве.
8.2	Наладки пределов
Нет уставок пределов в данном устройстве.
9.	ПАРАМЕТРЫ DCA	
9.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию
			выкл	вкл	выкл	вкл
Скорость гл двигателя	SW6/1				
Скорость гл двигателя	SW6/2				
Уменьшенное время измер	SW6/3				
Уменьшенное время измер	SW6/4				

Увеличенное время измер	SW7/1				
Не используется	SW7/3				
Проверка преобразователя	SW7/4				

Плоская/конич зона	SW8/1				
Функционир. кнопки	SW8/2				
Диапазон измерения	SW8/3				
Время ответа	SW8/4				

Не используется	SW9/1				
Не используется	SW9/2				
Не используется	SW9/3				
Не используется	SW9/4				
9.2	Наладки пределов	фактич	по умолчанию
Предел 1 + + (L1)		-	1.20 мм
Предел 2 +    (L2)		-	0.90 мм 
Предел 1 -     (L3)		-	0.70 мм
Предел 2 - -   (L4)		-	0.20 мм
10.	ПАРАМЕТРЫ DTM	
10.1	Уставки DIP
Нет уставок DIP в данном устройстве.	
10.2	Наладки пределов	фактич	по умолчанию
Предел 1 (L1)		-	200 º
Предел 2 (L2)		-	170 º
Предел 3 (L3)		-	90 º
11.	ПАРАМЕТРЫ HPM
11.1	Уставки DIP
Нет уставок DIP в данном устройстве.	
11.2 Регулировки предела	фактич	по умолчанию (с 50 т  уставкой HPM)
Давление камеры A, Предел 1	-	20 т
Давление камеры A, Предел 2	-	10 т
Давление камеры B, Предел 1	-	20 т
Давление камеры B, Предел 2	-	10 т
	
12.	ПАРАМЕТРЫ OTM-1
12.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию (100C)
			выкл	вкл	выкл	вкл
		SW1/1				
		SW1/2				
		SW1/3				
		SW1/4				
Все 4 должны быть или выключены или включены: 100 C – установить все на выключено, 200 C – установить все на включено.
12.2	Наладки пределов 	фактич	по умолчанию (c диапазоном 100C)
Канал 1, Предел 1 (C1L1)		-	60 °C
Канал 1, Предел 2 (C1L2)		-	55 °C
Канал 2, Предел 1 (C2L1)		-	60 °C
Канал 2, Предел 2 (C2L2)		-	55 °C

13.	ПАРАМЕТРЫ OTM-2
13.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию (100C)
			выкл	вкл	выкл	вкл
		SW1/1				
		SW1/2				
		SW1/3				
		SW1/4				
Все 4 должны быть или выключены или включены: 100 C – установить все на выключено, 200 C – установить все на включено.
13.2	Наладки предела	фактич	по умолчанию (c диапазоном 100C)
Канал 1, Предел 1 (C1L1)		-	60 °C
Канал 1, Предел 2 (C1L2)		-	55 °C
Канал 2, Предел 1 (C2L1)		-	60 °C
Канал 2, Предел 2 (C2L2)		-	55 °C
14.	ПАРАМЕТРЫ OTM-3
14.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию (100C)
			выкл	вкл	выкл	вкл
		SW1/1				
		SW1/2				
		SW1/3				
		SW1/4				
Все 4 должны быть или выключены или включены: 100 C – установить все на выключено, 200 C – установить все на включено.
14.2	Наладки предела	фактич	по умолчанию (с 50 т  уставкой HPM)
Давление камеры A, Предел 1	-	30 т
Давление камеры A, Предел 2	-	20 т
Давление камеры B, Предел 1	-	30 т
Давление камеры B, Предел 2	-	20 т

15.	ПАРАМЕТРЫ OTM-4
15.1	Уставки DIP		фактич	по умолчанию (100C)
			выкл	вкл	выкл	вкл
		SW1/1				
		SW1/2				
		SW1/3				
		SW1/4				
Все 4 должны быть или выключены или включены: 100 C – установить все на выключено, 200 C – установить все на включено.
15.2	Наладки предела	фактич	по умолчанию (с диапазоном 100C)
Канал 1, Предел 1 (C1L1)		-	60 °C
Канал 1, Предел 2 (C1L2)		-	55 °C
Канал 2, Предел 1 (C2L1)		-	60 °C
Канал 2, Предел 2 (C2L2)		-	55 °C

16.	ПАРАМЕТРЫ OTM-5 
16.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию (100C)
			выкл	вкл	выкл	вкл
		SW1/1				
		SW1/2				
		SW1/3				
		SW1/4				
Все 4 должны быть или выключены или включены: 100 C – установить все на выключено, 200 C – установить все на включено.
16.2	Регулировки предела 	фактич	по умолчанию (с диапазоном 100C)
Канал 1, Предел 1 (C1L1)		-	60 °C
Канал 1, Предел 2 (C1L2)		-	55°C
Канал 2, Предел 1 (C2L1)		-	60 °C
Канал 2, Предел 2 (C2L2)		-	55 °C
17.	ПАРАМЕТРЫ OTM-6	
17.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию (100C)
			выкл	вкл	выкл	вкл
		SW1/1				
		SW1/2				
		SW1/3				
		SW1/4				
Все 4 должны быть или выключены или включены: 100 C – установить все на выключено, 200 C – установить все на включено.
17.2	Наладки предела	фактич	по умолчанию (с диапазоном 100C)
Канал 1, Предел 1 (C1L1)		-	60 °C
Канал 1, Предел 2 (C1L2)		-	55 °C
Канал 2, Предел 1 (C2L1)		-	60 °C
Канал 2, Предел 2 (C2L2)		-	55 °C

18.	ПАРАМЕТРЫ SSM	(опционное устройство)
18.1	Уставки DIP	

18.2	Наладки предела
Нет наладок пределов на данном устройстве.

19.	ПАРАМЕТРЫ SD-1	(опционное устройство)
19.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию
			выкл	вкл	выкл	вкл
		SW1/1				
		SW1/2				
		SW1/3				
		SW1/4				
19.2	Наладки предела	фактич	по умолчанию
Канал 1, Предел 1		-	
Канал 1, Предел 2		-	
Канал 2, Предел 1		-	
Канал 2, Предел 2		-	
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