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[bookmark: _Toc478615506]ENHETER
Enhet	Beskrivning	Serie nr. 	HW rev.	SW rev.
Raffinör	Valmet RGP-?	R?
RMS-SD1	RMS Rack	?	2.0
CMD-RM2	Control Motor Driver	?	6.2
CMI-RM1	Control Motor Interface	?	6.1	4.2
MPM-RM2	Motor Power Monitor	?	3.0	1.1
VIM-RM1 	Vibration Monitor	?	8.1
POM-RM1	Position Monitor	?	9.0
TVD-RM1	Touchpoint Monitor	?	7.1
DCU-RM1	Display Control Unit RMS-SD	?	8.0	7.06
DCA-RM1	Disc Clearance Amplifier	?	8.0	7.18
DTM-RM1	Disc Temperature Monitor	?	6.1
HPM-RM1	Hydraulic Pressure Monitor	?	4.2
OTM-RM1 (1)	Oil Temperature Monitor	?	7.1
OTM-RM1 (2)	Oil Temperature Monitor	?	7.1
SSM-RM1	Safeset Monitor	?	3.0



[bookmark: _Toc478615507]DCU-RM1 
Aktiverade enheter för Summalarmskontroll
Menu		Enhet	aktuell	standard
2	Disc temp.	DTM	-	on
	Hydr. Pressure	HPM	-	off
	Motor Power	MPM	-	on
	Opt. Temp -1	OTM-1	-	off
	Opt. Temp -2	OTM-2	-	off
	Opt. Temp -3	OTM-3	-	off
	Opt. Temp -4	OTM-4	-	off
	Opt. Temp –5	OTM-5	-	off
	Opt. Temp –6	OTM-6	-	off
	Rotor Position	POM	-	on
	Touchpoint	TVD	-	on
	Vibration	VIM	-	on
	Vibration	VIMf	-	off
Mätområde
Menu		Enhet	aktuell	 standard
3	Huvudmotoreffekt	MPM	-	5.00 MW
 	Pom Slaglängd	POM	-	50 mm
 	A-kammartryck	HPM-A	-	50.0 ton
 	B-kammartryck	HPM-B	-	50.0 ton
	DCA Område	DCA	-	2.00 mm
	RMS System	RMS	-	SD
DCA kalibreringsparametrar
Menu		Enhet	aktuell	standard
4	TVD Gräns	TVD	-	50 %
	POM skalning	POM	-	1
Regulatorparametrar 	
Menu			aktuell	standard
5	Dödband		-	0.05 mm
	Intervall		-	10 s
	Förstärkning		-	100 %
	Filterfaktor		-	5 s
	Överlarm		-	50 %
	Reglerhastighet (överlarm)	-	0.10 mm/min
	Underlarm		-	10 intervall
	Lågt A-kammartyck		-	Enabled
Gap Guard inställlning
Menu			aktuell	standard
11	Tid		-	2 s
	Avstånd		-	25 %
	Förstärkning		-	100 %
Feed Guard inställlning
Menu			aktuell	standard
6	Kolvlängd		-	1.00 mm
	Säkerhetsavstånd		-	1.00 mm
	Tidsgräns		-	10 s


Display
Menu			aktuell	standard
12	PDU		-	on 
	OP-Panel		-	-
	PanelPC		-	-
[bookmark: _Toc478615508]CMD-RM2  
DIP-inställning	aktuell	standard 	funktion
4-polig dip-omkopplare i front	vänst. höger 	vänst.	höger
1. Drive						Drivström 1
2. Drive						Drivström 2
3. 							Används ej
4. Hold						Hållström
[bookmark: _Toc478615509]CMI-RM1  
DIP-inställning	aktuell	standard
Funktion		off	on	off	on
Gänga styrskruv	SW2/1				
Gänga styrskruv	SW2/2				
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]CMD-RM1/2	SW2/3				
Reversering (-RM2)	SW2/4				
Hastighetsintällning	aktuell	standard
Höghastighet (H_sp)		-	100 %
Låghastighet (L_sp)		-	100 %

[bookmark: _Toc478615510]MPM-RM1 / MPM-RM2  
Nominell motoreffekt konfigureras i DCU-enheten.
Ingen DIP-inställning på MPM-RM1.
DIP-inställning MPM-RM2	aktuell	standard
			off	on	off	on
Använd gräns 3 (flytande) 	SW4/1					Sätt i off om ej använd
Ej använd	SW4/2				
Ej använd	SW4/3				
Ej använd	SW4/4				
Larmgränsinställning	aktuell	standard
Låg	(L 1)		-	40 % av P
Låglåg (L 2)		-	20 % av P
Flytande (L 3 LEVEL)		-	20 % av P
Flytande (L 3 TIME)		-	3.0 s
Gräns 3 (Flytande) finns endast för MPM-RM2.	P är programmerad huvudmotoreffekt
[bookmark: _Toc478615511]VIM-RM1  
Larmgränsinställning	aktuell	standard
Gräns 1 (L 1)		-	10 mm/s
Gräns 2 (L 2)		-	8 mm/s
[bookmark: _Toc478615512]POM-RM1  
Larmgränsinställning	aktuell	standard
Gräns 1 (L 1)		-	39.00 mm
Gräns 2 (L 2)		-	30.00 mm
Gräns 3 (L 3)		-	28.00 mm


[bookmark: _Toc478615513]TVD-RM1  
DIP-inställning	aktuell	standard
Dämpsats för givarplacering		off	on	off	on
		SW3/1				
		SW3/2				
		SW3/3				
		SW3/4				
Dämpsats produktion		off	on	off	on
		SW4/1				
		SW4/2				
		SW4/3				
		SW4/4				
Headset volym		off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
Larmgränsinställning	aktuell	standard
Gräns 1 (L 1)		-	75 %
Gräns 2 (L 2)		-	50 %
[bookmark: _Toc478615514]DCA-RM1  
Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________ 	Program-revison _________
DIP-inställning	aktuell	standard
			off	on	off	on
Huvudmotorvarvtal	SW6/1				
Huvudmotorvarvtal	SW6/2				
Minskad mättid	SW6/3				
Minskad mättid	SW6/4				

Ökad mättid	SW7/1				
Ökad mättid	SW7/2				
AGS Givare	SW7/3				
Givarkontroll	SW7/4				

Plan/Konisk zon	SW8/1				
Aktivera frontknappar	SW8/2				
Mätområde	SW8/3				
Responstid	SW8/4				

Ej använd	SW9/1-4				
Larmgränsinställning	aktuell	standard
Gräns 1 + + (L1)		-	1,20 mm
Gräns 2 +    (L2)		-	0,90 mm
Gräns 1 -     (L3)		-	0,70 mm
Gräns 2 - -   (L4)		-	0,30 mm
[bookmark: _Toc478615515]DTM-RM1  
Ingen DIP-inställning på denna enhet.
Larmgränsinställning	aktuell	standard
Gräns 1 (L1)		-	200 º
Gräns 2 (L2)		-	170 º
Gräns 3 (L3)		-	90 º

[bookmark: _Toc478615516]HPM-RM1  
Ingen DIP-inställning på denna enhet.
Larmgränsinställning	aktuell	standard (med 50 ton HPM-område)
A-kammartryck, Gräns 1		-	3.3 ton
A-kammartryck, Gräns 2		-	10 ton
B-kammartryck, Gräns 1		-	20 ton
B-kammartryck, Gräns 2		-	10 ton
[bookmark: _Toc478615517]OTM-RM1 / 1  
DIP-inställning	aktuell	standard (100C)
			off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.
Larmgränsinställning 	aktuell	standard (med 100C område)
Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-	60 °C
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-	55 °C
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-	60 °C
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-	55 °C
[bookmark: _Toc478615518]OTM-RM1 / 2  
DIP-inställning 	aktuell	standard (100C)
			off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.
Larmgränsinställning 	aktuell	standard (med 100C område)
Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-	60 °C
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-	55 °C
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-	60 °C
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-	55 °C
[bookmark: _Toc478615519]OTM-RM1 / 3  
DIP-inställning 	aktuell	standard (100C)
			off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.
Larmgränsinställning 	aktuell	standard (med 100C område)
Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-	60 °C
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-	55 °C
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-	60 °C
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-	55 °C


[bookmark: _Toc478615520]OTM-RM1 / 4  
DIP-inställning 	aktuell	standard (100C)
			off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.
Larmgränsinställning 	aktuell	standard (med 100C område)
Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-	60 °C
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-	55 °C
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-	60 °C
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-	55 °C
[bookmark: _Toc478615521]OTM-RM1 / 5  
DIP-inställning 	aktuell	standard (100C)
			off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.
Larmgränsinställning 	aktuell	standard (med 100C område)
Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-	60 °C
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-	55 °C
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-	60 °C
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-	55 °C
[bookmark: _Toc478615522]OTM-RM1 / 6  
DIP-inställning 	aktuell	standard (100C)
			off	on	off	on
		SW2/1				
		SW2/2				
		SW2/3				
		SW2/4				
Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.
Larmgränsinställning 	aktuell	standard (med 100C område)
Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-	60 °C
Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-	55 °C
Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-	60 °C
Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-	55 °C

[bookmark: _Toc478615523]SSM-RM1  	(Optionsenhet)
DIP-inställning
			aktuell	standard
			off	on	off	on
Rotationstid	SW2/1				
Återställning	SW2/2				
Mät rotationsriktning	SW2/3				
Ej använd	SW2/4				

Felpulser (0-9)	SW3	-		4
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